TECEflex
TECEflex Systembeschreibung

Leistungsverzeichnis
TECEflex Installationssystem 1

Das TECEflex Installationsystem mit
Verbundrohr und PE-X als Rohr im Rohr
mit patentierter O-Ring freier
Druckhülsenverbindung und Zubehör für
Kalt- und Warmwasserleitungen nach
DIN 1988 und Heizkörperanbindung
bis 95  GrC sowie
Fußboden- und Wandheizung.
 
Die Verbindung der TECEflex Instal-
lationsrohre erfolgt ausschließlich mit
den TECEflex Verbindungselementen und
den TECEflex Druckhülsen.
Die patentierte TECEflex Druckhülsen-
technik ermöglicht eine Verbindung ohne
O-Ringe bei gleichzeitig großem Innen-
durchmesser. Für die TECEflex Verbund-
rohre und TECEflex PE-X-Rohre werden die
gleichen Fittings verwendet.
Die Verlegung und Montage erfolgt nach
den TECEflex Montagevorschriften unter
Einhaltung der DIN 1988 und der öffentl.
rechtlichen Vorschriften sowie den an-
erkannten Regeln der Technik.
 
Das TECEflex Sanitärrohr ist ein ver-
netztes Polyethylen-Rohr(PE-X). Mit der
Druckstufe PN 20 (SDR 7.3) wird es den
hohen Anforderungen des Sanitäreinsatzes
gerecht. Auf Grund seiner Flexibilität
ist das TECEflex Sanitärrohr besonders
für den Einsatz im Stockwerk- und der
Wohnungsverteilung sowie für die Vor-
wandinstallation geeignet. Neben einer
Vielzahl internationaler Zertifikate
liegt selbstverständlich auch eine
DVGW-Registrierung mit der Nummer
DW8311 AS 2139 vor.
 
Das TECEflex Heizungsrohr ist ein ver-
netztes Polyethylen-Rohr (PE-X). Auf
Grund seiner Diffusionssperrschicht
gemäß DIN 4726 wird es den Anforderungen
des Heizungseinsatzes besonders gerecht.
Die silbergraue Einfärbung ermöglicht
die leichte Unterscheidung zum TECEflex 
Verbund- und Sanitärrohr. Zur einfachen
Unterscheidung von Vor- und Rücklauf
werden die TECEflex Heizungsrohre in
rotem und blauem Wellschutzrohr verlegt.
 
Die Verteilung der TECEflex Installation
erfolgt entweder als klassisches Rohr-
im-Rohr-System mit Verteilern oder T-
Stücken auf dem Rohfußboden oder Unter-
putz.
 
Die Einsatztauglichkeit für den Sani-
tär- wie auch Heizungsbereich ist durch
folgende nationale wie auch internatio-
nale Zertifikate
 
DVGW   
DVGW   
ÖVGW   
KIWA   
KOMO CV
etc.
 
belegt, sowie durch weitere Prüfbe-
richte nachgewiesen.
 
Die Installation ist vor Inbetriebnahme
nach den gültigen Normen zu prüfen und
das Rohrsystem zu spülen.
 
Eingeschlossen ist die erweiterte
10jährige TECE-Gewährleistung - nur auf
Antrag -, abgesichert durch eine nam-
hafte Versicherungsgesellschaft einer
erweiterten Betriebs- und Produkthaft-
pflichtversicherung, auch für Folge-
schäden bis zu einer Höhe von 1,5
Millionen EURO entsprechend der
TECE-Gewährleistungsurkunde.
 
Liefernachweis:
           TECE GmbH
           Hollefeldstr. 57
           48282 Emsdetten
           Telefon: 0 25 72 / 9 28-0
           Telefax: 0 25 72 / 9 28-124
           E-Mail:  info@tece.de
           Internet: http://www.tece.de

Leistungsverzeichnis
TECEflex Installationssystem 2

Das TECEflex - Installationsystem mit
Verbundrohr und PE-X als Rohr im Rohr
mit patentierter O-Ring freier
Druckhülsenverbindung und Zubehör für
Kalt- und Warmwasserleitungen nach
DIN 1988 und Heizkörperanbindung
bis 95  GrC sowie
Fußboden- und Wandheizung.
 
Die Verbindung der TECEflex Instal-
lationsrohre erfolgt ausschließlich mit
den TECEflex Verbindungselementen und
den TECEflex Druckhülsen.
Die patentierte TECEflex Druckhülsen-
technik ermöglicht eine Verbindung ohne
O-Ringe bei gleichzeitig großem Innen-
durchmesser. Für die TECEflex Verbund-
rohre und TECEflex PE-X-Rohre werden die
gleichen Fittings verwendet.
Die Verlegung und Montage erfolgt nach
den TECEflex Montagevorschriften unter
Einhaltung der DIN 1988 und der öffentl.
rechtlichen Vorschriften sowie den an-
erkannten Regeln der Technik.
 
Das TECEflex Verbundrohr eignet sich
gleichermaßen für die Sanitär-, Heiz-
körperinstallation und für die Fußboden-
heizung und Wandheizung.
Das wasserführende Innenrohr besteht aus
einem DVGW-registrierten PE-X Basisnorm-
rohr. Dies ermöglicht eine hohe Druck-,
Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit.
Die zusätzlich stumpf-geschweißte Alu-
ummantelung dient zum einen als Dif-
fusionssperre, zum anderen verringert
sie die thermische Längenänderung. Das
TECEflex Verbundrohr ist besonders ein-
fach von Hand zu biegen und dennoch
formbeständig und biegefest.
Die weiße Deckschicht ermöglicht den
problemlosen Einsatz im sichtbaren Be-
reich, z.B. bei der Anbindung von Heiz-
körpern.
 
Die Verteilung der TECEflex Installation
erfolgt entweder als klassisches Rohr-
im-Rohr-System mit Verteilern oder T-
Stücken auf dem Rohfußboden oder Unter-
putz.
 
Die Einsatztauglichkeit für den Sani-
tär- wie auch Heizungsbereich ist durch
folgende nationale wie auch internatio-
nale Zertifikate
 
DVGW   
ÖVGW   
KIWA   
KOMO CV
etc.
 
belegt, sowie durch weitere Prüfbe-
richte nachgewiesen.
 
Die Installation ist vor Inbetriebnahme
nach den gültigen Normen zu prüfen und
das Rohrsystem zu spülen.
 
Eingeschlossen ist die erweiterte
10jährige TECE-Gewährleistung - nur auf
Antrag -, abgesichert durch eine nam-
hafte Versicherungsgesellschaft einer
erweiterten Betriebs- und Produkthaft-
pflichtversicherung, auch für Folge-
schäden bis zu einer Höhe von 1,5 
Millionen  EURO entsprechend der
TECE-Gewährleistungsurkunde.
 
Liefernachweis:
           TECE GmbH
           Hollefeldstr. 57
           48282 Emsdetten
           Telefon: 0 25 72 / 9 28-0
           Telefax: 0 25 72 / 9 28-124
           E-Mail:  info@tece.de
           Internet: http://www.tece.de

TECEflex Starterset Rotguss/PPSU
Sortimentskoffer aus Kunststoff mit den
gängigsten Bauteilen des TECEflex
Sortiments, Gewindeteile aus Rotguss.
Bestell-Nr.: 700004
TECEflex 5S-MDXc-Vollkunststoffrohr,
speziell für Flächenheizung
perlmuttfarbenes, fünfschichtiges
Heizungsrohr aus PE-MDXc nach DIN
16894/95, besonders hohe Flexibilität.
Fünfschichtrohr mit innenliegender
Diffusionssperre gem. DIN 4724,
besonders gut geeignet zum Einsatz für
Fußbodenheizung.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 703316
TECEflex 5S-MDXc-Vollkunststoffrohr,
speziell für Flächenheizung
perlmuttfarbenes, fünfschichtiges
Heizungsrohr aus PE-MDXc nach DIN
16894/95, besonders hohe Flexibilität.
Fünfschichtrohr mit innenliegender
Diffusionssperre gem. DIN 4724,
besonders gut geeignet zum Einsatz für
Fußbodenheizung.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 703320
TECEflex 5S-MDXc-Vollkunststoffrohr,
speziell für Flächenheizung
perlmuttfarbenes, fünfschichtiges
Heizungsrohr aus PE-MDXc nach DIN
16894/95, besonders hohe Flexibilität.
Fünfschichtrohr mit innenliegender
Diffusionssperre gem. DIN 4724,
besonders gut geeignet zum Einsatz für
Fußbodenheizung.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 703416
TECEflex 5S-MDXc-Vollkunststoffrohr,
speziell für Flächenheizung
perlmuttfarbenes, fünfschichtiges
Heizungsrohr aus PE-MDXc nach DIN
16894/95, besonders hohe Flexibilität.
Fünfschichtrohr mit innenliegender
Diffusionssperre gem. DIN 4724,
besonders gut geeignet zum Einsatz für
Fußbodenheizung.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 703420
TECEflex Druckhülse für
Vollkunststoffrohr, vernickelt
silberfarbene Druckhülse für TECEflex
Vollkunststoffrohre. Zur Verpressung der
TECEflex 5S-Rohre.
Dimension: 14
Bestell-Nr.: 704014
TECEflex Druckhülse für
Vollkunststoffrohr, vernickelt
silberfarbene Druckhülse für TECEflex
Vollkunststoffrohre. Zur Verpressung der
TECEflex 5S-Rohre.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 704016
TECEflex Druckhülse für
Vollkunststoffrohr, vernickelt
silberfarbene Druckhülse für TECEflex
Vollkunststoffrohre. Zur Verpressung der
TECEflex 5S-Rohre.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 704020
TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft
silbernes, fünfschichtiges
Universalrohr, geeignet für die
Trinkwasser-, Heizungs- und
Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 704516
TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft
silbernes, fünfschichtiges
Universalrohr, geeignet für die
Trinkwasser-, Heizungs- und
Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 704520
TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft im
Wellschutzrohr, schwarz silbernes,
fünfschichtiges Universalrohr im
Wellschutzrohr, geeignet für die
Trinkwasser-, Heizungs- und
Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 704616
TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft im
Wellschutzrohr, schwarz silbernes,
fünfschichtiges Universalrohr im
Wellschutzrohr, geeignet für die
Trinkwasser-, Heizungs- und
Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 704620
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 14 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 705001
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 705002
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 705003
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 705004
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 705007
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 705008
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 705009
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 40 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 705010
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 50 x Rp 2”
Bestell-Nr.: 705011
TECEflex Übergangsmuffe Messing
Übergangsmuffe aus DR-Messing zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 63 x Rp 2”
Bestell-Nr.: 705014
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 705102
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 705103
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 705104
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 705105
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 705106
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 705107
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 705108
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x Rp 2”
Bestell-Nr.: 705109
TECEflex Übergangsmuffe Rotguss
Übergangsmuffe aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x Rp 2”
Bestell-Nr.: 705110
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 14 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 705501
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 705502
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 705503
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 705504
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 16 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 705506
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 705507
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 705508
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 705509
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 32 x R 1 1/4”
Bestell-Nr.: 705510
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 40 x R 1 1/4”
Bestell-Nr.: 705511
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 50 x R 1 1/2”
Bestell-Nr.: 705512
TECEflex Übergangsnippel Messing
Übergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbund- oder PE-X-Rohr auf
Gewindearmaturen. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 63 x R 2”
Bestell-Nr.: 705513
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 705601
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 705602
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 705603
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 705604
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 705605
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 705606
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 705607
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x R 1 1/4”
Bestell-Nr.: 705608
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x R 1 1/4”
Bestell-Nr.: 705609
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x R 1 1/2”
Bestell-Nr.: 705610
TECEflex Übergangsnippel Rotguss
Übergangsnippel aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x R 2”
Bestell-Nr.: 705611
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 14 x 14
Bestell-Nr.: 706014
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 706016
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 706020
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 706025
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 706032
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 706040
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 706050
TECEflex Kupplung Messing Kupplung aus
DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Verbundrohr oder PE-X-Rohr gleicher
Dimension. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 706063
TECEflex Kupplung Rotguss Kupplung aus
Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 706216
TECEflex Kupplung Rotguss Kupplung aus
Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 706220
TECEflex Kupplung Rotguss Kupplung aus
Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 706225
TECEflex Kupplung Rotguss Kupplung aus
Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 706232
TECEflex Kupplung Rotguss Kupplung aus
Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 706240
TECEflex Kupplung Rotguss Kupplung aus
Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 706250
TECEflex Kupplung Rotguss Kupplung aus
Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 706263
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x 14
Bestell-Nr.: 706501
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 16
Bestell-Nr.: 706503
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 16
Bestell-Nr.: 706504
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 20
Bestell-Nr.: 706505
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 20
Bestell-Nr.: 706506
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 25
Bestell-Nr.: 706507
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 32
Bestell-Nr.: 706508
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 40
Bestell-Nr.: 706509
TECEflex Kupplung reduziert Messing
Kupplung reduziert aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 50
Bestell-Nr.: 706510
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 16
Bestell-Nr.: 706603
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 16
Bestell-Nr.: 706604
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 20
Bestell-Nr.: 706605
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 20
Bestell-Nr.: 706606
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 25
Bestell-Nr.: 706607
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 32
Bestell-Nr.: 706608
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 40
Bestell-Nr.: 706609
TECEflex Kupplung reduziert Rotguss
Kupplung reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit verschiedenen Dimensionen.
(Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 50
Bestell-Nr.: 706610
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 14 x 14
Bestell-Nr.: 707014
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 707016
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 707020
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 707025
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 707032
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 707040
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 707050
TECEflex Winkelkupplung 90Grad Messing
Winkelkupplung 90Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 707063
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Messing
Winkelkupplung 45Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Rohren. Fitting mit
optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 707125
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Messing
Winkelkupplung 45Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Rohren. Fitting mit
optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 707132
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Messing
Winkelkupplung 45Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Rohren. Fitting mit
optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 707140
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Messing
Winkelkupplung 45Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Rohren. Fitting mit
optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 707150
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Messing
Winkelkupplung 45Grad aus DR-Messing
zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung
von TECEflex Rohren. Fitting mit
optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert). (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 707163
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Winkelkupplung 45Grad aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 707165
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Winkelkupplung 45Grad aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 707166
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Winkelkupplung 45Grad aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 707167
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Winkelkupplung 45Grad aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 707168
TECEflex Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Winkelkupplung 45Grad aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 707169
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Messing Kupplung
90Grad aus DR-Messing,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting.
Material: Messing
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 707216
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Messing Kupplung
90Grad aus DR-Messing,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting.
Material: Messing
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 707220
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Messing Kupplung
90Grad aus DR-Messing,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting.
Material: Messing
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 707225
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Messing Kupplung
90Grad aus DR-Messing,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting.
Material: Messing
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 707232
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Messing Kupplung
90Grad aus DR-Messing,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting.
Material: Messing
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 707240
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Messing Kupplung
90Grad aus DR-Messing,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting.
Material: Messing
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 707250
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Messing Kupplung
90Grad aus DR-Messing,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting.
Material: Messing
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 707263
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Rotguss Kupplung
90Grad aus Rotguss,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 707316
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Rotguss Kupplung
90Grad aus Rotguss,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 707320
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Rotguss Kupplung
90Grad aus Rotguss,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 707325
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Rotguss Kupplung
90Grad aus Rotguss,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 707332
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Rotguss Kupplung
90Grad aus Rotguss,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet.
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 707340
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Rotguss Kupplung
90Grad aus Rotguss,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet.
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 707350
TECEflex Bogen 90Grad 
druckverlustoptimiert Rotguss Kupplung
90Grad aus Rotguss,
druckverlustoptimiert als
strömungstechnisch günstiger Bogen
ausgeführt. Niedriger Zeta-Wert durch
eine verlustarme bogenförmige
Richtungsänderung und dem annähernd
gleichen Innenquerschnitt von Rohr und
Fitting. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet.
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 707363
TECEflex Winkelübergangsnippel Messing
Winkelübergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 707501
TECEflex Winkelübergangsnippel Messing
Winkelübergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 14 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 707514
TECEflex Winkelübergangsnippel Messing
Winkelübergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 707516
TECEflex Winkelübergangsnippel Messing
Winkelübergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 707520
TECEflex Winkelübergangsnippel Messing
Winkelübergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 707525
TECEflex Winkelübergangsnippel Messing
Winkelübergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 707526
TECEflex Winkelübergangsnippel Messing
Winkelübergangsnippel aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 707532
TECEflex Winkelübergangsnippel Rotguss
Winkelübergangsnippel aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 707801
TECEflex Winkelübergangsnippel Rotguss
Winkelübergangsnippel aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 707802
TECEflex Winkelübergangsnippel Rotguss
Winkelübergangsnippel aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 707803
TECEflex Winkelübergangsnippel Rotguss
Winkelübergangsnippel aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 707804
TECEflex Winkelübergangsnippel Rotguss
Winkelübergangsnippel aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 707805
TECEflex Winkelübergangsnippel Rotguss
Winkelübergangsnippel aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 707806
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708002
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 14 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708014
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708016
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708020
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708025
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 708032
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 708040
TECEflex Winkelübergangsmuffe Messing
Winkelübergangsmuffe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 708050
TECEflex Winkelübergangsmuffe Rotguss
Winkelübergangsmuffe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708101
TECEflex Winkelübergangsmuffe Rotguss
Winkelübergangsmuffe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708102
TECEflex Winkelübergangsmuffe Rotguss
Winkelübergangsmuffe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708103
TECEflex Winkelübergangsmuffe Rotguss
Winkelübergangsmuffe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708104
TECEflex Winkelübergangsmuffe Rotguss
Winkelübergangsmuffe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 708105
TECEflex Winkelübergangsmuffe Rotguss
Winkelübergangsmuffe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 708106
TECEflex Winkelübergangsmuffe Rotguss
Winkelübergangsmuffe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 708107
TECEflex Doppel-Wandscheibe aus Messing
Material: Messing
Dimension: 16 x 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 708501
TECEflex Wandscheibe, lang Messing
Wandscheibe lang aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708502
TECEflex U-Doppel-Wandscheibe,
druckverlustoptimiert Messing
U-Doppelwandscheibe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 708504
TECEflex U-Doppel-Wandscheibe,
druckverlustoptimiert Messing
U-Doppelwandscheibe aus DR-Messing zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 708505
TECEflex Wandscheibe Messing Wandscheibe
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708516
TECEflex Wandscheibe Messing Wandscheibe
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708520
TECEflex Wandscheibe Messing Wandscheibe
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708525
TECEflex Wandscheibe Messing Wandscheibe
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708526
TECEflex U-Doppel-Wandscheibe reduziert,
druckverlustoptimiert, Rotguss
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 708606
TECEflex U-Doppel-Wandscheibe reduziert,
druckverlustoptimiert, Rotguss
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 708607
TECEflex Doppelanschluss,
druckverlustoptimiert, Rotguss
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 708608
TECEflex Wandscheibe Rotguss Wandscheibe
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708610
TECEflex Wandscheibe Rotguss Wandscheibe
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708611
TECEflex Wandscheibe Rotguss Wandscheibe
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708612
TECEflex Wandscheibe Rotguss Wandscheibe
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 708613
TECEflex Wandscheibe, lang Rotguss
Wandscheibe lang aus Rotguss zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708614
TECEflex U-Doppel-Wandscheibe,
druckverlustoptimiert Rotguss
U-Doppelwandscheibe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 708625
TECEflex U-Doppel-Wandscheibe,
druckverlustoptimiert Rotguss
U-Doppelwandscheibe aus Rotguss zur
O-Ring freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 708626
TECEflex Wanddurchführung mit Druckring
Messing Wandduchrchführung aus
DR-Messing mit Druckring zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
Wandstärken von 18 bis 25 mm
einstellbar. Inklusive Druckring,
Schrauben und Schalldämmeinlage. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708701
TECEflex Wanddurchführung mit Druckring
Rotguss Wanddurchführung aus Rotguss mit
Druckring zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN
10226. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
Wandstärken von 18 bis 25 mm
einstellbar. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. Inklusive
Druckring, Schrauben und
Schalldämmeinlage. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708705
TECEflex Wanddurchführung universell
einseitig 1/2” Innengewinde, anderseits
1/2” Außengewinde aus Rotguss mit
Druckring. Für Wandstärken von 18 bis 25
mm einstellbar.
Material: Rotguss
Dimension: R 1/2” x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 708706
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 709516
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 709520
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 1/2” x 25
Bestell-Nr.: 709522
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 3/4” x 25
Bestell-Nr.: 709525
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x Rp 1/2” x 32
Bestell-Nr.: 709527
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x Rp 1” x 32
Bestell-Nr.: 709532
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x Rp 1/2” x 40
Bestell-Nr.: 709534
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x Rp 1” x 40
Bestell-Nr.: 709540
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x Rp 1/2” x 50
Bestell-Nr.: 709542
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x Rp 1 1/4” x 50
Bestell-Nr.: 709550
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x Rp 1/2” x 63
Bestell-Nr.: 709552
TECEflex T-Stück IG Messing T-Stück IG
aus DR-Messing zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x Rp 1 1/2” x 63
Bestell-Nr.: 709565
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 709801
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 709802
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 1/2” x 25
Bestell-Nr.: 709803
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 3/4” x 25
Bestell-Nr.: 709804
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x Rp 1” x 32
Bestell-Nr.: 709805
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x Rp 1” x 40
Bestell-Nr.: 709806
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x Rp 1 1/4” x 50
Bestell-Nr.: 709807
TECEflex T-Stück IG Rotguss T-Stück IG
aus Rotguss zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren mit Gewindefittings oder
Armaturen mit einem Gewinde nachDIN EN
10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert). Für
jede Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x Rp 1 1/2” x 63
Bestell-Nr.: 709808
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 14 x 14 x 14
Bestell-Nr.: 710014
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 710016
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 710020
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 710025
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 710032
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 40 x 40
Bestell-Nr.: 710040
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 50 x 50
Bestell-Nr.: 710050
TECEflex T-Stück Messing T-Stück aus
DR-Messing. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 63 x 63
Bestell-Nr.: 710063
TECEflex T-Stück Rotguss T-Stück aus
Rotguss. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 710116
TECEflex T-Stück Rotguss T-Stück aus
Rotguss. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 710120
TECEflex T-Stück Rotguss T-Stück aus
Rotguss. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 710125
TECEflex T-Stück Rotguss T-Stück aus
Rotguss. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 710132
TECEflex T-Stück Rotguss T-Stück aus
Rotguss. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 40 x 40
Bestell-Nr.: 710140
TECEflex T-Stück Rotguss T-Stück aus
Rotguss. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 50 x 50
Bestell-Nr.: 710150
TECEflex T-Stück Rotguss T-Stück aus
Rotguss. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Für jede
Trinkwasserqualität geeignet. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 63 x 63
Bestell-Nr.: 710163
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x 14 x 16
Bestell-Nr.: 710503
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x 20 x 16
Bestell-Nr.: 710504
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 14 x 20
Bestell-Nr.: 710507
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 710508
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 710509
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 20 x 16
Bestell-Nr.: 710511
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 16 x 14 x 14
Bestell-Nr.: 710512
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 16 x 25
Bestell-Nr.: 710514
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 20 x 25
Bestell-Nr.: 710515
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 710516
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 32 x 25
Bestell-Nr.: 710517
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 20 x 25
Bestell-Nr.: 710518
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 20 x 32
Bestell-Nr.: 710519
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 710520
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 20 x 25 x 20
Bestell-Nr.: 710521
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 710522
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 25 x 32
Bestell-Nr.: 710523
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 32 x 40
Bestell-Nr.: 710524
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 710525
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 32 x 50
Bestell-Nr.: 710526
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 40 x 40
Bestell-Nr.: 710527
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 40 x 50
Bestell-Nr.: 710528
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 25 x 40
Bestell-Nr.: 710533
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 25 x 50
Bestell-Nr.: 710534
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 20 x 50
Bestell-Nr.: 710535
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 20 x 40
Bestell-Nr.: 710536
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 32 x 16 x 32
Bestell-Nr.: 710537
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 50 x 63
Bestell-Nr.: 710538
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 40 x 63
Bestell-Nr.: 710539
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 32 x 63
Bestell-Nr.: 710540
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 63 x 25 x 63
Bestell-Nr.: 710541
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 50 x 25 x 40
Bestell-Nr.: 710542
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 40 x 25 x 32
Bestell-Nr.: 710543
TECEflex T-Stück reduziert Messing
T-Stück reduziert aus DR-Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Messing
Dimension: 25 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 710544
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 20 x 16
Bestell-Nr.: 710601
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 710602
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 710603
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 20 x 16
Bestell-Nr.: 710604
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 710605
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 16 x 25
Bestell-Nr.: 710606
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 710607
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 20 x 25
Bestell-Nr.: 710608
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 25 x 20
Bestell-Nr.: 710609
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 16 x 32
Bestell-Nr.: 710610
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 20 x 32
Bestell-Nr.: 710611
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 25 x 32
Bestell-Nr.: 710612
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 710613
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 20 x 40
Bestell-Nr.: 710614
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 25 x 40
Bestell-Nr.: 710615
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 32 x 40
Bestell-Nr.: 710616
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 710617
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 20 x 50
Bestell-Nr.: 710618
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 25 x 50
Bestell-Nr.: 710619
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 32 x 50
Bestell-Nr.: 710620
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 40 x 50
Bestell-Nr.: 710621
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 32 x 63
Bestell-Nr.: 710622
TECEflex T-Stück reduziert Rotguss
T-Stück reduziert aus Rotguss. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 50 x 63
Bestell-Nr.: 710623
TECEflex Verteiler aus Messing
Verteilerstamm 3/4” einseitig mit Rp
3/4” Innengewinde, anderseitig mit R
3/4” Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim.
16. Mit 3/8” Lüfter und Stopfen (Ohne
3/4” Kappe und Stopfen).
Dimension: 16 x 3/4” 2-fach
Bestell-Nr.: 712007
TECEflex Verteiler aus Messing
Verteilerstamm 3/4” einseitig mit Rp
3/4” Innengewinde, anderseitig mit R
3/4” Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim.
16. Mit 3/8” Lüfter und Stopfen (Ohne
3/4” Kappe und Stopfen).
Dimension: 16 x 3/4” 3-fach
Bestell-Nr.: 712008
TECEflex Verteiler aus Messing
Verteilerstamm 3/4” einseitig mit Rp
3/4” Innengewinde, anderseitig mit R
3/4” Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim.
16. Mit 3/8” Lüfter und Stopfen (Ohne
3/4” Kappe und Stopfen).
Dimension: 14 x 3/4” 2-fach
Bestell-Nr.: 712009
TECEflex Verteiler aus Messing
Verteilerstamm 3/4” einseitig mit Rp
3/4” Innengewinde, anderseitig mit R
3/4” Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim.
16. Mit 3/8” Lüfter und Stopfen (Ohne
3/4” Kappe und Stopfen).
Dimension: 14 x 3/4” 3-fach
Bestell-Nr.: 712010
TECEflex Verteiler aus Rotguss
Verteilerstamm 3/4” einseitig mit Rp
3/4” Innengewinde, anderseitig mit R
3/4” Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim.
16. (Ohne 3/4” Kappe und Stopfen).
Dimension: 16 x 3/4” 2-fach
Bestell-Nr.: 712201
TECEflex Verteiler aus Rotguss
Verteilerstamm 3/4” einseitig mit Rp
3/4” Innengewinde, anderseitig mit R
3/4” Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim.
16. (Ohne 3/4” Kappe und Stopfen).
Dimension: 16 x 3/4” 3-fach
Bestell-Nr.: 712202
TECEflex Klemmverschraubung für
Vollkunststoffrohr für den Anschluss von
TECEflex Vollkunststoffrohren an einen
Eurokonus 3/4” AG. Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 14
Bestell-Nr.: 713014
TECEflex Klemmverschraubung für
Vollkunststoffrohr für den Anschluss von
TECEflex Vollkunststoffrohren an einen
Eurokonus 3/4” AG. Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 713020
TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex
Mehrschichtverbundrohr für den Anschluss
von TECEflex Mehrschichtverbundrohren an
einen Eurokonus 3/4” AG. Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 14
Bestell-Nr.: 713314
TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex
Mehrschichtverbundrohr für den Anschluss
von TECEflex Mehrschichtverbundrohren an
einen Eurokonus 3/4” AG. Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 713316
TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex
Mehrschichtverbundrohr für den Anschluss
von TECEflex Mehrschichtverbundrohren an
einen Eurokonus 3/4” AG. Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 713320
TECEflex Klemmverschraubung für
Vollkunststoffrohr für den Anschluss von
TECEflex Vollkunststoffrohren an einen
Eurokonus 3/4” AG. Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 713516
TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4” mit
TECEflex Pressanschluss aus Messing
Dimension: 14
Bestell-Nr.: 713614
TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4” mit
TECEflex Pressanschluss aus Messing
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 713616
TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4” mit
TECEflex Pressanschluss aus Messing,
vernickelt Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 7136161
TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4” mit
TECEflex Pressanschluss aus Messing
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 713620
TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4” mit
TECEflex Pressanschluss aus Messing,
vernickelt Nur in der
Heizungsinstallation einsetzbar.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 7136201
TECEflex Systemübergang Kupferrohr als
unlösbarer Übergang von Kupferrohren auf
TECEflex.
Cu-Rohr: Durchm. 15 mm
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 713816
TECEflex Systemübergang Kupferrohr als
unlösbarer Übergang von Kupferrohren auf
TECEflex.
Cu-Rohr: Durchm. 18 mm
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 713820
TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer
vernickelt zur Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern.
Dimension: 16 x Durchm. 15 mm Cu/300 mm
Bestell-Nr.: 714016
TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer
vernickelt zur Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern.
Dimension: 20 x Durchm. 15 mm Cu/300 mm
Bestell-Nr.: 714020
TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer
vernickelt zur Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern.
Dimension: 16 x Durchm. 15 mm Cu/1100 mm
Bestell-Nr.: 714516
TECEflex HK-Montagegarnitur für
Ventil-Kompaktheizkörper, Bodenmontage,
vernickelt zur Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern aus dem
Fußboden.
Dimension: 16 x Durchm. 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 714901
TECEflex HK-Montagegarnitur für
Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage,
vernickelt zur Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand.
Dimension: 16 x Durchm. 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 714905
TECEflex HK-Montagemodul für
Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage
zur vereinfachten Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand,
TECEflex Verbundrohr Dim. 16 im 9
mm-PE-Dämmschlauch, (Lambda)R 0,040
W/(mK), mit stabiler
Befestigungsmöglichkeit,
HK-Ventilabstand 50 mm. Bauhöhe 210 mm.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 714907
TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm,
Kupfer vernickelt zur Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern.
Dimension: 16 x Durchm. 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 715016
TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm,
Kupfer vernickelt zur Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern.
Dimension: 20 x Durchm. 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 715020
TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox
für Ventil-Kompaktheizkörper, HKGS zur
vereinfachten Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand,
Rohrführung im PUR-Isolierkörper, ohne
Putzträgerplatte, HK-Ventilabstand 50
mm, Bauhöhe 230 mm, TECEflex Verbundrohr
Dim. 16
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 716116
TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox
für Ventil-Kompaktheizkörper, HKGS zur
vereinfachten Anbindung von
Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand,
Rohrführung im PUR-Isolierkörper mit
Befestigungsmöglichkeit,
HK-Ventilabstand 50 mm,
TECEflex Verbundrohr Dim. 16
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 716216
TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss
als Übergang von Edelstahl- oder
Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für
Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch
zum Löten geeignet.
Material: Rotguss
Cu-Muffe: Durchm. 15 mm
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 716316
TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss
als Übergang von Edelstahl- oder
Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für
Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch
zum Löten geeignet.
Material: Rotguss
Cu-Muffe: Durchm. 18 mm
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 716320
TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss
als Übergang von Edelstahl- oder
Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für
Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch
zum Löten geeignet.
Material: Rotguss
Cu-Muffe: Durchm. 22 mm
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 716321
TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss
als Übergang von Edelstahl- oder
Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für
Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch
zum Löten geeignet.
Material: Rotguss
Cu-Muffe: Durchm. 22 mm
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 716325
TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss
als Übergang von Edelstahl- oder
Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für
Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch
zum Löten geeignet.
Material: Rotguss
Cu-Muffe: Durchm. 28 mm
Dimension: 32
Bestell-Nr.: 716332
TECE Quetschverschraubung 1/2” AG
Quetschverschraubung 15 mm vernickelt,
für die Verbindung der TECEflex/TECElogo
Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper
T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an
die HK-Verschraubungen.
Dimension: Durchm. 15 mm x R 1/2”
Bestell-Nr.: 717501
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 16 x 3/4”
Bestell-Nr.: 717507
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 20 x 3/4”
Bestell-Nr.: 717508
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 25 x 1”
Bestell-Nr.: 717509
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 32 x 1 1/4”
Bestell-Nr.: 717510
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 16 x 1/2”
Bestell-Nr.: 717512
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 20 x 1”
Bestell-Nr.: 717514
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 25 x 1 1/4”
Bestell-Nr.: 717515
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Messing Flachdichtende Verschraubung aus
DR-Messing zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Messing
Dimension: 32 x 1 1/2”
Bestell-Nr.: 717516
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 1/2”
Bestell-Nr.: 717601
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 3/4”
Bestell-Nr.: 717602
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 3/4”
Bestell-Nr.: 717603
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 1”
Bestell-Nr.: 717604
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 1”
Bestell-Nr.: 717605
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 1 1/4”
Bestell-Nr.: 717606
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 1 1/4”
Bestell-Nr.: 717607
TECEflex Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Flachdichtende Verschraubung aus
Rotguss zum Anschluss von Pumpen oder
Armaturen. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung von TECEflex
Rohren. Für jede Trinkwasserqualität
geeignet. (Ohne TECEflex Druckhülsen,
inklusive Flachdichtung)
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 1 1/2”
Bestell-Nr.: 717608
TECE Schallschutzelement
Schallschutzelement für TECEflex und
TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung
der Schallübertragung auf den Baukörper,
bestehend aus Schalldämmeinlage und
Schallschutzhaube.
Dimension: für 1/2” Wandscheiben
Bestell-Nr.: 718017
TECEflex Schutzbox aus PS für
Kreuzungsfittings zur Trennung der
TECEflex Kreuzungsfittings vom
Bauwerkskörper aus FCKW-freiem PS.
Dimension: 16-20
Bestell-Nr.: 718020
TECE Schallschutzelement
Schallschutzelement für TECEflex und
TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung
der Schallübertragung auf den Baukörper,
bestehend aus Schalldämmeinlage und
Schallschutzhaube.
Dimension: für 1/2” Wandscheiben, lang
Bestell-Nr.: 718022
TECE Schallschutzelement
Schallschutzelement für TECEflex und
TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung
der Schallübertragung auf den Baukörper,
bestehend aus Schalldämmeinlage und
Schallschutzhaube.
Dimension: für 1/2” Doppel-Wandscheiben
Bestell-Nr.: 718024
TECEflex Kreuzungsfitting aus
vernickeltem Messing. Zur vereinfachten
Anbindung von
Heizkörperanschlussleitungen im
Fußbodenaufbau.
Dimension: 16 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 718501
TECEflex Kreuzungsfitting aus
vernickeltem Messing. Zur vereinfachten
Anbindung von
Heizkörperanschlussleitungen im
Fußbodenaufbau.
Dimension: 20 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 718502
TECEflex Kreuzungsfitting aus
vernickeltem Messing. Zur vereinfachten
Anbindung von
Heizkörperanschlussleitungen im
Fußbodenaufbau.
Dimension: 20 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 718503
TECEflex Rohrschere
Dimension: 14-25
Bestell-Nr.: 720005
TECEflex Kalibrierer für TECEflex
Mehrschichtverbundrohr zur Anwendung mit
TECEflex Klemmverschraubungen.
Dimension: 14-20
Bestell-Nr.: 720040
TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug
manuell Typ: HPW-L zum Aufschieben und
Verpressen der TECEflex
Druckhülsen.Bestehend aus:Presswerkzeug,
manuellGabelköpfe Dim. 14-32stabiler
Werkzeugkoffer
Dimension: 14-32
Bestell-Nr.: 720050
TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ:
RAZ-V zum Aufweiten der TECEflex PE-X
und Verbundrohre Dim. 16-32.Bestehend
aus:Rohraufweitzange, manuellinkl.
Aufweitköpfe Dim. 16-32stabiler
Werkzeugkoffer
Dimension: 16-32
Bestell-Nr.: 720056
TECE Wellschutzrohr-Abschneider für
Wellschutzrohr 14-25 mm.
Dimension: 14-25
Bestell-Nr.: 720090
TECEflex Rohrschere
Dimension: 14-40
Bestell-Nr.: 720093
TECEflex Aufweitkopf für AWS 40 63 für
das Aufweitwerkzeug AWS 40 63 des PMA 40
63 Sets für TECEflex Rohre Dim. 25 und
32.
Dimension: 25 u. 32
Bestell-Nr.: 720128
TECEflex Presswerkzeug PMA 40 63 und
Aufweitsatz TECEflex im Werkzeugkoffer
Pressmaschinenaufsatz zur maschinellen
Verpressung von TECEflex Verbindungen
Dim. 40-63. Für das Werkzeug wird eine
handelsübliche Pressmaschine mit 32 kN
Presskraft benötigt.Bestehend
aus:Pressmaschinenaufsatz PMA 40
63Pressgabeln Dim. 40-63Aufweitwerkzeug
AWS 40 63 für PressmaschinenAufweitköpfe
Dim. 40-63Werkzeugkoffer
Dimension: 40-63
Bestell-Nr.: 720170
TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug
leichtes und handliches Werkzeug zum
elektrischen Aufweiten von TECEflex
Rohren Dim. 16-32.Bestehend
aus:RazFaz-AkkuaufweitwerkzeugAufweitköpfe
Dim. 16-32leistungsstarker
Li-Ion-AkkuSchnellladegerätstabiler
Werkzeugkoffer
Dimension: 16-32
Bestell-Nr.: 720172
TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug
leichtes und handliches Presswerkzeug
für die Dimensionen 14-32 mm. Ermöglicht
rationelles Arbeiten auch in engen
Montagesituationen oder das Pressen
direkt an der Wand.Bestehend
aus:RazFaz-AkkupresswerkzeugDoppel-Pressgabeln
Dim. 14/16-20 und 25-32leistungsstarker
Li-Ion-AkkuSchnellladegerätstabiler
Werkzeugkoffer
Dimension: 14-32
Bestell-Nr.: 720173
TECEflex RazFaz-Werkzeugset Werkzeugset
bestehend
aus:RazFaz-AkkuaufweitwerkzeugRazFaz-AkkupresswerkzeugAufweitköpfe
Dim. 16-32Doppel-Pressgabeln Dim.
14/16-20 und 25-322
AkkusSchnellladegerätstabiler
Werkzeugkoffer
Dimension: 14-32
Bestell-Nr.: 720174
TECE Verlegehaspel faltbar, variabel
einstellbar für TECEflex und TECElogo
Rollen bis 600 m Länge.
Dimension: bis 600 m
Bestell-Nr.: 720193
TECE Rohrrichter montierbar auf die
Verlegehaspel zum geraden Abziehen von
TECEflex und TECElogo Verbundrohren der
Dimension 16 und 20 mm.
Dimension: 16 und 20
Bestell-Nr.: 720194
TECEflex Handwerkzeugset Handwerkzeugset
bestehend aus:TECEflex Rohraufweitzange
manuellAufweitköpfe Dim. 16-32TECEflex
Druckhülsen-Presswerkzeug
manuellGabelköpfe Dim. 14-32stabiler
Werkzeugkoffer
Dimension: 16-32
Bestell-Nr.: 720203
TECEflex Endstopfen Messing Endstopfen
aus DR-Messing als Abschluss offener
Leitungsenden mit TECEflex Verbundrohr
oder PE-X-Rohr, z.B. für die Druckprobe
oder als Endstück. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 14
Bestell-Nr.: 720514
TECEflex Endstopfen Messing Endstopfen
aus DR-Messing als Abschluss offener
Leitungsenden mit TECEflex Verbundrohr
oder PE-X-Rohr, z.B. für die Druckprobe
oder als Endstück. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 720516
TECEflex Endstopfen Messing Endstopfen
aus DR-Messing als Abschluss offener
Leitungsenden mit TECEflex Verbundrohr
oder PE-X-Rohr, z.B. für die Druckprobe
oder als Endstück. (Ohne TECEflex
Druckhülse)
Material: Messing
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 720520
TECE Schraube zur Befestigung der
TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf
die verzinkten Stahlhalter.
Dimension: 3,5 x 16 mm
Bestell-Nr.: 720524
TECE Halter aus verzinktem Stahl,
einfach zur Befestigung von TECEflex und
TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus
verzinktem Stahl.
Bestell-Nr.: 720527
TECE Halter aus verzinktem Stahl,
zweifach zur Befestigung von TECEflex
und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt,
aus verzinktem Stahl. Passend für die
Stichmaße 150 und 80 mm.
Bestell-Nr.: 720528
TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben
Rotguss vormontierter Halter mit 2
Rotguss-Wandscheiben
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 720550
TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben
Rotguss und Schallschutzelementen,
Stichmaß: 150 mm vormontierter Halter
mit:2 Schalldämmplatten2 Wandscheiben
Rotguss2 Schalldämmhauben(Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 720560
TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben
Rotguss und Schallschutzelementen,
Stichmaß: 150 mm vormontierter Halter
mit:2 Schalldämmplatten2 Wandscheiben
Rotguss2 Schalldämmhauben(Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 720562
TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben
Rotguss, Schallschutzelementen und
Halter für einen HT-Ablaufbogen,
Stichmaß: 80 mm Vormontierter Halter
mit:2 Schalldämmplatten2 Wandscheiben
Rotguss2 SchalldämmhaubenHalter für
HT-Ablaufbogen(Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 720565
TECEflex Montageeinheit mit
U-Doppel-Wandscheiben Rotguss und
Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm
vormontierter Halter mit:2
Schalldämmplatten2 U-Doppel-Wandscheiben
Rotguss2 Schalldämmhauben(Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 720566
TECEflex Hygieneverschluss-Set im Koffer
zum Verschließen offener Leitungsenden
während der Bauphase. Set bestehend aus
Verschlüssen für Innen- und Außengewinde
sowie für offene Rohrenden und Stutzen.
Verpackt im Sortimentskoffer. Inhalt
besteht aus:1 x Verschlüsse für
Innengewinde Rp 1/2” bis Rp 2”1 x
Verschlüsse für Außengewinde R 1/2” bis
R 2”1 x Verschlüsse für Flex-Stutzen
Dim. 16 bis Dim. 631 x Verschlüsse für
Flex-Rohrenden Dim. 16 bis Dim. 63
Dimension: 16-63
Bestell-Nr.: 720580
TECEflex Hygieneverschluss IG für
Innengewinde von Rp 1/2” bis Rp 2”,
Nachfüllpackung. Inhalt besteht aus:30 x
Verschlüsse für Innengewinde Rp 1/2”25 x
Verschlüsse für Innengewinde Rp 3/4”10 x
Verschlüsse für Innengewinde Rp 1”10 x
Verschlüsse für Innengewinde Rp 1 1/4”8
x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1
1/2”6 x Verschlüsse für Innengewinde Rp
2”
Dimension: Rp 1/2” - Rp 2”
Bestell-Nr.: 720581
TECEflex Hygieneverschluss AG für
Außengewinde von R 1/2” bis R 2”,
Nachfüllpackung. Inhalt besteht aus:30 x
Verschlüsse für Außengewinde R 1/2”25 x
Verschlüsse für Außengewinde R 3/4”10 x
Verschlüsse für Außengewinde R 1”10 x
Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/4”8 x
Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/2”6 x
Verschlüsse für Außengewinde R 2”
Dimension: R 1/2” - R 2”
Bestell-Nr.: 720582
TECEflex Hygieneverschluss Stutzen für
Stutzen von Dim. 16-63, Nachfüllpackung
Inhalt besteht aus:30 x Verschlüsse für
Stutzen Dim. 1625 x Verschlüsse für
Stutzen Dim. 2010 x Verschlüsse für
Stutzen Dim. 2510 x Verschlüsse für
Stutzen Dim. 3210 x Verschlüsse für
Stutzen Dim. 408 x Verschlüsse für
Stutzen Dim. 506 x Verschlüsse für
Stutzen Dim. 63
Dimension: 16-63
Bestell-Nr.: 720583
TECEflex Hygieneverschluss Rohr für
offene Rohrenden von Dim. 16-63,
NachfüllpackungInhalt besteht aus:30 x
Verschlüsse für Rohrenden Dim. 1625 x
Verschlüsse für Rohrenden Dim. 2010 x
Verschlüsse für Rohrenden Dim. 2510 x
Verschlüsse für Rohrenden Dim. 3210 x
Verschlüsse für Rohrenden Dim. 408 x
Verschlüsse für Rohrenden Dim. 506 x
Verschlüsse für Rohrenden Dim. 63
Dimension: 16-63
Bestell-Nr.: 720584
TECE SLHK-Winkelabsperrungen aus
vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier-
und absperrbar. Zur Anbindung des
Heizkörpers an die TECEflex bzw.
TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.
Dimension: 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 730010
TECE SLHK-Bögen aus vernickeltem Cu-Rohr
15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an
die TECEflex bzw. TECElogo
SLHK-Anschlussgarnitur.
Dimension: 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 730025
TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur für die
Heizkörper-Anbindung aus der
Sockelleiste. Inklusive
Klemmringverschraubungen 1/2” x 15 mm.
Geeignet für die Montage mit TECEflex
SLHK-Bogen bzw. TECEflex
SLHK-Winkelabsperrung.
Dimension: 16 x 15 Cu x 16
Bestell-Nr.: 730110
TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur für die
Heizkörper-Anbindung aus der
Sockelleiste. Inklusive
Klemmringverschraubungen 1/2” x 15 mm.
Geeignet für die Montage mit TECEflex
SLHK-Bogen bzw. TECEflex
SLHK-Winkelabsperrung.
Dimension: 20 x 15 Cu x 20
Bestell-Nr.: 730115
TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur für die
Heizkörper-Anbindung aus der
Sockelleiste. Inklusive
Klemmringverschraubungen 1/2” x 15 mm.
Geeignet für die Montage mit TECEflex
SLHK-Bogen bzw. TECEflex
SLHK-Winkelabsperrung.
Dimension: 20 x 15 Cu x 16
Bestell-Nr.: 730120
TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur für die
Heizkörper-Anbindung aus der
Sockelleiste. Inklusive
Klemmringverschraubungen 1/2” x 15 mm.
Geeignet für die Montage mit TECEflex
SLHK-Bogen bzw. TECEflex
SLHK-Winkelabsperrung.
Dimension: 16 x 15 Cu x 20
Bestell-Nr.: 730125
TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur für die
Heizkörper-Anbindung aus der
Sockelleiste. Inklusive
Klemmringverschraubungen 1/2” x 15 mm.
Geeignet für die Montage mit TECEflex
SLHK-Bogen bzw. TECEflex
SLHK-Winkelabsperrung.
Dimension: 16 x 15 Cu x Stopfen
Bestell-Nr.: 730130
TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur für die
Heizkörper-Anbindung aus der
Sockelleiste. Inklusive
Klemmringverschraubungen 1/2” x 15 mm.
Geeignet für die Montage mit TECEflex
SLHK-Bogen bzw. TECEflex
SLHK-Winkelabsperrung.
Dimension: Stopfen x 15 Cu x 16
Bestell-Nr.: 730135
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 16 x 20 x 16
Bestell-Nr.: 730504
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 730508
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 730509
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 20 x 16
Bestell-Nr.: 730511
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 16 x 25
Bestell-Nr.: 730514
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 20 x 25
Bestell-Nr.: 730515
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 730516
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 20 x 32
Bestell-Nr.: 730519
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 730520
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 25 x 20
Bestell-Nr.: 730521
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 730522
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 25 x 32
Bestell-Nr.: 730523
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 32 x 40
Bestell-Nr.: 730524
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 730525
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 25 x 40
Bestell-Nr.: 730533
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 20 x 40
Bestell-Nr.: 730536
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 16 x 32
Bestell-Nr.: 730537
TECEflex T-Stück reduziert PPSU T-Stück
reduziert aus Hochleistungskunststoff
PPSU. Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 730544
TECEflex Endstopfen PPSU Endstopfen aus
Hochleistungskunststoff PPSU als
Abschluss offener Leitungsenden mit
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr,
z.B. für die Druckprobe oder als
Endstück. (Ohne TECEflex Druckhülse)
Material: PPSU
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 730616
TECEflex Endstopfen PPSU Endstopfen aus
Hochleistungskunststoff PPSU als
Abschluss offener Leitungsenden mit
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr,
z.B. für die Druckprobe oder als
Endstück. (Ohne TECEflex Druckhülse)
Material: PPSU
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 730620
TECEflex T-Stück PPSU T-Stück aus
Hochleistungskunststoff PPSU. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 16 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 730916
TECEflex T-Stück PPSU T-Stück aus
Hochleistungskunststoff PPSU. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 730920
TECEflex T-Stück PPSU T-Stück aus
Hochleistungskunststoff PPSU. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 730925
TECEflex T-Stück PPSU T-Stück aus
Hochleistungskunststoff PPSU. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 730932
TECEflex T-Stück PPSU T-Stück aus
Hochleistungskunststoff PPSU. Fitting
mit optimiertem Durchflusswiderstand
(Zetawert) im Durchgang als auch im
Abgang. Zur O-Ring freien
Druckhülsenverbindung mit TECEflex
Rohren. (Ohne TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 40 x 40
Bestell-Nr.: 730940
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr nach
DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft.
Dimension: 14 - Rolle
Bestell-Nr.: 731014
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr nach
DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 731016
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr nach
DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 731020
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr nach
DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 731025
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und
Tabelle 9, Nr. 6).
Dimension: 16 - RS 6 mm
Bestell-Nr.: 731116
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und
Tabelle 9, Nr. 6).
Dimension: 20 - RS 6 mm
Bestell-Nr.: 731120
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und
Tabelle 9, Nr. 6).
Dimension: 25 - RS 6 mm
Bestell-Nr.: 731125
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7)
und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).
Dimension: 16 - RS 9 mm
Bestell-Nr.: 731616
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7)
und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).
Dimension: 20 - RS 9 mm
Bestell-Nr.: 731620
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7)
und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).
Dimension: 25 - RS 9 mm
Bestell-Nr.: 731625
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5
und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr.
2 und 6).
Dimension: 16 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 731816
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5
und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr.
2 und 6).
Dimension: 20 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 731820
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5
und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr.
2 und 6).
Dimension: 16 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 731916
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5
und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr.
2 und 6).
Dimension: 20 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 731920
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung
((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5
und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr.
2 und 6).
Dimension: 25 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 731925
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 14 - Rolle
Bestell-Nr.: 732014
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 732016
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 732020
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 732025
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 32 - Rolle
Bestell-Nr.: 732032
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 16 - Stange
Bestell-Nr.: 732216
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 20 - Stange
Bestell-Nr.: 732220
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 25 - Stange
Bestell-Nr.: 732225
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 32 - Stange
Bestell-Nr.: 732232
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 40 - Stange
Bestell-Nr.: 732240
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 50 - Stange
Bestell-Nr.: 732250
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT nach DIN EN ISO 21003.
Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und
Druckluft.
Dimension: 63 - Stange
Bestell-Nr.: 732263
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 732330
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 732331
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 732332
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 16 - Stange
Bestell-Nr.: 732416
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 20 - Stange
Bestell-Nr.: 732420
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 25 - Stange
Bestell-Nr.: 732425
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 32 - Stange
Bestell-Nr.: 732432
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 40 - Stange
Bestell-Nr.: 732440
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 50 - Stange
Bestell-Nr.: 732450
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 63 - Stange
Bestell-Nr.: 732463
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 14
Bestell-Nr.: 734514
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 734516
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 734520
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 734525
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 32
Bestell-Nr.: 734532
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 40
Bestell-Nr.: 734540
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 50
Bestell-Nr.: 734550
TECEflex Druckhülse für
Mehrschichtverbundrohr goldfarbene
Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr
zur Verpressung der TECEflex
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.
Dimension: 63
Bestell-Nr.: 734563
TECEflex Übergangsnippel aus Edelstahl
1.4401
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 735575
TECEflex Übergangsnippel aus Edelstahl
1.4401
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 735578
TECEflex Übergangsnippel aus Edelstahl
1.4401
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 735580
TECEflex Kupplung PPSU Kupplung aus
Hochleistungskunststoff PPSU, zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 736016
TECEflex Kupplung PPSU Kupplung aus
Hochleistungskunststoff PPSU, zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 736020
TECEflex Kupplung PPSU Kupplung aus
Hochleistungskunststoff PPSU, zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 736025
TECEflex Kupplung PPSU Kupplung aus
Hochleistungskunststoff PPSU, zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 736032
TECEflex Kupplung PPSU Kupplung aus
Hochleistungskunststoff PPSU, zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 736040
TECEflex Kupplung reduziert PPSU
Kupplung reduziert aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 16
Bestell-Nr.: 736503
TECEflex Kupplung reduziert PPSU
Kupplung reduziert aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 16
Bestell-Nr.: 736504
TECEflex Kupplung reduziert PPSU
Kupplung reduziert aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 20
Bestell-Nr.: 736505
TECEflex Kupplung reduziert PPSU
Kupplung reduziert aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 20
Bestell-Nr.: 736506
TECEflex Kupplung reduziert PPSU
Kupplung reduziert aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 25
Bestell-Nr.: 736507
TECEflex Kupplung reduziert PPSU
Kupplung reduziert aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr mit
verschiedenen Dimensionen. (Ohne
TECEflex Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 32
Bestell-Nr.: 736508
TECEflex Winkelkupplung 90Grad PPSU
Winkelkupplung 90Grad aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 737016
TECEflex Winkelkupplung 90Grad PPSU
Winkelkupplung 90Grad aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 737020
TECEflex Winkelkupplung 90Grad PPSU
Winkelkupplung 90Grad aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 737025
TECEflex Winkelkupplung 90Grad PPSU
Winkelkupplung 90Grad aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 737032
TECEflex Winkelkupplung 90Grad PPSU
Winkelkupplung 90Grad aus
Hochleistungskunststoff PPSU zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung von
TECEflex Verbundrohr oder PE-X-Rohr
gleicher Dimension. (Ohne TECEflex
Druckhülsen)
Material: PPSU
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 737040
TECEflex Gassicherheitsarmatur,
senkrecht nach oben oder waagerecht
einsetzbar Gassicherheitsarmatur,
vereinigt eine thermische
Absperreinrichtung (TAE) mit einem
Gasströmungswächter Typ K in einem
metallischen Gehäuse. Die Armatur kann
waagerecht wie senkrecht nach oben
eingebaut werden. Ein Einbau nach unten
ist nicht erlaubt. Der GS ist geprüft
nach DVGW VP 305-1. Einseitig mit einem
zylindrischen Außengewinde nach DIN EN
10226-1 und anderseitig mit einem
TECEflex Anschluss.
Dimension: GSK 2,5 / TAE /20 x R 1”
Bestell-Nr.: 750202
TECEflex Gassicherheitsarmatur,
senkrecht nach oben oder waagerecht
einsetzbar Gassicherheitsarmatur,
vereinigt eine thermische
Absperreinrichtung (TAE) mit einem
Gasströmungswächter Typ K in einem
metallischen Gehäuse. Die Armatur kann
waagerecht wie senkrecht nach oben
eingebaut werden. Ein Einbau nach unten
ist nicht erlaubt. Der GS ist geprüft
nach DVGW VP 305-1. Einseitig mit einem
zylindrischen Außengewinde nach DIN EN
10226-1 und anderseitig mit einem
TECEflex Anschluss.
Dimension: GSK 2,5 / TAE /25 x R 1”
Bestell-Nr.: 750204
TECEflex Gassicherheitsarmatur,
senkrecht nach oben oder waagerecht
einsetzbar Gassicherheitsarmatur,
vereinigt eine thermische
Absperreinrichtung (TAE) mit einem
Gasströmungswächter Typ K in einem
metallischen Gehäuse. Die Armatur kann
waagerecht wie senkrecht nach oben
eingebaut werden. Ein Einbau nach unten
ist nicht erlaubt. Der GS ist geprüft
nach DVGW VP 305-1. Einseitig mit einem
zylindrischen Außengewinde nach DIN EN
10226-1 und anderseitig mit einem
TECEflex Anschluss.
Dimension: GSK 4 / TAE /25 x R 1”
Bestell-Nr.: 750206
TECEflex Gassicherheitsarmatur,
senkrecht nach oben oder waagerecht
einsetzbar Gassicherheitsarmatur,
vereinigt eine thermische
Absperreinrichtung (TAE) mit einem
Gasströmungswächter Typ K in einem
metallischen Gehäuse. Die Armatur kann
waagerecht wie senkrecht nach oben
eingebaut werden. Ein Einbau nach unten
ist nicht erlaubt. Der GS ist geprüft
nach DVGW VP 305-1. Einseitig mit einem
zylindrischen Außengewinde nach DIN EN
10226-1 und anderseitig mit einem
TECEflex Anschluss.
Dimension: GSK 4 / TAE /32 x R 1”
Bestell-Nr.: 750208
TECEflex Gassicherheitsarmatur,
senkrecht nach oben oder waagerecht
einsetzbar Gassicherheitsarmatur,
vereinigt eine thermische
Absperreinrichtung (TAE) mit einem
Gasströmungswächter Typ K in einem
metallischen Gehäuse. Die Armatur kann
waagerecht wie senkrecht nach oben
eingebaut werden. Ein Einbau nach unten
ist nicht erlaubt. Der GS ist geprüft
nach DVGW VP 305-1. Einseitig mit einem
zylindrischen Außengewinde nach DIN EN
10226-1 und anderseitig mit einem
TECEflex Anschluss.
Dimension: GSK 6 / TAE /32 x R 1”
Bestell-Nr.: 750210
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/AI/PE-RT, gelb, im gelben
Wellschutzrohr einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie (Erdgas) nach DVGW
Arbeitsblatt G 260 (Erdgas, kein
Flüssiggas). Für die Installation gelten
die Vorschriften nach DVGW Arbeitsblatt
G 600 und die TRGI 2008.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 782016
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/AI/PE-RT, gelb, im gelben
Wellschutzrohr einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie (Erdgas) nach DVGW
Arbeitsblatt G 260 (Erdgas, kein
Flüssiggas). Für die Installation gelten
die Vorschriften nach DVGW Arbeitsblatt
G 600 und die TRGI 2008.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 782020
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/AI/PE-RT, gelb, im gelben
Wellschutzrohr einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie (Erdgas) nach DVGW
Arbeitsblatt G 260 (Erdgas, kein
Flüssiggas). Für die Installation gelten
die Vorschriften nach DVGW Arbeitsblatt
G 600 und die TRGI 2008.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 782025
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT, gelb einsetzbar für die
Gasinneninstallation für Gase der 2.
Gasfamilie nach DVGW Arbeitsblatt G 260
(Erdgas, kein Flüssiggas). Für die
Installation gelten die Vorschriften
nach DVGW Arbeitsblatt G 600 und die
TRGI 2008.
Dimension: 32 - Rolle
Bestell-Nr.: 782032
TECE Rohrabschneider
Dimension: 14-63
Bestell-Nr.: 8760008