TECElogo

TECElogo Systembeschreibung

Leistungsverzeichnis
TECElogo-Installationssystem

TECElogo Installationsystem mit
Verbundrohr und Steckverbindern.
Geeignet für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Die TECElogo Verbindungstechnik kommt
ohne Presswerkzeuge aus. Zur
Verarbeitung werden lediglich die
TECElogo Rohrschere und die
Kalibrierwerkzeuge benötigt.
Die Verlegung und Montage erfolgt nach
den TECElogo Montagevorschriften unter
Einhaltung der DIN 1988 und der öffentl.
rechtlichen Vorschriften sowie den
anerkannten Regeln der Technik.

Das TECElogo System ist geeignet für
alle Trinkwasserqualitäten gemäß der
aktuellen Trinkwasserverordnung (TVO).
Es kann entsprechend der TVO dann nicht
eingesetzt werden, wenn das Wasser
folgende Grenzen unterschreitet:
- pH-Wert kleiner 6,5 oder
- Gesamthärte kleiner 5 Gr deutscher
Härte
 
Rohrtypen

Bei dem TECElogo Verbundrohren handelt
es sich um ein Rohr mit
stumpfverschweißter Aluminiumschicht und
einem Innenrohr aus PE-Xc oder PE-RT.
- PE-Xc-Verbundrohr für
Systemtemperaturen bis 90 GrC
- PE-RT-Verbundrohr für
Systemtemperaturen bis 70 GrC
 
Das TECElogo System ist DVGW geprüft und
wird durch unabhängige Prüfinststute
fremdüberwacht.

Liefernachweis:
           TECE GmbH
           Hollefeldstr. 57
           48282 Emsdetten
           Telefon: 0 25 72 / 9 28-0
           Telefax: 0 25 72 / 9 28-124
           E-Mail:  info@tece.de
           Internet: http://www.tece.de

TECE Quetschverschraubung 1/2” AG
Quetschverschraubung 15 mm vernickelt,
für die Verbindung der TECEflex/TECElogo
Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper
T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an
die HK-Verschraubungen.
Dimension: Durchm. 15 mm x R 1/2”
Bestell-Nr.: 717501
TECE Schallschutzelement
Schallschutzelement für TECEflex und
TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung
der Schallübertragung auf den Baukörper,
bestehend aus Schalldämmeinlage und
Schallschutzhaube.
Dimension: für 1/2” Wandscheiben
Bestell-Nr.: 718017
TECE Schallschutzelement
Schallschutzelement für TECEflex und
TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung
der Schallübertragung auf den Baukörper,
bestehend aus Schalldämmeinlage und
Schallschutzhaube.
Dimension: für 1/2” Wandscheiben, lang
Bestell-Nr.: 718022
TECE Schallschutzelement
Schallschutzelement für TECEflex und
TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung
der Schallübertragung auf den Baukörper,
bestehend aus Schalldämmeinlage und
Schallschutzhaube.
Dimension: für 1/2” Doppel-Wandscheiben
Bestell-Nr.: 718024
TECE Verlegehaspel faltbar, variabel
einstellbar für TECEflex und TECElogo
Rollen bis 600 m Länge.
Dimension: bis 600 m
Bestell-Nr.: 720193
TECE Rohrrichter montierbar auf die
Verlegehaspel zum geraden Abziehen von
TECEflex und TECElogo Verbundrohren der
Dimension 16 und 20 mm.
Dimension: 16 und 20
Bestell-Nr.: 720194
TECE Schraube zur Befestigung der
TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf
die verzinkten Stahlhalter.
Dimension: 3,5 x 16 mm
Bestell-Nr.: 720524
TECE Halter aus verzinktem Stahl,
einfach zur Befestigung von TECEflex und
TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus
verzinktem Stahl.
Bestell-Nr.: 720527
TECE Halter aus verzinktem Stahl,
zweifach zur Befestigung von TECEflex
und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt,
aus verzinktem Stahl. Passend für die
Stichmaße 150 und 80 mm.
Bestell-Nr.: 720528
TECE SLHK-Winkelabsperrungen aus
vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier-
und absperrbar. Zur Anbindung des
Heizkörpers an die TECEflex bzw.
TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.
Dimension: 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 730010
TECE SLHK-Bögen aus vernickeltem Cu-Rohr
15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an
die TECEflex bzw. TECElogo
SLHK-Anschlussgarnitur.
Dimension: 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 730025
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 8700016
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 8700020
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 8700025
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 16 - Stange
Bestell-Nr.: 8700116
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 20 - Stange
Bestell-Nr.: 8700120
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 25 - Stange
Bestell-Nr.: 8700125
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 32 - Stange
Bestell-Nr.: 8700132
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 40 - Stange
Bestell-Nr.: 8700140
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 50 - Stange
Bestell-Nr.: 8700150
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 63 - Stange
Bestell-Nr.: 8700163
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation im Wellschutzrohr.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 8700216
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation im Wellschutzrohr.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 8700220
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation im Wellschutzrohr.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 8700225
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200
(Tabelle 8, Nr. 1).
Dimension: 16 - RS 9 mm
Bestell-Nr.: 8700316
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200
(Tabelle 8, Nr. 1).
Dimension: 20 - RS 9 mm
Bestell-Nr.: 8700320
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200
(Tabelle 8, Nr. 1).
Dimension: 25 - RS 9 mm
Bestell-Nr.: 8700325
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN
1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).
Dimension: 16 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 8700816
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN
1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).
Dimension: 20 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 8700820
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN
1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).
Dimension: 16 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 8701416
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN
1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).
Dimension: 20 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 8701420
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5,
Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN
1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).
Dimension: 25 - RS 13 mm
Bestell-Nr.: 8701425
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/AL/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle
8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).
Dimension: 16 - RS 6 mm
Bestell-Nr.: 8701616
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/AL/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle
8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).
Dimension: 20 - RS 6 mm
Bestell-Nr.: 8701620
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/AL/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle
8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).
Dimension: 25 - RS 6 mm
Bestell-Nr.: 8701625
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 8705016
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 8705020
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 8705025
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 16 - Stange
Bestell-Nr.: 8705116
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 20 - Stange
Bestell-Nr.: 8705120
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
100 % diffusionsdicht.
Dimension: 25 - Stange
Bestell-Nr.: 8705125
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation im Wellschutzrohr,
Farbe schwarz. 100 % diffusionsdicht.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 8705216
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation im Wellschutzrohr,
Farbe schwarz. 100 % diffusionsdicht.
Dimension: 20 - Rolle
Bestell-Nr.: 8705220
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr
Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO
21003 für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation im Wellschutzrohr,
Farbe schwarz. 100 % diffusionsdicht.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 8705225
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8710002
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8710003
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8710004
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8710005
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 8710006
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 8710007
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 40 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 8710008
TECElogo Übergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 50 x Rp 2”
Bestell-Nr.: 8710009
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8710102
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 16 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8710103
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8710104
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8710105
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8710106
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 8710107
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 8710116
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 40 x R 1 1/4”
Bestell-Nr.: 8710117
TECElogo Übergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 50 x R 1 1/2”
Bestell-Nr.: 8710118
TECElogo Übergangsnippel Edelstahl
1.4401 Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8710120
TECElogo Übergangsnippel Edelstahl
1.4401 Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8710122
TECElogo Übergangsnippel Edelstahl
1.4401 Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 8710124
TECElogo Winkelübergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8710202
TECElogo Winkelübergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8710203
TECElogo Winkelübergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8710204
TECElogo Winkelübergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8710205
TECElogo Winkelübergangsmuffe Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 8710206
TECElogo Winkelübergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8710302
TECElogo Winkelübergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8710303
TECElogo Winkelübergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8710304
TECElogo Winkelübergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8710305
TECElogo Winkelübergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 8710306
TECElogo Winkelübergangsnippel Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 8710312
TECElogo T-Stück IG Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 8710402
TECElogo T-Stück IG Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 8710403
TECElogo T-Stück IG Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 25 x Rp 3/4” x 25
Bestell-Nr.: 8710404
TECElogo T-Stück IG Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 32 x Rp 1” x 32
Bestell-Nr.: 8710406
TECElogo T-Stück IG Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 40 x Rp 1” x 40
Bestell-Nr.: 8710408
TECElogo T-Stück IG Messing
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 50 x Rp 1 1/4” x 50
Bestell-Nr.: 8710410
TECElogo Kupplung PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 8710516
TECElogo Kupplung PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 8710520
TECElogo Kupplung PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 8710525
TECElogo Kupplung PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 8710532
TECElogo Kupplung PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 8710540
TECElogo Kupplung PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 8710550
TECElogo Kupplung PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 8710563
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 20 x 16
Bestell-Nr.: 8710616
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 25 x 16
Bestell-Nr.: 8710620
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 25 x 20
Bestell-Nr.: 8710625
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 32 x 20
Bestell-Nr.: 8710632
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 32 x 25
Bestell-Nr.: 8710633
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 40 x 32
Bestell-Nr.: 8710640
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 50 x 40
Bestell-Nr.: 8710650
TECElogo Kupplung reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 63 x 50
Bestell-Nr.: 8710663
TECElogo Winkelkupplung 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 8710716
TECElogo Winkelkupplung 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 8710720
TECElogo Winkelkupplung 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 8710725
TECElogo Winkelkupplung 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 8710732
TECElogo Winkelkupplung 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 8710740
TECElogo Winkelkupplung 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 8710750
TECElogo Winkelkupplung 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 8710763
TECElogo Endstopfen PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8710817
TECElogo Endstopfen PPSU Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Material: PPSU
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 8710821
TECElogo T-Stück PPSU Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Dimension: 16 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 8710916
TECElogo T-Stück PPSU Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 8710920
TECElogo T-Stück PPSU Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Dimension: 25 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 8710925
TECElogo T-Stück PPSU Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Dimension: 32 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 8710932
TECElogo T-Stück PPSU Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Dimension: 40 x 40 x 40
Bestell-Nr.: 8710940
TECElogo T-Stück PPSU Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Dimension: 50 x 50 x 50
Bestell-Nr.: 8710950
TECElogo T-Stück PPSU Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion. Für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Dimension: 63 x 63 x 63
Bestell-Nr.: 8710963
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 8711004
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 8711005
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 20 x 16
Bestell-Nr.: 8711006
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 25 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 8711007
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 25 x 16 x 25
Bestell-Nr.: 8711008
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 25 x 20 x 20
Bestell-Nr.: 8711009
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 25 x 20 x 25
Bestell-Nr.: 8711010
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 25 x 20
Bestell-Nr.: 8711011
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 32 x 16 x 32
Bestell-Nr.: 8711012
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 32 x 20 x 32
Bestell-Nr.: 8711013
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 32 x 25 x 32
Bestell-Nr.: 8711014
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 32 x 25 x 25
Bestell-Nr.: 8711015
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 40 x 25 x 40
Bestell-Nr.: 8711017
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 40 x 32 x 40
Bestell-Nr.: 8711018
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 40 x 32 x 32
Bestell-Nr.: 8711019
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 50 x 25 x 50
Bestell-Nr.: 8711020
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 50 x 32 x 50
Bestell-Nr.: 8711021
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 63 x 32 x 63
Bestell-Nr.: 8711022
TECElogo T-Stück reduziert PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 63 x 50 x 63
Bestell-Nr.: 8711023
TECElogo Einsteckwinkel 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 8711116
TECElogo Einsteckwinkel 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 8711120
TECElogo Einsteckwinkel 90Grad PPSU
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 8711125
TECElogo Übergangsverschraubung Messing
Übergangsverschraubung auf Kupfer-,
Weichstahl- und Edelstahlrohre. Mit
TECElogo Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 16 x 15 mm
Bestell-Nr.: 8711202
TECElogo Übergangsverschraubung Messing
Übergangsverschraubung auf Kupfer-,
Weichstahl- und Edelstahlrohre. Mit
TECElogo Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 16 x 18 mm
Bestell-Nr.: 8711203
TECElogo Übergangsverschraubung Messing
Übergangsverschraubung auf Kupfer-,
Weichstahl- und Edelstahlrohre. Mit
TECElogo Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 15 mm
Bestell-Nr.: 8711204
TECElogo Übergangsverschraubung Messing
Übergangsverschraubung auf Kupfer-,
Weichstahl- und Edelstahlrohre. Mit
TECElogo Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 18 mm
Bestell-Nr.: 8711205
TECElogo Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 8711225
TECElogo Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 32
Bestell-Nr.: 8711232
TECElogo Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 40 x 40
Bestell-Nr.: 8711240
TECElogo Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 50 x 50
Bestell-Nr.: 8711250
TECElogo Winkelkupplung 45Grad Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 63 x 63
Bestell-Nr.: 8711263
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8713002
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8713003
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8713004
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8713005
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 8713006
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 8713007
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 40 x Rp 1 1/2”
Bestell-Nr.: 8713008
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 50 x Rp 2”
Bestell-Nr.: 8713009
TECElogo Übergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 63 x Rp 2”
Bestell-Nr.: 8713010
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8713102
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8713103
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8713104
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8713105
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8713106
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 8713107
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 8713108
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 40 x R 1 1/4”
Bestell-Nr.: 8713109
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 50 x R 1 1/2”
Bestell-Nr.: 8713110
TECElogo Übergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 63 x R 2”
Bestell-Nr.: 8713111
TECElogo Winkelübergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8713202
TECElogo Winkelübergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8713203
TECElogo Winkelübergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8713204
TECElogo Winkelübergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 3/4”
Bestell-Nr.: 8713205
TECElogo Winkelübergangsmuffe Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x Rp 1”
Bestell-Nr.: 8713206
TECElogo Winkelübergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8713302
TECElogo Winkelübergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 1/2”
Bestell-Nr.: 8713303
TECElogo Winkelübergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8713304
TECElogo Winkelübergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 3/4”
Bestell-Nr.: 8713305
TECElogo Winkelübergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x R 1”
Bestell-Nr.: 8713306
TECElogo Winkelübergangsnippel Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x R 1”
Bestell-Nr.: 8713307
TECElogo T-Stück IG Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 8713402
TECElogo T-Stück IG Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 8713403
TECElogo T-Stück IG Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x Rp 3/4” x 25
Bestell-Nr.: 8713404
TECElogo T-Stück IG Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x Rp 1” x 32
Bestell-Nr.: 8713405
TECElogo T-Stück IG Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 40 x Rp 1” x 40
Bestell-Nr.: 8713406
TECElogo T-Stück IG Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 50 x Rp 1 1/4” x 50
Bestell-Nr.: 8713407
TECElogo T-Stück IG Rotguss
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 63 x Rp 1 1/2” x 63
Bestell-Nr.: 8713408
TECElogo Wandscheibe Messing Wandscheibe
mit Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8720002
TECElogo Wandscheibe Messing Wandscheibe
mit Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Material: Messing
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8720003
TECElogo Doppelwandscheibe Messing
Doppelwandscheibe mit Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion.
Dimension: 16 x Rp 1/2” x 16
Bestell-Nr.: 8720007
TECElogo Wandscheibe lang Messing
Wandscheibe lang mit Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion.
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8720008
TECElogo Wanddurchführung Messing
Wanddurchführung mit Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion.
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8720009
TECElogo Wandscheibe Rotguss Wandscheibe
mit Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723002
TECElogo Universal-Wandscheibe Rotguss
Universal-Wandscheibe mit 20 mm
Einstecknippel für TECElogo
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723003
TECElogo Wandscheibe Rotguss Wandscheibe
mit Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723004
TECElogo Universal-Wandscheibe lang
Rotguss Universal-Wandscheibe lang mit
20 mm Einstecknippel für TECElogo
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723008
TECElogo Universal-Wanddurchführung
Rotguss Universal-Wanddurchführung mit
16 mm Einstecknippel für TECElogo
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation. Mit Druckring,
Schrauben und Schalldämmeinlagen,
einstellbar für Wandstärken von 18 bis
25 mm.
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723009
TECElogo Universal-Doppelwandscheibe
Rotguss Universal-Doppelwandscheibe mit
20 mm Einstecknippel für TECElogo
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x Rp 1/2” x 20
Bestell-Nr.: 8723011
TECElogo Montageeinheit 150 mm Rotguss
Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß
150 mm. Bestehend aus zwei TECElogo
Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf
TECE Wandhalter. Inkl.
Schallschutzelemente und Halter für
Ablaufbogen. Für die
Trinkwasserinstallation.
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723100
TECElogo Montageeinheit 80 mm Rotguss
Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß
80 mm. Bestehend aus zwei TECElogo
Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf
TECE Wandhalter. Inkl.
Schallschutzelemente und Halter für
Ablaufbogen. Für die
Trinkwasserinstallation.
Dimension: 16 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723101
TECElogo Universal-Montageeinheit 150 mm
Rotguss Vorgefertigte Montageeinheit,
Stichmaß 150 mm. Bestehend aus zwei
TECElogo Universal-Wandscheiben,
verdrehsicher montiert auf TECE
Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente
und Halter für Ablaufbogen. Für die
Trinkwasserinstallation.
Dimension: 20 x Rp 1/2”
Bestell-Nr.: 8723102
TECElogo Verteiler Messing Verteiler,
3/4” ohne Kappe und Stopfen, mit
3/8”-Lüfter und -Stopfen, mit TECElogo
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Dimension: 3/4” x 16 2-fach
Bestell-Nr.: 8730002
TECElogo Verteiler Messing Verteiler,
3/4” ohne Kappe und Stopfen, mit
3/8”-Lüfter und -Stopfen, mit TECElogo
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion.
Dimension: 3/4” x 16 3-fach
Bestell-Nr.: 8730003
TECElogo Pressübergang Rotguss
Pressübergang auf Edelstahl- oder
Kupferrohre mit TECElogo Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion.
Dimension: 16 x 15 mm
Bestell-Nr.: 8730100
TECElogo Pressübergang Rotguss
Pressübergang auf Edelstahl- oder
Kupferrohre mit TECElogo Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion.
Dimension: 20 x 18 mm
Bestell-Nr.: 8730101
TECElogo Pressübergang Rotguss
Pressübergang auf Edelstahl- oder
Kupferrohre mit TECElogo Steckverbinder
mit integrierter Haltefunktion.
Dimension: 25 x 22 mm
Bestell-Nr.: 8730102
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Messing
Material: Messing
Dimension: 16 x 1/2”
Bestell-Nr.: 8730201
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Messing
Material: Messing
Dimension: 16 x 3/4”
Bestell-Nr.: 8730202
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Messing
Material: Messing
Dimension: 20 x 3/4”
Bestell-Nr.: 8730203
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Messing
Material: Messing
Dimension: 25 x 1”
Bestell-Nr.: 8730204
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Messing
Material: Messing
Dimension: 32 x 1 1/4”
Bestell-Nr.: 8730205
TECElogo Systemübergang auf TECEflex
Messing Systemübergang
TECElogo/TECEflex.
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 8730300
TECElogo Systemübergang auf TECEflex
Messing Systemübergang
TECElogo/TECEflex.
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 8730301
TECElogo Systemübergang auf TECEflex
Messing Systemübergang
TECElogo/TECEflex.
Dimension: 25 x 25
Bestell-Nr.: 8730302
TECElogo Universal-Verteiler Rotguss
Universal-Verteiler, 3/4” ohne Kappe und
Stopfen, mit 20 mm Einstecknippel für
TECElogo Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 3/4” x 20 2-fach
Bestell-Nr.: 8733002
TECElogo Universal-Verteiler Rotguss
Universal-Verteiler, 3/4” ohne Kappe und
Stopfen, mit 20 mm Einstecknippel für
TECElogo Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Dimension: 3/4” x 20 3-fach
Bestell-Nr.: 8733003
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 1/2”
Bestell-Nr.: 8733201
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 16 x 3/4”
Bestell-Nr.: 8733202
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 20 x 3/4”
Bestell-Nr.: 8733203
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 25 x 1”
Bestell-Nr.: 8733204
TECElogo Verschraubung, flachdichtend
Rotguss Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation.
Material: Rotguss
Dimension: 32 x 1 1/4”
Bestell-Nr.: 8733205
TECElogo Abdrückstopfen mit Entlüftung
Messing Abdrückstopfen mit
Entlüftungsmöglichkeit. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8740001
TECElogo Schutzbox für Kreuzungsfittings
Schutzbox für TECElogo
Kreuzungsfittings.
Dimension: 16-20
Bestell-Nr.: 8740100
TECElogo Kreuzungsfitting Messing
vernickelt Kreuzungsfitting mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 16 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 8740101
TECElogo Kreuzungsfitting Messing
vernickelt Kreuzungsfitting mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 16 x 16
Bestell-Nr.: 8740102
TECElogo Kreuzungsfitting Messing
vernickelt Kreuzungsfitting mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 16 x 20
Bestell-Nr.: 8740103
TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung
Messing Klemmverschraubung für TECElogo
Mehrschichtverbundrohr. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 16 x 3/4”
Bestell-Nr.: 8740216
TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung
Messing Klemmverschraubung für TECElogo
Mehrschichtverbundrohr. Für die
Heizungsinstallation.
Dimension: 20 x 3/4”
Bestell-Nr.: 8740220
TECElogo Heizkörper-Montagewinkel
Heizkörper-Montagewinkel mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr,
vernickelt.
Dimension: 16 x 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 8740401
TECElogo Heizkörper-Montagewinkel
Heizkörper-Montagewinkel mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr,
vernickelt.
Dimension: 20 x 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 8740402
TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück
Heizkörper-Montage-T-Stück mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr,
vernickelt.
Dimension: 16 x 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 8740403
TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück
Heizkörper-Montage-T-Stück mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für die
Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr,
vernickelt.
Dimension: 20 x 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 8740404
TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur
Heizkörper-Montagegarnitur mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK,
Bodenmontage. Für die
Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr,
vernickelt.
Dimension: 16 x 15 mm Cu
Bestell-Nr.: 8740405
TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur
Heizkörper-Montagegarnitur mit
Steckverbinder mit integrierter
Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK,
Wandmontage. Für die
Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr,
vernickelt.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8740406
TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur
SLHK-Anschlussgarnitur, Messing
vernickelt, für Vor- und Rücklauf inkl.
2 Klemmring-Verschraubungen 1/2” x 15
Cu, mit TECElogo Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion.
Dimension: 16 x 15 Cu x 16
Bestell-Nr.: 8740421
TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur
SLHK-Anschlussgarnitur, Messing
vernickelt, für Vor- und Rücklauf inkl.
2 Klemmring-Verschraubungen 1/2” x 15
Cu, mit TECElogo Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion.
Dimension: 20 x 15 Cu x 20
Bestell-Nr.: 8740422
TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur
SLHK-Anschlussgarnitur, Messing
vernickelt, für Vor- und Rücklauf inkl.
2 Klemmring-Verschraubungen 1/2” x 15
Cu, mit TECElogo Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion.
Dimension: 16 x 15 Cu x Stopfen
Bestell-Nr.: 8740423
TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur
SLHK-Anschlussgarnitur, Messing
vernickelt, für Vor- und Rücklauf inkl.
2 Klemmring-Verschraubungen 1/2” x 15
Cu, mit TECElogo Steckverbinder mit
integrierter Haltefunktion.
Dimension: Stopfen x 15 Cu x 16
Bestell-Nr.: 8740424
TECElogo Heizkörper-Montagemodul
Heizkörper-Montagemodul für
Ventilkompakt-Heizkörper, mit
vorgedämmtem Mehrschichtverbundrohr RS 9
mm, (Lambda)R 0,040 W/(mK).
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8740550
TECElogo Handgriff für Kalibrier- und
Anfaswerkzeug
Dimension: 16-63
Bestell-Nr.: 8760000
TECElogo Werkzeugkoffer Werkzeugkoffer
mit Rohrschere, Kalibrier- und
Anfaswerkzeuge, Handgriff und
Demontagewerkzeugen.
Dimension: 16-25
Bestell-Nr.: 8760001
TECE Rohrschere
Dimension: 14-25
Bestell-Nr.: 8760002
TECElogo Wechselaufnahme für Kalibrier-
und Anfaswerkzeug Wechselaufnahme für
die Verwendung in Akkuschraubern und
Bohrmaschinen. Ermöglicht das schnelle
Wechseln der Kalibrierwerkzeuge.
Dimension: 16-63
Bestell-Nr.: 8760005
TECElogo Rohrhaltezange Rohrhaltezange
mit Gripfunktion für 16-25 mm zum
sicheren Festhalten von TECElogo Rohren
während des Kalibriervorganges.
Dimension: 16-25
Bestell-Nr.: 8760006
TECE Rohrabschneider
Dimension: 14-63
Bestell-Nr.: 8760008
TECElogo Werkzeugkoffer Werkzeugkoffer
mit Rohrschere, Kalibrier- und
Anfaswerkzeuge, Handgriff und
Demontagewerkzeugen.
Dimension: 32-40
Bestell-Nr.: 8760010
TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8760016
TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 8760020
TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 8760025
TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug
Dimension: 32
Bestell-Nr.: 8760032
TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug
Dimension: 40
Bestell-Nr.: 8760040
TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug
Dimension: 50
Bestell-Nr.: 8760050
TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug
Dimension: 63
Bestell-Nr.: 8760063
TECElogo Demontageschlüssel 16/20
Dimension: 16/20
Bestell-Nr.: 8760103
TECElogo Demontageschlüssel
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 8760125
TECElogo Demontageschlüssel
Dimension: 32
Bestell-Nr.: 8760132
TECElogo Demontageschlüssel
Dimension: 40
Bestell-Nr.: 8760140
TECElogo Demontageschlüssel
Dimension: 50
Bestell-Nr.: 8760150
TECElogo Demontageschlüssel
Dimension: 63
Bestell-Nr.: 8760163
TECElogo Innenbiegefeder Innenbiegefeder
für ISO-Verbundrohr.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8760216
TECElogo Innenbiegefeder Innenbiegefeder
für ISO-Verbundrohr.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 8760220
TECElogo Innenbiegefeder Innenbiegefeder
für ISO-Verbundrohr.
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 8760225
TECElogo Außenbiegefeder Außenbiegefeder
für ISO-Verbundrohr.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8760316
TECElogo Außenbiegefeder Außenbiegefeder
für ISO-Verbundrohr.
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 8760320
TECElogo Außenbiegefeder Außenbiegefeder
für ISO-Verbundrohr.
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 8760325
TECElogo Demontagegabelschlüssel
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8760416
TECElogo Demontagegabelschlüssel
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 8760420
TECElogo Demontagegabelschlüssel
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 8760425
TECElogo Demontagegabelschlüssel
Dimension: 32
Bestell-Nr.: 8760432
TECElogo Demontagegabelschlüssel
Dimension: 40
Bestell-Nr.: 8760440
TECElogo Demontagegabelschlüssel
Dimension: 50
Bestell-Nr.: 8760450
TECElogo Demontagegabelschlüssel
Dimension: 63
Bestell-Nr.: 8760463
TECElogo Starterset (Rotguss/PPSU)
Sortimentskoffer mit gängigen Bauteilen
des TECElogo Sortiments (Dimension 16)
und Werkzeugen. Gewindeteile aus
Rotguss.
Bestell-Nr.: 8790003
O-Ringe
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 8790116
O-Ringe
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 8790120
O-Ringe
Dimension: 25
Bestell-Nr.: 8790125
O-Ringe
Dimension: 32
Bestell-Nr.: 8790132
O-Ringe
Dimension: 40
Bestell-Nr.: 8790140
O-Ringe
Dimension: 50
Bestell-Nr.: 8790150
O-Ringe
Dimension: 63
Bestell-Nr.: 8790163
TECEfloor
TECE Verlegehaspel faltbar, variabel
einstellbar für TECEflex und TECElogo
Rollen bis 600 m Länge.
Dimension: bis 600 m
Bestell-Nr.: 720193
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 14 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121430
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 14 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121460
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121612
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121630
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121660
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 17 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121712
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 17 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121730
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 17 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77121756
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 20 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77122030
TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2
Flächenheizungsrohr Flächenheizungsrohr
nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2
(höhere Dichte und verbesserte
Innendruckfestigkeit).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V353 PE-RT
Dimension: 20 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77122060
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 14 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131430
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 14 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131460
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131612
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131630
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131660
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 17 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131712
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 17 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131730
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 17 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77131756
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 20 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77132030
TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr
Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893
aus elektronenstrahlvernetztem,
hochdichtem Polyethylen. Durch die
spezielle physikalische Vernetzung der
Molekülketten wird ein weiteres
Risswachstum an Kerben und Riefen
zuverlässig vermieden.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft,
sauerstoffdicht nach DIN 4726.DIN CERTCO
3V355 PE-Xc
Dimension: 20 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77132061
TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S
Flächenheizungsrohr Fünfschichtiges
Flächenheizungsrohr nach DIN 16894/16895
aus hochflexiblem, vernetztem
Polyethylen mittlerer Dichte.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht
nach DIN EN ISO 21003-2 bzw. DIN
4726.DIN CERTCO 3V373 MVR
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77141612
TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S
Flächenheizungsrohr Fünfschichtiges
Flächenheizungsrohr nach DIN 16894/16895
aus hochflexiblem, vernetztem
Polyethylen mittlerer Dichte.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht
nach DIN EN ISO 21003-2 bzw. DIN
4726.DIN CERTCO 3V373 MVR
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77141630
TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S
Flächenheizungsrohr Fünfschichtiges
Flächenheizungsrohr nach DIN 16894/16895
aus hochflexiblem, vernetztem
Polyethylen mittlerer Dichte.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht
nach DIN EN ISO 21003-2 bzw. DIN
4726.DIN CERTCO 3V373 MVR
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77141660
TECEfloor SLQ AI/PE-RT
Flächenheizungsrohr
Aluminium-Kunststoffverbundrohr für die
Flächenheizung, gefertigt nach DIN
16836. Speziell für Flächenheizung mit
weichem Aluminiummantel entwickelt.
Dadurch besonders flexibel bei der
Verlegung und dennoch ausreichend
formstabil. Ideal für Trockenbau,
Noppenfolien, Gittermatten, Clipschiene
und Wandheizung.100 %
sauerstoffdiffusionsdicht durch stumpf
geschweißten Aluminiummantel.DIN CERTCO
3V377 MVR (M)Klassifizierung nach DIN EN
ISO 15875-2:Class 4: 6bar, Tmax 70Grad C
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77151612
TECEfloor SLQ AI/PE-RT
Flächenheizungsrohr
Aluminium-Kunststoffverbundrohr für die
Flächenheizung, gefertigt nach DIN
16836. Speziell für Flächenheizung mit
weichem Aluminiummantel entwickelt.
Dadurch besonders flexibel bei der
Verlegung und dennoch ausreichend
formstabil. Ideal für Trockenbau,
Noppenfolien, Gittermatten, Clipschiene
und Wandheizung.100 %
sauerstoffdiffusionsdicht durch stumpf
geschweißten Aluminiummantel.DIN CERTCO
3V377 MVR (M)Klassifizierung nach DIN EN
ISO 15875-2:Class 4: 6bar, Tmax 70Grad C
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77151630
TECEfloor SLQ AI/PE-RT
Flächenheizungsrohr
Aluminium-Kunststoffverbundrohr für die
Flächenheizung, gefertigt nach DIN
16836. Speziell für Flächenheizung mit
weichem Aluminiummantel entwickelt.
Dadurch besonders flexibel bei der
Verlegung und dennoch ausreichend
formstabil. Ideal für Trockenbau,
Noppenfolien, Gittermatten, Clipschiene
und Wandheizung.100 %
sauerstoffdiffusionsdicht durch stumpf
geschweißten Aluminiummantel.DIN CERTCO
3V377 MVR (M)Klassifizierung nach DIN EN
ISO 15875-2:Class 4: 6bar, Tmax 70Grad C
Dimension: 16 x 2 mm
Bestell-Nr.: 77151660
TECEfloor SLQ Eurokonus
Klemmringverschraubung
Klemmringverschraubung mit definiertem
Anschlag als Überdrehsicherung, mit
Kunststoffklemmring zum Schutz der
Rohroberfläche gegen Kratzer und Riefen,
Eurokonus kompatibel mit SLQ
Heizkreisverteilern, O-Ring und
Klemmring abgestimmt auf
SLQ-Flächenheizungsrohre, mit
vernickelter Überwurfmutter Rp 3/4” und
Eurokonus, Signierung mit Systemkennung
und Abmessungen. SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR / 3V377 MVR (M)
Dimension: 14
Bestell-Nr.: 77211400
TECEfloor SLQ Eurokonus
Klemmringverschraubung
Klemmringverschraubung mit definiertem
Anschlag als Überdrehsicherung, mit
Kunststoffklemmring zum Schutz der
Rohroberfläche gegen Kratzer und Riefen,
Eurokonus kompatibel mit SLQ
Heizkreisverteilern, O-Ring und
Klemmring abgestimmt auf
SLQ-Flächenheizungsrohre, mit
vernickelter Überwurfmutter Rp 3/4” und
Eurokonus, Signierung mit Systemkennung
und Abmessungen. SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR / 3V377 MVR (M)
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 77211600
TECEfloor SLQ Eurokonus
Klemmringverschraubung
Klemmringverschraubung mit definiertem
Anschlag als Überdrehsicherung, mit
Kunststoffklemmring zum Schutz der
Rohroberfläche gegen Kratzer und Riefen,
Eurokonus kompatibel mit SLQ
Heizkreisverteilern, O-Ring und
Klemmring abgestimmt auf
SLQ-Flächenheizungsrohre, mit
vernickelter Überwurfmutter Rp 3/4” und
Eurokonus, Signierung mit Systemkennung
und Abmessungen. SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR / 3V377 MVR (M)
Dimension: 17
Bestell-Nr.: 77211700
TECEfloor SLQ Eurokonus
Klemmringverschraubung
Klemmringverschraubung mit definiertem
Anschlag als Überdrehsicherung, mit
Kunststoffklemmring zum Schutz der
Rohroberfläche gegen Kratzer und Riefen,
Eurokonus kompatibel mit SLQ
Heizkreisverteilern, O-Ring und
Klemmring abgestimmt auf
SLQ-Flächenheizungsrohre, mit
vernickelter Überwurfmutter Rp 3/4” und
Eurokonus, Signierung mit Systemkennung
und Abmessungen. SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR / 3V377 MVR (M)
Dimension: 20
Bestell-Nr.: 77212000
TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhülsen
für Vollkunststoffrohre
Druckhülsenkupplung für PE-Xc-, PE-RT-
und MDXc-Vollkunststoffrohre, zur
unlösbaren und O-Ring losen Verbindung,
nicht geeignet für AL-Verbundrohre
(AL/PE-RT), geringer Druckverlust dank
Aufweittechnologie.SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR
Dimension: 14 x 14
Bestell-Nr.: 77220014
TECEfloor Druckhülsenkupplung für SLQ
Al/PE-RT Flächenheizungsrohr
PPSU-Druckhülsenkupplung speziell für
das SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr,
zur unlösbaren und O-Ringlosen
Verbindung, geringer Druckverlust dank
Aufweittechnologie.SLQ güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft.Das Set aus PPSU
Kupplung und speziell angepasster
Druckhülse ist mit dem TECEflex
Schiebehülsenwerzeug DIM 16 zu
verarbeiten.
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 77220015
TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhülsen
für Vollkunststoffrohre
Druckhülsenkupplung für PE-Xc-, PE-RT-
und MDXc-Vollkunststoffrohre, zur
unlösbaren und O-Ring losen Verbindung,
nicht geeignet für AL-Verbundrohre
(AL/PE-RT), geringer Druckverlust dank
Aufweittechnologie.SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR
Dimension: 16 x 16
Bestell-Nr.: 77220016
TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhülsen
für Vollkunststoffrohre
Druckhülsenkupplung für PE-Xc-, PE-RT-
und MDXc-Vollkunststoffrohre, zur
unlösbaren und O-Ring losen Verbindung,
nicht geeignet für AL-Verbundrohre
(AL/PE-RT), geringer Druckverlust dank
Aufweittechnologie.SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR
Dimension: 17 x 17
Bestell-Nr.: 77220017
TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhülsen
für Vollkunststoffrohre
Druckhülsenkupplung für PE-Xc-, PE-RT-
und MDXc-Vollkunststoffrohre, zur
unlösbaren und O-Ring losen Verbindung,
nicht geeignet für AL-Verbundrohre
(AL/PE-RT), geringer Druckverlust dank
Aufweittechnologie.SLQ güteüberwacht,
kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil
der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme:3V353 PE-RT / 3V355
PE-Xc / 3V373 MVR
Dimension: 20 x 20
Bestell-Nr.: 77220020
TECEfloor SLQ Eurokonus
Universalkupplung
Eurokonus-Universalkupplung,
Doppelnippel, vernickelt, kompatibel mit
allen TECEfloor Eurokonus
Klemmringverschraubungen.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft.
Dimension: 3/4” x 3/4”
Bestell-Nr.: 77220034
TECEfloor Eurokonus Y-Stück 3/4”
Eurokonus Y-Stück 3/4” zum Anschluss von
zwei gleichen Heizkreisen mit einem
maximalen Durchfluss von jeweils 2 l/min
an einem Heizkreisverteilerabgang.
Bestell-Nr.: 77220035
TECEfloor Eurokonus-Steckverbinder Typ
TECElogo für SLQ MDXc- und AL/PE-RT
Verbundrohr Eurokonus-Steckverbinder zum
einfachen, schnellen und drallfreien
Anschluss der TECEfloor-Systemrohre
Best.-Nr. 771416xx und 771516xx an den
Heizkreisverteiler.Steckfitting auf
Basis der innovativen
TECElogo-Technologie. Erleichtert die
Montage und verhindert zuverlässig das
Auftreten von Torsionsbeanspruchungen im
Anschlussbereich. Auszugssicher und
temperaturwechselbeständig, nachträglich
lösbar mit TECEfloor-Systemwerkzeug.SLQ
güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft
und Bestandteil der DIN CERTCO
zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme 3V373 MVR und 3V377
MVR (M).
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 77230016
TECEfloor Steckkupplung 16-16 Typ
TECElogo für SLQ MDXc- und AL/PE-RT
Verbundrohr Steckkupplung zum einfachen,
schnellen und drallfreien Verbinden der
TECEfloor-Systemrohre Best.-Nr. 771416xx
und 771516xx. Steckfitting auf Basis der
innovativen TECElogo-Technologie.
Auszugsicher und
temperaturwechselbeständig.SLQ
güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft
und Bestandteil der DIN CERTCO
zertifizierten TECEfloor
Rohrleitungssysteme 3V373 MVR und 3V377
MVR (M).
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 77230017
TECEfloor Schnellentlüfter TECEfloor
Schnellentlüfter G1/2” aus
glasfaserverstärktem Kunststoff, mit
O-Ring Dichtung. Zur automatischen
Entlüftung von geschlossenen
Heizungsanlagen nach EN 12828. Hohe
Entlüftungsleistung durch patentiertes
Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip. Geeignet
für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
mit max. 50 % Glykol. Nenndruck max. 8
bar bei 95 Grad C/3,5 bar bei 120 Grad C
Bestell-Nr.: 77300001
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 2 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310002
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 3 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310003
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 4 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310004
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 5 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310005
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 6 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310006
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 7 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310007
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 8 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310008
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 9 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310009
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 10 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310010
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 11 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310011
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler,
Heizkreisverteilerbalken mit großem
Kammervolumen, Oberfläche poliert,
schalldämmende Kunststoffhalter mit
Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 12 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77310012
TECEfloor Erweiterungsset für
Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser
inklusive Übergangsnippel 1” zum
Anschluss an einen TECEfloor
Edelstahl-Heizkreisverteiler.
Ausführung: 2-fach
Bestell-Nr.: 77310022
TECEfloor Erweiterungsset für
Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser
inklusive Übergangsnippel 1” zum
Anschluss an einen TECEfloor
Edelstahl-Heizkreisverteiler.
Ausführung: 3-fach
Bestell-Nr.: 77310023
TECEfloor SLQ Edelstahlverteiler mit DFA
Edelstahl-Heizkreisverteiler 1” AG,
flachdichtend, Verteilerabgänge in 3/4”
Eurokonus. Vorlauf mit voreinstellbaren
Durchflussanzeigern bis 5 l/min,
Rücklauf mit integrierten
Ventileinsätzen M 30 x 1,5 mm,
Betriebsbedingungen Pmax 6 bar, Tmin 6
Grad C, Tmax 70 Grad C, vernickelter
Füll- und Entleerungshahn, inkl. Halter
mit Schalldämmeinlagen nach DIN 4109,
Schrauben und Dübel.SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätgeprüft, 100 % Prüfung
auf Dichtheit und Funktion.
Ausführung: 2 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311002
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 2 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311102
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 3 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311103
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 4 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311104
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 5 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311105
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 6 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311106
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 7 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311107
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 8 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311108
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 9 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311109
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 10 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311110
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 11 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311111
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler
Typ Logo mit Durchflussanzeige
Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge
mit vormontierten Steckfittings Typ Logo
zum schnellen und drallfreien Anschluss
der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ
AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder
mit Eurokonusanschluss unter Verwendung
von Systemwerkzeug nachträglich einfach
demontierbar. Heizkreisverteilerbalken
mit großem Kammervolumen, Oberfläche
poliert, schalldämmende Kunststoffhalter
mit Schnellmontagefunktion, mit
Überwurfmutter 1” flachdichtend.
Integrierte Rücklaufventile mit
doppelter O-Ring Dichtung am
Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring
Dichtung zum dauerhaft sicheren
Schließen der Heizkreise, absperrbare
Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit
Arretierung gem. DIN EN
1264-4.Schaugläser unter Systemdruck
wechselbar, Chargenkennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen
Identifikation des Verteilers auch nach
vielen Betriebsjahren (Zubehör- und
Ersatzteilversorgung).SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft. Jeder
Verteiler 100 % auf Dichtheit und
Funktion geprüft.Made in Germany
Ausführung: 12 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77311112
TECEfloor Verteilerschrank UP 110
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 400
Bestell-Nr.: 77351001
TECEfloor Verteilerschrank UP 110
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 600
Bestell-Nr.: 77351002
TECEfloor Verteilerschrank UP 110
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 750
Bestell-Nr.: 77351003
TECEfloor Verteilerschrank UP 110
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 900
Bestell-Nr.: 77351004
TECEfloor Verteilerschrank UP 110
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 1050
Bestell-Nr.: 77351005
TECEfloor Verteilerschrank UP 110
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 1200
Bestell-Nr.: 77351006
TECEfloor Verteilerschrank UP 80
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 400
Bestell-Nr.: 77351011
TECEfloor Verteilerschrank UP 80
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 600
Bestell-Nr.: 77351012
TECEfloor Verteilerschrank UP 80
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 750
Bestell-Nr.: 77351013
TECEfloor Verteilerschrank UP 80
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 900
Bestell-Nr.: 77351014
TECEfloor Verteilerschrank UP 80
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 1050
Bestell-Nr.: 77351015
TECEfloor Verteilerschrank UP 80
Kompakter und stabiler Verteilerschrank
aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen,
vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene
zur Befestigung der Heizkreisverteiler,
herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür
und Blendrahmen mit hochwertiger
Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in
RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm,
Schrank höhenverstellbar von 705-755
mm.Nachrüstbar mit TECEfloor
Design-Glastür.
Schranktyp: 1200
Bestell-Nr.: 77351016
TECEfloor Verteilerschrank AP 125
Kompakter und stabiler
Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm
starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN
EN 10327/10143 mit C-Schiene zur
Befestigung der Heizkreisverteiler. Mit
hochwertiger Epoxid-Polyester
Pulverbeschichtung in RAL 9010, Tiefe
125 mm, Höhe 618 mm.
Schranktyp: 500
Bestell-Nr.: 77352001
TECEfloor Verteilerschrank AP 125
Kompakter und stabiler
Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm
starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN
EN 10327/10143 mit C-Schiene zur
Befestigung der Heizkreisverteiler. Mit
hochwertiger Epoxid-Polyester
Pulverbeschichtung in RAL 9010, Tiefe
125 mm, Höhe 618 mm.
Schranktyp: 730
Bestell-Nr.: 77352002
TECEfloor Verteilerschrank AP 125
Kompakter und stabiler
Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm
starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN
EN 10327/10143 mit C-Schiene zur
Befestigung der Heizkreisverteiler. Mit
hochwertiger Epoxid-Polyester
Pulverbeschichtung in RAL 9010, Tiefe
125 mm, Höhe 618 mm.
Schranktyp: 900
Bestell-Nr.: 77352003
TECEfloor Verteilerschrank AP 125
Kompakter und stabiler
Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm
starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN
EN 10327/10143 mit C-Schiene zur
Befestigung der Heizkreisverteiler. Mit
hochwertiger Epoxid-Polyester
Pulverbeschichtung in RAL 9010, Tiefe
125 mm, Höhe 618 mm.
Schranktyp: 1000
Bestell-Nr.: 77352004
TECEfloor Design-Glastür Design-Glastür
für Unterputz-Verteilerschränke UP. Zum
Nachrüsten bzw. zum Austausch von
Blechtür und Rahmen der TECEfloor
Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht
mit zweifach keramischem Siebdruck
beschichtet, Kanten gesäumt und poliert,
rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum
Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.Die
Breite und Höhe der Glasfront ergeben
umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur
Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte
oder Anstrichkanten werden so beim
Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das
Set besteht aus Glastür und
tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit
Schwenk- und Magnetbefestigung.
Schranktyp: 400
Glasabdeckung: 489 x 566 mm
Bestell-Nr.: 77352011
TECEfloor Design-Glastür Design-Glastür
für Unterputz-Verteilerschränke UP. Zum
Nachrüsten bzw. zum Austausch von
Blechtür und Rahmen der TECEfloor
Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht
mit zweifach keramischem Siebdruck
beschichtet, Kanten gesäumt und poliert,
rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum
Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.Die
Breite und Höhe der Glasfront ergeben
umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur
Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte
oder Anstrichkanten werden so beim
Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das
Set besteht aus Glastür und
tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit
Schwenk- und Magnetbefestigung.
Schranktyp: 540
Glasabdeckung: 628 x 566 mm
Bestell-Nr.: 77352012
TECEfloor Design-Glastür Design-Glastür
für Unterputz-Verteilerschränke UP. Zum
Nachrüsten bzw. zum Austausch von
Blechtür und Rahmen der TECEfloor
Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht
mit zweifach keramischem Siebdruck
beschichtet, Kanten gesäumt und poliert,
rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum
Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.Die
Breite und Höhe der Glasfront ergeben
umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur
Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte
oder Anstrichkanten werden so beim
Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das
Set besteht aus Glastür und
tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit
Schwenk- und Magnetbefestigung.
Schranktyp: 690
Glasabdeckung: 778 x 566 mm
Bestell-Nr.: 77352013
TECEfloor Design-Glastür Design-Glastür
für Unterputz-Verteilerschränke UP. Zum
Nachrüsten bzw. zum Austausch von
Blechtür und Rahmen der TECEfloor
Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht
mit zweifach keramischem Siebdruck
beschichtet, Kanten gesäumt und poliert,
rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum
Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.Die
Breite und Höhe der Glasfront ergeben
umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur
Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte
oder Anstrichkanten werden so beim
Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das
Set besteht aus Glastür und
tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit
Schwenk- und Magnetbefestigung.
Schranktyp: 840
Glasabdeckung: 928 x 566 mm
Bestell-Nr.: 77352014
TECEfloor Design-Glastür Design-Glastür
für Unterputz-Verteilerschränke UP. Zum
Nachrüsten bzw. zum Austausch von
Blechtür und Rahmen der TECEfloor
Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht
mit zweifach keramischem Siebdruck
beschichtet, Kanten gesäumt und poliert,
rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum
Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.Die
Breite und Höhe der Glasfront ergeben
umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur
Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte
oder Anstrichkanten werden so beim
Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das
Set besteht aus Glastür und
tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit
Schwenk- und Magnetbefestigung.
Schranktyp: 990
Glasabdeckung: 1078 x 566 mm
Bestell-Nr.: 77352015
TECEfloor Kugelhahn Kugelhahn mit 1”
Anschluss, vernickelt, inkl.
Flachdichtung, Einbaumaß 70 mm.
Dimension: Rp 3/4” x R 1”
Bestell-Nr.: 77381001
TECEfloor Eck-Kugelhahn-Set
Eck-Kugelhahn-Set Rp 3/4” x R 1”
bestehend aus Rücklaufkugelhahn mit
Winkelanschluss Rp 1”, flachdichtend und
Vorlauf-Winkelanschluss und Kugelhahn Rp
1” inkl. Flachdichtung, Einbaumaß 125
mm.
Dimension: Rp 3/4” x R 1”
Bestell-Nr.: 77381002
TECEfloor Kugelhahn Kugelhahn mit 1”
Anschluss, vernickelt, inkl.
Flachdichtung, Einbaumaß 70 mm.
Dimension: Rp 1” x R 1”
Bestell-Nr.: 77381003
TECEfloor Kugelhahn mit Thermometer
Kugelhahn Rp 1” x R 1”, vernickelt, mit
Thermometer im Drehgriff, Einbaumaß 70
mm.
Dimension: Rp 1” x R 1” / rot
Bestell-Nr.: 77381004
TECEfloor Kugelhahn mit Thermometer
Kugelhahn Rp 1” x R 1”, vernickelt, mit
Thermometer im Drehgriff, Einbaumaß 70
mm.
Dimension: Rp 1” x R 1” / blau
Bestell-Nr.: 77381005
TECEfloor Industriekugelhahn-Set 1 1/2”
Industrie-Heizkreisverteiler
Kugelhahn-Set G 1 1/2”, aus Messing,
Einbaumaß 88 mm.
Bestell-Nr.: 77381006
TECEfloor Kugelhahn mit Thermometer
Kugelhahn Rp 1” x R 1” mit Thermometer,
vernickelt mit Drehgriff, inklusive
Clips in rot und blau zur Kennzeichnung
von Vor- und Rücklauf.
Bestell-Nr.: 77381008
TECEfloor Wärmemengenzähler-Einbauset
Wärmemengenzähler-Eckeinbauset mit
Fühleraufnahme nach DIN 1434-2,
universell einsetzbar, Baulänge 110 mm
oder 130 mm, Primäranschluss Rp 3/4”,
Verteileranschluss R 1”, flachdichtend,
Vor- und Rücklaufkugelhahn mit
Fühleranschluss M 10 x 1, Einbaumaß 127
mm, 70 mm Achsabstand.
Dimension: Rp 3/4” x R 1”
Bestell-Nr.: 77382005
TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler
Basismodul Basismodul, modular
erweiterbar mit 2-fach und 3-fach
Anschlussmodulen, bestehend aus
Grundkörper mit Überwurfmutter 1”
flachdichtend, Dichtung, Vor- und
Rücklaufthermometer, Füll- und
Entleerungseinheit, Endkappen,
Verteilerhaltern, Schrauben und
Dübeln.Betriebsbedingungen max. 60 Grad
C bei 6 bar, bzw. 90 Grad C bei 3
bar.SLQ güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung
auf Dichtheit und Funktion.
Ausführung: Basismodul
Bestell-Nr.: 77390010
TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler
Anschlussmodul mit Durchflussanzeige
Anschlussmodul mit Durchflussanzeige,
modular erweiterbar, Heizkreisabgänge in
3/4” Eurokonus, Vorlauf mit
voreinstellbaren Durchflussanzeigern bis
3,5 l/min, Rücklauf mit integrierten
Ventileinsätzen M 30 x 1,5 mm.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung
auf Dichtheit und Funktion.
Ausführung: 2 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77390020
TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler
Anschlussmodul mit Durchflussanzeige
Anschlussmodul mit Durchflussanzeige,
modular erweiterbar, Heizkreisabgänge in
3/4” Eurokonus, Vorlauf mit
voreinstellbaren Durchflussanzeigern bis
3,5 l/min, Rücklauf mit integrierten
Ventileinsätzen M 30 x 1,5 mm.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung
auf Dichtheit und Funktion.
Ausführung: 3 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77390030
TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler
Anschlussmodul mit Durchflussanzeige
Anschlussmodul mit Durchflussanzeige,
modular erweiterbar, Heizkreisabgänge in
3/4” Eurokonus, Vorlauf mit
voreinstellbaren Durchflussanzeigern bis
3,5 l/min, Rücklauf mit integrierten
Ventileinsätzen M 30 x 1,5 mm.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung
auf Dichtheit und Funktion.
Ausführung: 4 Heizkreise
Bestell-Nr.: 77390040
TECEfloor
Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler
1 1/2” Basismodul
Industrie-Kunststoffverteiler 1 1/2”,
Basismodul zum modularen Aufbau von
Industrieverteilern bis zu 20
Heizkreise, inkl. KFE-Hahn und
Wandhalter.Prüfdruck 6 bar (< 30 Grad C,
24 h), Betriebsdruck 3 bar, -20 Grad C
bis 60 Grad C.
Ausführung: Basismodul
Bestell-Nr.: 77390110
TECEfloor
Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler
VL/RL Modul 3/4”
Industrie-Heizkreisverteilermodul,
Verteilersegment, kuppelbar, 1-20
Heizkreise modular erweiterbar, O-Ring
dichtend, Vorlaufsegment mit
Durchflussmesser 4-20 l/min.,
Rücklaufsegment mit integriertem Ventil,
3/4” Eurokonusanschluss, kuppelbar zu
max. 20 Heizkreise.
Ausführung: 1 Heizkreis
Bestell-Nr.: 77390111
TECEfloor
Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler
Wandhalter Set
Industrie-Heizkreisverteiler 1 1/2”
Wandhalter-Set zur zusätzlichen
Befestigung der Verteilermodule, je 400
mm Abstand bzw. ab 10 bis max. 20
Heizkreise.
Bestell-Nr.: 77390120
TECEfloor
Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler
Manometer Industrie-Heizkreisverteiler
Manometer mit Montageventil.
Bestell-Nr.: 77390130
TECEfloor Designthermostat-Blende DT
Designthermostat-Blende, hochwertige
Echtglasabdeckung im reduzierten Design,
Designer: NOA Passend zu den
Designreihen TECElux und TECEloop3 mm
Sicherheitsglas mit keramischem
Siebdruck, im Feinbau montierbar auf
allen TECEfloor Designthermostat-Basen
DT, nachträglich
auswechselbarAußendurchmesser 105 mm,
Tiefe 27 mm
Farbe: Glas schwarz
Bestell-Nr.: 77400010
TECEfloor Designthermostat-Blende DT
Designthermostat-Blende, hochwertige
Echtglasabdeckung im reduzierten Design,
Designer: NOA Passend zu den
Designreihen TECElux und TECEloop3 mm
Sicherheitsglas mit keramischem
Siebdruck, im Feinbau montierbar auf
allen TECEfloor Designthermostat-Basen
DT, nachträglich
auswechselbarAußendurchmesser 105 mm,
Tiefe 27 mm
Farbe: Glas weiß
Bestell-Nr.: 77400011
TECEfloor Designthermostat-Blende DT
Designthermostat-Blende, hochwertige
Echtglasabdeckung im reduzierten Design,
Designer: NOA Passend zu den
Designreihen TECElux und TECEloop3 mm
Sicherheitsglas mit keramischem
Siebdruck, im Feinbau montierbar auf
allen TECEfloor Designthermostat-Basen
DT, nachträglich
auswechselbarAußendurchmesser 105 mm,
Tiefe 27 mm
Farbe: Glas orange
Bestell-Nr.: 77400012
TECEfloor Raumthermostat 230 V
Raumthermostat zum Schalten von 1-10
Stellantrieben, Temperaturbereich von
10-30 Grad C und einer Schaltdifferenz
von +/- 0,2 K fest. Für Wandmontage und
Montage auf die Durchm. 55 UP-Dose mit
Systemsockel.Abmessungen (B x H x T): 80
x 93 x 27 mm
Bestell-Nr.: 77410010
TECEfloor Systemsockel für
Raumthermostat Systemsockel passend für
TECEfloor Raumthermostat 230 V (Artikel
77410010), inkl. Bauschutzkappe und
Befestigungsschrauben zur Montage auf
UP-Dosen.
Bestell-Nr.: 77410011
TECEfloor Raumthermostat RT 230 V,
elektronisch Elektronischer
Raumthermostat, 230 V NC. Montage auf
Unterputzdose oder direkt auf der Wand,
Stellrad mit 1/4-Grad Softrasterung,
thermische Rückführung,
Temperaturabsenkung 4 K durch
Ansteuerung über eine externe Schaltuhr,
Schaltstrom 1,8 A (ohmsche Last), max.
10 Stellantriebe je 3 W.Abmessungen (B x
H x T): 78 x 78 x 26 mm
Bestell-Nr.: 77410012
TECEfloor Raumthermostat RT 230 V,
elektronisch Elektronischer
Raumthermostat, 230 V NC. Montage auf
Unterputzdose oder direkt auf der Wand,
Stellrad mit 1/4-Grad Softrasterung,
thermische Rückführung,
Temperaturabsenkung 4 K durch
Ansteuerung über eine externe Schaltuhr,
Schaltstrom 1,8 A (ohmsche Last), max.
10 Stellantriebe je 3 W.Abmessungen (B x
H x T): 78 x 78 x 26 mm
Bestell-Nr.: 77410013
TECEfloor Raumthermostat RT 230 V,
elektronisch Elektronischer
Raumthermostat, 230 V NC. Montage auf
Unterputzdose oder direkt auf der Wand,
Stellrad mit 1/4-Grad Softrasterung,
thermische Rückführung,
Temperaturabsenkung 4 K durch
Ansteuerung über eine externe Schaltuhr,
Schaltstrom 1,8 A (ohmsche Last), max.
10 Stellantriebe je 3 W.Abmessungen (B x
H x T): 78 x 78 x 26 mm
Bestell-Nr.: 77410014
TECEfloor Abdeckplatte für
Standardthermostate Abdeckplatte für
Standard-Raumthermostate 230 V und Funk,
verhindert das Verstellen der
Sollwerttemperatur in öffentlichen
Bereichen durch Unbefugte.
Bestell-Nr.: 77410016
TECEfloor Designthermostat-Basis DT
Basisplatine mit Elektronik als
Grundkörper zur Aufnahme aller TECEfloor
Designthermostat-Blenden DT.Der
Grundkörper mit Elektronik kann auf
einer Unterputzdose oder direkt auf der
Wand montiert werden. Nach der
Verdrahtung bzw. nach dem Anlernen der
Funkelektronik wird die separate
Designabdeckung aufgesetzt. Maße inkl.
Designabdeckung: Durchmesser ca. 105 mm,
Tiefe ca. 27 mm
Bestell-Nr.: 77410020
TECEfloor Designthermostat-Basis DT
Basisplatine mit Elektronik als
Grundkörper zur Aufnahme aller TECEfloor
Designthermostat-Blenden DT.Der
Grundkörper mit Elektronik kann auf
einer Unterputzdose oder direkt auf der
Wand montiert werden. Nach der
Verdrahtung bzw. nach dem Anlernen der
Funkelektronik wird die separate
Designabdeckung aufgesetzt. Maße inkl.
Designabdeckung: Durchmesser ca. 105 mm,
Tiefe ca. 27 mm
Bestell-Nr.: 77410023
TECEfloor Funkthermostat RT
Funkthermostat Heizen/Kühlen,
Sendefrequenz 868 MHz, Umschaltung
Heizen/Kühlen erfolgt über die
Basiseinheit, Reichweite in Gebäuden ca.
25 m, Funksignal kann z. B. durch
Stahlbeton abgeschirmt bzw. gedämpft
werden.Abmessungen (B x H x T): 78 x 78
x 26 mm
Bestell-Nr.: 77420010
TECEfloor Funkthermostat RT
Funkthermostat Heizen/Kühlen,
Sendefrequenz 868 MHz, Umschaltung
Heizen/Kühlen erfolgt über die
Basiseinheit, Reichweite in Gebäuden ca.
25 m, Funksignal kann z. B. durch
Stahlbeton abgeschirmt bzw. gedämpft
werden.Abmessungen (B x H x T): 78 x 78
x 26 mm
Bestell-Nr.: 77420011
TECEfloor Funkthermostat RT
Funkthermostat Heizen/Kühlen,
Sendefrequenz 868 MHz, Umschaltung
Heizen/Kühlen erfolgt über die
Basiseinheit, Reichweite in Gebäuden ca.
25 m, Funksignal kann z. B. durch
Stahlbeton abgeschirmt bzw. gedämpft
werden.Abmessungen (B x H x T): 78 x 78
x 26 mm
Bestell-Nr.: 77420012
TECEfloor Designthermostat-Basis DT
Basisplatine mit Elektronik als
Grundkörper zur Aufnahme aller TECEfloor
Designthermostat-Blenden DT.Der
Grundkörper mit Elektronik kann auf
einer Unterputzdose oder direkt auf der
Wand montiert werden. Nach der
Verdrahtung bzw. nach dem Anlernen der
Funkelektronik wird die separate
Designabdeckung aufgesetzt. Maße inkl.
Designabdeckung: Durchmesser ca. 105 mm,
Tiefe ca. 27 mm
Bestell-Nr.: 77420020
TECEfloor Klemmleiste 230 V Klemmleiste
zur Verdrahtung der TECEfloor
Raumthermostate 230 V mit den
TECEfloor-Stellantrieben, optional mit
Schaltrelais mit potentialfreiem Kontakt
zur Pumpen- oder Kesselabschaltung,
schraubenlose Steckanschlüsse, zum
Anschluss von 6 Raumthermostaten und
maximal 12 Stellantrieben,
Anschlussleitung mit Eurostecker.
Leistungsaufnahme max. 50 W.Abmessungen
(B x H x T): 345 x 74 x 40 mm
Bestell-Nr.: 77430010
TECEfloor Klemmleiste 230 V Klemmleiste
zur Verdrahtung der TECEfloor
Raumthermostate 230 V mit den
TECEfloor-Stellantrieben, optional mit
Schaltrelais mit potentialfreiem Kontakt
zur Pumpen- oder Kesselabschaltung,
schraubenlose Steckanschlüsse, zum
Anschluss von 6 Raumthermostaten und
maximal 12 Stellantrieben,
Anschlussleitung mit Eurostecker.
Leistungsaufnahme max. 50 W.Abmessungen
(B x H x T): 345 x 74 x 40 mm
Bestell-Nr.: 77430011
TECEfloor Klemmleiste 230 V Klemmleiste
zur Verdrahtung der TECEfloor
Raumthermostate 230 V mit den
TECEfloor-Stellantrieben, optional mit
Schaltrelais mit potentialfreiem Kontakt
zur Pumpen- oder Kesselabschaltung,
schraubenlose Steckanschlüsse, zum
Anschluss von 6 Raumthermostaten und
maximal 12 Stellantrieben,
Anschlussleitung mit Eurostecker.
Leistungsaufnahme max. 50 W.Abmessungen
(B x H x T): 345 x 74 x 40 mm
Bestell-Nr.: 77430012
TECEfloor Funk-Basiseinheit, 6-/12-Kanal
Funk-Basiseinheit inkl. Pumpenmodul und
Heizen/Kühlen Signaleingang, zum Empfang
der TECEfloor Funkthermostate und zum
Anschluss der TECEfloor Stellantriebe
(230 V/3 W). Schaltrelais mit
potentialfreiem Kontakt zur Pumpen- oder
Kesselabschaltung, inkl.
Ventilintervallschaltung bei 24 h ohne
Wärmeanforderung, Anschlussleitung mit
Eurostecker. Leistungsaufnahme max. 50
W.
Bestell-Nr.: 77440010
TECEfloor Funk-Basiseinheit, 6-/12-Kanal
Funk-Basiseinheit inkl. Pumpenmodul und
Heizen/Kühlen Signaleingang, zum Empfang
der TECEfloor Funkthermostate und zum
Anschluss der TECEfloor Stellantriebe
(230 V/3 W). Schaltrelais mit
potentialfreiem Kontakt zur Pumpen- oder
Kesselabschaltung, inkl.
Ventilintervallschaltung bei 24 h ohne
Wärmeanforderung, Anschlussleitung mit
Eurostecker. Leistungsaufnahme max. 50
W.
Bestell-Nr.: 77440011
TECEfloor Festwertregelung 20-55 Grad C
Festwertregelung mit Thermostatkopf und
Vorlauffühler, hydraulischer Abgleich
mit dem angrenzenden Wärmeverteilsystem
über Rücklaufventil und Balance-Ventil
möglich.Elektronisch geregelte
Umwälzpumpe ES 25-60 mit
Permanentmagnet-Synchron-Motor.
Energie-Effizienzklasse A, (8,4 ... 53
W). Die patentierte Pumpenkammer
verhindert Rotorblockaden durch
Ablagerungen z.B. nach langen
Stillstandszeiten.Betriebsarten:Konstantdruck
300 mbarKonstantdruck 400
mbarproportional undstufenlos
einstellbarLeistung ca. 10 kW,Primär
Vorlauf max. 90 Grad C, Primär Rücklauf
max. 55 Grad C,P max. = 6
bar,Thermostatventil KVs-Wert
4,0,Rücklaufventil KVs-Wert
2,7,Anschluss primär über Rp
3/4”,Anschluss sekundär an den Verteiler
R 1”, flachdichtendEinbaumaß 245 mm.
Bestell-Nr.: 77450000
TECEfloor Anlegethermostat 0-60 Grad C
STB Sicherheitstemperaturbegrenzer mit
Spannband, elektromechanischer
Anlegethermostat zum Abschalten von
Umwälzpumpen oder zum Schließen von
Zonenventilen NC, Anschlussspannung 230
V.
Bestell-Nr.: 77450011
TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V
Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC)
zur Montage auf den Rücklaufventilen der
SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54,
dadurch in jeder Lage 360Grad 
montierbar. Robuste
Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus
vernickeltem Messing, in Hub- und
Schließmaß abgestimmt auf die SLQ
Heizkreisverteiler, optimale Federkraft
80 N, Anschlussspannung 230 V.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft.
Bestell-Nr.: 77490010
TECEfloor SLQ Stellantrieb 24 V
Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC)
zur Montage auf den Rücklaufventilen der
SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54,
dadurch in jeder Lage 360Grad 
montierbar. Robuste
Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus
vernickeltem Messing, in Hub- und
Schließmaß abgestimmt auf die SLQ
Heizkreisverteiler, optimale Federkraft
80 N, Anschlussspannung 24 V.SLQ
güteüberwacht und
kompatibilitätsgeprüft.
Bestell-Nr.: 77490020
TECEfloor Noppenplatte 30-2/14-17 mm
Noppenplatte 30-2 für die
Rohrdimensionen 14 bis 17 mm,
Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 8,4 cm,
EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040
R(Lambda) = 0,75 (m2x K)/W, Verkehrslast
max. 5 kPa/m2, Trittschallverbesserung
28 dB.
Dimension: 840 mm x 1440 mm
Bestell-Nr.: 77510010
TECEfloor Noppenplatte 11/14-17 mm
Noppenplatte mit 11 mm Dämmung,
Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 8,4 cm,
EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035
R(Lambda) = 0,31 (m2x K)/W, Verkehrslast
max. 30 kPa/m2. Für Rohrdimensionen
14-17 mm.
Dimension: 840 mm x 1440 mm
Bestell-Nr.: 77510020
TECEfloor Ausgleichselement NP 30/11 für
Noppenplatten 30-2 und 11
Ausgleichselement NP 30/11 für
TECEfloor-Noppenplatten 30-2 und 11, 90
cm breit, zum Ausgleich von
Türdurchgängen oder Bewegungsfugen.
Dimension: Breite 900 mm
Bestell-Nr.: 77510021
TECEfloor Noppenfolie ohne Dämmung/14-17
mm Noppenfolie ohne Dämmung, zur
Verlegung auf bauseitiger Dämmung. Für
die Rohrdimensionen 14-17 mm,
Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 8,4 cm.
Dimension: 840 mm x 1440 mm
Bestell-Nr.: 77510030
TECEfloor Ausgleichsstreifen für
Noppenfolie Ausgleichselement für die
TECEfloor-Noppenfolie, 90 cm breit, zum
Ausgleich von Türdurchgängen oder
Bewegungsfugen.Nicht geeignet für
Noppenplatten 30-2 und 11.
Dimension: Breite 900 mm
Bestell-Nr.: 77510031
TECEfloor Universalpanel UP 125 bzw. 250
mit Alu-Leitblech Universalpanel für den
universellen Einsatz in Alt- und Neubau
als Trocken- oder Nassbau oder als
Wandheizung. EPS Element mit vollflächig
verklebtem 0,5 mm Aluminium-Leitblech
zur optimalen Querverteilung der Wärme.
Omega-Rohrführung, Kanten gebördelt, mit
Sollbruchstreifen zur werkzeuglosen
Breiten- und
Längenanpassung.Trägerplatte aus EPS 035
DEO, 240 kPa,Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/mKWärmeleitwiderstand > 0,8
m2K/WBiegefestigkeit > 0,4 N/mm2 nach
DIN EN 13089Druckspannung 240 kPa bei 10
% Stauchung gem DIN EN 826Baustoffklasse
E gem. EN 13501Abmessungen (L x B x H):
1000 x 500 x 30 mmRohrabstand RA = 125
bzw. 250 mm
Dimension: UP 125
Bestell-Nr.: 77520010
TECEfloor Universalpanel UP 125 bzw. 250
mit Alu-Leitblech Universalpanel für den
universellen Einsatz in Alt- und Neubau
als Trocken- oder Nassbau oder als
Wandheizung. EPS Element mit vollflächig
verklebtem 0,5 mm Aluminium-Leitblech
zur optimalen Querverteilung der Wärme.
Omega-Rohrführung, Kanten gebördelt, mit
Sollbruchstreifen zur werkzeuglosen
Breiten- und
Längenanpassung.Trägerplatte aus EPS 035
DEO, 240 kPa,Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/mKWärmeleitwiderstand > 0,8
m2K/WBiegefestigkeit > 0,4 N/mm2 nach
DIN EN 13089Druckspannung 240 kPa bei 10
% Stauchung gem DIN EN 826Baustoffklasse
E gem. EN 13501Abmessungen (L x B x H):
1000 x 500 x 30 mmRohrabstand RA = 125
bzw. 250 mm
Dimension: UP 250
Bestell-Nr.: 77520011
TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250
mit Alu-Leitblech 4-fach Element aus EPS
035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten
Rohrumlenkungen und verklebten
Aluminiumleitblechen in Omega-Form, zum
perfekten Halt der Heizrohre in den
Wendebögen, vorgeschnittene
Sollbruchstellen zum einfachen Trennen
der einzelnen Kopfstücke.Kopfelement aus
EPS 035 DEO, 240 kPaAbmessungen (L x B x
H): 1000 x 500 x 30 mm
Dimension: UP 125
Bestell-Nr.: 77520012
TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250
mit Alu-Leitblech 4-fach Element aus EPS
035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten
Rohrumlenkungen und verklebten
Aluminiumleitblechen in Omega-Form, zum
perfekten Halt der Heizrohre in den
Wendebögen, vorgeschnittene
Sollbruchstellen zum einfachen Trennen
der einzelnen Kopfstücke.Kopfelement aus
EPS 035 DEO, 240 kPaAbmessungen (L x B x
H): 1000 x 500 x 30 mm
Dimension: UP 250
Bestell-Nr.: 77520013
TECEfloor Übergangselement UP 125 auf UP
250 Übergangselement aus EPS 035 DEO,
240 kPa, mit eingearbeiteten
Rohrumlenkungen zum Übergang von RA 125
auf RA 250 mm, ohne
Aluminiumleitblech.Übergangselement aus
EPS 035 DEO, 240 kPaAbmessungen (L x B x
H): 375 x 250 x 30 mm
Dimension: UP 125 > UP 250
Bestell-Nr.: 77520014
TECEfloor Ausgleichselement UP
Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240
kPa, zum Belegen und Ausgleichen von
Restflächen und Zuleitungsbereichen,
Rohrdurchführungen für Zuleitungen sind
mit dem Heißschneider einfach und
individuell einzubringen. Flächen im
Zuleitungsbereich sind mit 0,5 mm
Stahlblech zur Lastverteilung
abzudecken.Ausgleichselement aus EPS 035
DEO, 240 kPaAbmessungen (L x B x H):
1000 x 500 x 30 mm
Dimension: UP 125 > UP 250
Bestell-Nr.: 77520015
TECEfloor Randholz UP Randholz aus
Holzfasermaterial zur verstärkten und
exakten Randausbildung, entlang der
Randdämmstreifen zu verlegen.
Unterseitig mit 5 mm weicher
Holzfaserschicht zur
Körperschallreduzierung und zum
Ausgleich von geringen
Unebenheiten.Verwendung zwingend
notwendig bei allen Aufbauvarianten mit
Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten
mit Trockenestrich.Abmessungen (L x B x
H): 1000 x 45 x 30 mm
Bestell-Nr.: 77520016
TECEfloor Randholz für Türdurchführung
UP Randholz mit zwei vorgefräßten
Rohrdurchführungen, zum Einsatz z. B. im
Türdurchgang. Unterseitig mit 5 mm
weicher Holzfaserschicht zur
Körperschallreduzierung und zum
Ausgleich von geringen
Unebenheiten.Abmessungen (L x B x H):
250 x 45 x 30 mm
Bestell-Nr.: 77520017
TECEfloor Entkopplungsmatte UP
Lastverteil- und Entkopplungsmatte für
Fliesen und Laminat.Polyesterfaserplatte
aus Alu kaschiertem Polyestervlies und
thermoplastischem Bindemittel, dadurch
hohe Reiß- und Druckfestigkeit,
Verkehrslasten bis 2 kN/m2, Punktlasten
bis 2 kN.Wärmeleitfähigkeit: 0,2
W/mKGewicht: ca. 5,2 kg/m2
FliesenformateMindestgröße 10 x 10 cm
bzw. 100 cm2Maximalgröße 60 x 40
cmMindeststärke (Naturstein) 10
mmFugengrößemin. 3 mm bis Fliesengröße
30 x 30 cmmin. 4 mm bis Fliesengröße 40
x 40 cmmin. 5 mm bis Fliesengröße 40 x
60 cmFeldgrößebis max. 60 m2,
Längen-/Breitenverhältnis max. 2 :
1Abmessungen (L x B x H): 1150 x 600 x 5
(+0,5) mm
Bestell-Nr.: 77520018
TECEfloor Fugenklebeband UP Klebeband
zum Verkleben der
Entkopplungsmattenstöße bei Verlegung
von Fliesen.
Dimension: 120 m
Bestell-Nr.: 77520019
TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP
Dispersionsfixierung, zum Verkleben der
Universalpanels auf dem Untergrund (nur
bei Direktbelegung) und zum Verkleben
der Entkopplungsmatte mit dem
Universalpanel, 10 kg Gebinde.
Dimension: 10 kg
Bestell-Nr.: 77520020
TECEfloor Heißschneider UP Heißschneider
mit U-förmiger Klinge zum Schneiden der
Zuleitungsführungen in EPS
Ausgleichselementen, Anschlussspannung
230 V.
Bestell-Nr.: 77520021
TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250
ohne Alu-Leitblech 4-fach Element aus
EPS 035 DEO, 240 kPa, mit
eingearbeiteten Rohrumlenkungen ohne
Alu-Leitblech, vorgeschnittene
Sollbruchstellen zum einfachen Trennen
der einzelnen Kopfstücke.Kopfelement aus
EPS 035 DEO, 240 kPaAbmessungen (L x B x
H): 1000 x 500 x 30 mm
Dimension: UP 125
Bestell-Nr.: 77520022
TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250
ohne Alu-Leitblech 4-fach Element aus
EPS 035 DEO, 240 kPa, mit
eingearbeiteten Rohrumlenkungen ohne
Alu-Leitblech, vorgeschnittene
Sollbruchstellen zum einfachen Trennen
der einzelnen Kopfstücke.Kopfelement aus
EPS 035 DEO, 240 kPaAbmessungen (L x B x
H): 1000 x 500 x 30 mm
Dimension: UP 250
Bestell-Nr.: 77520023
TECEfloor Lastverteilblech UP
Lastverteilblech UP zur Abdeckung und
Lastverteilung von Rohrtrassen im
Ausgleichselement, z.B. im
Verteilerbereich (1 Blech je 2
Heizkreise)Stahlblech 800 x 200 x 1 mm
Bestell-Nr.: 77520024
TECEfloor Rolldämmung mit
Trittschallschutz 30-2 DES WLG 040
Dämmung aus EPS DES sg BS50-SD20-CP2,
WLG 040, R(Lambda) = 0,75 (m2x K)/W,
beschichtet mit einer reißfesten
Bändchengewebefolie, Verkehrslast max. 5
kN/m2, Trittschallverbesserung 28 dB.
Dimension: Breite 1 m / Länge 10 m
Bestell-Nr.: 77531500
TECEfloor Rolldämmung mit
Trittschallschutz 30-3 DES WLG 045
Dämmung aus EPS DES sm BS50-SD15-CP3,
WLG 045, R(Lambda) = 0,67 (m2x K)/W,
Klasse E/B2, beschichtet mit einer
reißfesten Bändchengewebefolie,
Verkehrslast max. 4 kN/m2,
Trittschallverbesserung 29 dB.
Dimension: Breite 1 m / Länge 10 m
Bestell-Nr.: 77531520
TECEfloor Tackerplatte 10plus 10 mm
starke EPS DEO dh BS200-CS(10)150
Tackerfaltplatte zur universellen
Auflage auf bauseitigen Dämmungen wie
z.B. geeigneter Mineralwolle, EPS- oder
PUR-Dämmung oder in der Renovierung auf
bestehenden Estrichen. Gefertigt aus
expandiertem Polystyrol EPS, Nennwert
der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK (DIN
EN 13163 DIN EN 12667), R(Lambda) =
0,285 m2K/WDruckfestigkeit bei 10 %
Stauchung 150 kPA CS(10/Y) 150 (DIN EN
826 DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN
EN 13501-1)kaschiert mit einer
hochreißfesten, feinmaschigen,
faserverstärkten
Mehrschichtgewebeverbundfolie aus
Polyethylen (DIN EN 1264-4), stark
haftend, für sehr hohe Haltekräfte der
TECEfloor 10plus TackernadelEinseitige,
selbstklebende 30 mm Folienüberlappung,
Rasteraufdruck 5 und 10 cmEPS-Stärke: 10
mmMaße: 1,60 x 1,20 m (1,92 m2),
Lieferzustand gefaltet: 0,80 x 1,20 m
Bestell-Nr.: 77531530
TECEfloor Tackerplatte 10plus 10 mm
starke EPS DEO dh BS200-CS(10)150
Tackerfaltplatte zur universellen
Auflage auf bauseitigen Dämmungen wie
z.B. geeigneter Mineralwolle, EPS- oder
PUR-Dämmung oder in der Renovierung auf
bestehenden Estrichen. Gefertigt aus
expandiertem Polystyrol EPS, Nennwert
der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK (DIN
EN 13163 DIN EN 12667), R(Lambda) =
0,285 m2K/WDruckfestigkeit bei 10 %
Stauchung 150 kPA CS(10/Y) 150 (DIN EN
826 DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN
EN 13501-1)kaschiert mit einer
hochreißfesten, feinmaschigen,
faserverstärkten
Mehrschichtgewebeverbundfolie aus
Polyethylen (DIN EN 1264-4), stark
haftend, für sehr hohe Haltekräfte der
TECEfloor 10plus TackernadelEinseitige,
selbstklebende 30 mm Folienüberlappung,
Rasteraufdruck 5 und 10 cmEPS-Stärke: 10
mmMaße: 1,60 x 1,20 m (1,92 m2),
Lieferzustand gefaltet: 0,80 x 1,20 m
Bestell-Nr.: 77531531
TECEfloor Trägermatte Trägermatte aus
blankgezogenem 3 mm Stahldraht zur
Fixierung der Flächenheizungsrohre mit
Mattenbinder oder
Rohrclipsen.Abmessungen (L x B x H):
2100 x 1200 x 3 mm
Dimension: M 100 x 100 mm
Bestell-Nr.: 77540010
TECEfloor Trägermatte Trägermatte aus
blankgezogenem 3 mm Stahldraht zur
Fixierung der Flächenheizungsrohre mit
Mattenbinder oder
Rohrclipsen.Abmessungen (L x B x H):
2100 x 1200 x 3 mm
Dimension: M 150 x 150 mm
Bestell-Nr.: 77540015
TECEfloor Clipschiene 16-20 Clipschiene,
modular erweiterbar durch
Steckverbindung. Länge der
Einzelsegmente 100 cm, unterseitig mit
doppelseitigem Klebeband.
Dimension: 14-17 mm
Bestell-Nr.: 77570010
TECEfloor Klebeband Klebeband zur
Erstellung einer wasserdichten
Estrichwanne durch Abkleben der
Tackerdämmungsstöße.
Dimension: Breite 50 mm / Länge 66 m
Bestell-Nr.: 77600010
TECEfloor Abroller Abroller zur
rationellen Verarbeitung des
Klebebandes.
Bestell-Nr.: 77600020
TECEfloor Tackersetzgerät T8 extra
Tackersetzgerät speziell für die extra
breiten Tackernadeln T8 extra (8 mm).Die
präzise gearbeiteten Geräte zeichnen
sich durch eine hervorragende
Zuverlässigkeit aus.Inkl. Ständer,
Gewicht und Revisionsklappe.Nicht
geeignet für marktübliche 6 mm
Standardnadeln.
Bestell-Nr.: 77610001
TECEfloor Tackernadeln T8 extra, Dim.
14-20 Extra breite Tackernadel mit 8 mm
breitem Bügel zur besseren Fixierung und
Führung der Heizrohre, besonders im
Bodenbereich. Tackernadel mit Kippanker,
sehr gute Foliendurchdringung, geringste
Beschädigung der Bändchengewebefolie und
verbesserte Haltekraft unter 45Grad 
Zugrichtung (Bogenbereich).Optimiert für
EPS-Dämmungen, nicht geeignet für
PUR-Dämmungen. Nicht verwendbar mit
Standardtackersetzgeräten.
Bestell-Nr.: 77610010
TECEfloor Tackernadeln Standard 6 mm,
Dim. 14-20 Standardtackernadeln,
thermomagaziniert, verwendbar mit vielen
marktüblichen Tackersetzgeräten.
Bestell-Nr.: 77610016
TECEfloor Tackernadeln Standard 6 mm,
Dim. 14-20 Standardtackernadeln,
thermomagaziniert, verwendbar mit vielen
marktüblichen Tackersetzgeräten.
Bestell-Nr.: 77610023
TECEfloor Tackersetzgerät Standard 6 mm
Tackersetzgerät in Standardausführung
für handelsübliche 6 mm Tackernadeln in
40 mm bzw. 40 und 60 mm Länge. Die
präzise gearbeiteten Geräte zeichnen
sich durch eine hervorragende
Zuverlässigkeit aus.Inkl. Ständer,
Gewicht und Revisionsklappe.
Bestell-Nr.: 77610024
TECEfloor Tackernadel 10plus Tackernadel
10plus, für Heizrohre in den Dimensionen
14-17 mm insbesondere für die
Rohrfixierung auf den TECEfloor
Falttackerplatten 10plus entwickelt, mit
jeweils 4 kurzen Halteankern pro Nadel
und breiter Auflagefläche werden sehr
hohe Haltekräfte und eine normgerechte
Rohrfixierung erreicht, auch geeignet
für herkömmliche Tackerplatten. Nur zu
verarbeiten mit dem TECEfloor
Tackersetzgerät Typ 10plus.
Bestell-Nr.: 77610025
TECEfloor Tackersetzgerät 10plus
Tackersetzgerät 10plus, ausschließlich
für die Verarbeitung der Tackernadeln
10plus geeignet. Die präzise
gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch
eine hervorragende Zuverlässigkeit aus.
Bestell-Nr.: 77610026
TECEfloor Rohrclips 17, magaziniert
Rohrclips zur Befestigung der
Flächenheizungsrohre Dim. 17 auf 3 mm
Trägermatten. Magaziniert zum Einsatz in
Setzgeräten.
Dimension: 17 mm
Bestell-Nr.: 77611000
TECEfloor Rohrclips Rohrclips zur
Befestigung der Flächenheizungsrohre
Dim. 16-18 auf 3 mm Trägermatten.
Dimension: 16-18 mm
Bestell-Nr.: 77611010
TECEfloor Mattenbinder Mattenbinder zur
Rohrfixierung auf und Verbindung von
Trägermatten.
Bestell-Nr.: 77611020
TECEfloor Haltenadel Haltenadel zur
Fixierung von Clipschienen oder zur
Befestigung der Flächenheizungsrohre.
Bestell-Nr.: 77612010
TECEfloor Randdämmstreifen
Randdämmstreifen aus PE-Schaum,
selbstklebend mit Folie zur
Schallentkopplung und zur Kompensation
der thermischen Ausdehnung der
Estrichplatte nach DIN 18560. Geeignet
für Zement- und Fließestrich.
Dimension: 150/10 - 40 m
Bestell-Nr.: 77620012
TECEfloor Bewegungsfugenprofil 10 x 100
mm PE-Streifen aus PE-Weichschaum,
FCKW-frei, zur Ausbildung von
dauerelastischen Estrichfugen und zur
Begrenzung von Estrichfeldern. Mit 40 mm
breitem Selbstklebefuß. Geeignet für
Zement- und Fließestrich.Breite 10 mm,
Höhe 100 mm, Länge 1800 mm
Dimension: 10 x 100 mm
Bestell-Nr.: 77630010
TECEfloor Fugenrohrschutz
Polyethylen-Dämmschlauch, zum Schutz der
FBH-Rohre im Dehnungsfugenbereich.
Dimension: 14-17 mm
Bestell-Nr.: 77630020
TECEfloor Fugenrohrschutz
Polyethylen-Dämmschlauch, zum Schutz der
FBH-Rohre im Dehnungsfugenbereich.
Dimension: 17-20 mm
Bestell-Nr.: 77630025
TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel
Plastifizierendes Zusatzmittel speziell
zur Herstellung von Zement- und
Calciumsulfat-gebundenen Heizestrichen
(nicht geeignet für Fließestriche), 10
kg Gebinde.Bedarf: 0,03 kg/m2 je cm
Estrichdicke
Dimension: 10 kg
Bestell-Nr.: 77640010
TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm
Dimension: Breite: 1,5 m
Bestell-Nr.: 77660010
TECEfloor Rohrführungsbogen
Rohrführungsbogen aus Kunststoff, zur
Rohrdurchführung aus dem Estrich.
Dimension: 14-17 mm
Bestell-Nr.: 77910010
TECEfloor Rohrführungsbogen
Rohrführungsbogen aus Kunststoff, zur
Rohrdurchführung aus dem Estrich.
Dimension: 20 mm
Bestell-Nr.: 77910011
TECEfloor SLQ Rohrkalibrierer Dim.
14-16-17-20 SLQ Rohrkalibrierer
14-16-17-20 mit adaptierter
Schneidengeometrie, zum Entgraten und
Kalibrieren der Rohrenden beim Einsatz
von SLQ Klemmringverschraubungen, SLQ
geprüftes Systemwerkzeug.
Dimension: 14 - 16 - 17 - 20
Bestell-Nr.: 77920000
TECEfloor Spanngurt 20 mm Spanngurt zum
Fixieren von angebrochenen Rohrrollen
bei Transport und Lagerung.
Bestell-Nr.: 77920010
TECEfloor Abrollwagen
Universal-Abrollwagen für
TECE-Rohrrollen von 200-800 m Länge,
Breitenverstellung von
Rolleninnendurchmesser (Di) 200-900 mm,
Rollenaußendurchmesser (Da) 600-1300 mm.
Bestell-Nr.: 77920020
TECEfloor Werkzeugset Dim. 16, Typ
TECElogo Werkzeugset zum Entgraten und
Kalibrieren der TECEfloor-Systemrohre -
Typ MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in
Verbindung mit
TECEfloor-Eurokonus-Steckverbindern Typ
Logo.Bestehend aus Handkalibrierer und
Hakenschlüssel.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 77920040
TECEfloor Werkzeugkoffer Dim. 16, Typ
TECElogo Komplettes Werkzeugset zum
Ablängen, Entgraten und Kalibrieren der
TECEfloor-Systemrohre Dimension 16 - Typ
MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in
Verbindung mit
TECEfloor-Eurokonus-Steckverbindern Typ
Logo.Bestehend aus Rohrschere,
Kalibrierer, Handgriff, Haken- und
Gabelschlüssel.
Dimension: 16
Bestell-Nr.: 77920041
TECEfloor Aufweitkopf, passend für
Rohraufweitzange RAZ-V SLQ Aufweitkopf
zum Aufweiten von PE-Xc und PE-RT
Vollkunststoffrohren zur Montage der SLQ
Druckhülsenkupplung, nicht geeignet für
AL-Verbundrohre.
Dimension: 17 x 2
Bestell-Nr.: 77921700
TECEfloor Aufweitkopf, passend für
Rohraufweitzange RAZ-V SLQ Aufweitkopf
zum Aufweiten von PE-Xc und PE-RT
Vollkunststoffrohren zur Montage der SLQ
Druckhülsenkupplung, nicht geeignet für
AL-Verbundrohre.
Dimension: 20 x 2 (20 L)
Bestell-Nr.: 77922000
TECEfloor Zylinderschloss für
Verteilerschränke Zylinderschloss für
TECEfloor Verteilerschränke UP und AP.
Bestell-Nr.: 77990010
TECE Rohrschere
Dimension: 14-25
Bestell-Nr.: 8760002