TECEprofil
Leistungsverzeichnis
TECEprofil Installationssystem

Das TECEprofil Installationssystem
in Trockenbauweise besteht aus
verzinkten Stahlprofilen
33 mm x 33 mm x 4,5 m, Eckverbindern,
Befestigungswinkeln und Doppel-
befestigungen. Zudem gibt es
vormontierte, pulverbeschichtete
Module für sanitäre Einrichtungsgegen-
stände sowie Zubehörteile.

Beim Einsatz vor Massiv- oder
Ständerwänden sind insbesondere
folgende Vorkehrungen zu treffen:
Metallständerwände sind nach DIN 18183
zu erstellen. Die Mindestprofilgröße
beträgt bei Einfachständerwänden
CW 75 x 50 x 06. Bei gegeneinander
abgestützten Doppelständerwänden beträgt
die Mindestprofilgröße CW 50 x 50 x 06.
Beide Ständerwandseiten müssen mit
mindestens 12,5 mm starken Gipskarton-
platten doppellagig beplankt sein.
Die Montage der Befestigungswinkel
erfolgt an Metallständerwänden mit
Metallhohlraumdübeln.
Die Beplankung des fertigen
TECEprofil Tragwerks erfolgt mit 18 mm
starken Paneelen aus imprägniertem
Gipskarton. Die Schnittkanten, an denen
die Paneele aneinanderstoßen, sind 45 Gr
anzuschrägen. Die Fugen sind mit
TECEprofil Spachtelmasse zu ver-
spachteln. Die nicht verspachtelten
Schnittkanten der Paneele bei Rohrdurch-
führungen und Plattenkürzungen sind mit
Haftgrund zu behandeln. Verbleibende
Spalten bei Rohrdurchführungen sind mit
dauerelastischem Material auszufüllen.
Bei Anschluss an Mauerwerk, Fußboden
oder Decke ist ein Abstand der Paneele
von ca. 5 mm einzuhalten. Dieser ist
dauerelastisch und verrottungsfest zu
verschließen.

Im Übrigen erfolgt die Montage nach
den TECEprofil Montagevorschriften
unter Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften sowie den
anerkannten Regeln der Technik.

Liefernachweis:
TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
Telefon: 0 25 72 / 9 28-0
Telefax: 0 25 72 / 9 28-124
E-Mail:  info@tece.de
Internet: http://www.tece.de

TECEprofil Profilrohr Profilrohr zur
Erstellung eines Tragwerks für die
Aufnahme von TECEprofil Bauteilen aus
gewalztem Stahl, verschweißt und
verzinkt.
Bestell-Nr.: 9000000
TECEprofil Eckverbinder Eckverbinder zur
kraftschlüssigen, rechtwinkligen
Verbindung der TECEprofil Profilrohre
vormontierte Einheit aus verzinktem
Stahl Innensechskantschraube M 5 (SW 3)
und Druckfeder.
Bestell-Nr.: 9010002
TECEprofil Multiklemme zur Befestigung
von Fremdmaterialien an TECEprofil
Profilrohren.Bestehend aus:Schraube und
Mutter M 8Bleche aus verzinktem Stahl
Bestell-Nr.: 9010003
TECEprofil Profilverbinder zur stabilen
Verbindung von zwei TECEprofil
Profilrohren in axialer Richtung.
Bestell-Nr.: 9010009
TECEprofil Universalverbinder zur
Verbindung der TECEprofil Profilrohre in
beliebiger Winkelstellung.Vormontierte
Einheit aus verzinktem Stahl.
Bestell-Nr.: 9018002
TECEprofil Montageschraube 4,2 x 13 mm
Selbstbohrende Kreuzschlitzschraube zur
Befestigung von Fremdmaterialien an
TECEprofil Profilrohren und Traversen.
Bestell-Nr.: 9018007
TECEprofil Verbinder mit Kugelgelenk zur
universellen Befestigung von Bauteilen
in das TECEprofil Tragwerk. Über das
Kugelgelenk lassen sich nahezu alle
Winkel und Positionen einstellen.
Bestell-Nr.: 9018011
TECEprofil Armaturenanschluss zum
Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an
das TECEprofil Tragwerk.Vormontierte
Einheit, bestehend aus:Wandscheibe
TECEflex 16 x 1/2”, lang oder TECE 1/2”
x 1/2”, lang oder TECElogo 16 x 1/2”,
lang oder TECElogo 20 Universalanschluss
x 1/2”Schallentkopplung vom
Tragwerkselbstklebende Dichtmanschette
zur Abdichtung zwischen Paneele und
WandscheibeMaterial zur Befestigung an
einem TECEprofil
ProfilrohrMarkierungsstopfen
Ausführung: TECE 1/2” x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9020004
TECEprofil Anschlusseinheit für Absperr-
und Zählereinrichtung Halter zur
stabilen Befestigung von handelsüblichen
Absperr- und Zählereinrichtungen mittels
Rohrschellen stufenlos abstands- und
höhenverstellbar.Vormontierte Einheit,
bestehend aus:zwei Rohrschellen mit
SchallschutzgummiBefestigungsmaterial
zur Befestigung an einem TECEprofil
Profilrohr
Bestell-Nr.: 9020019
TECEprofil Anschlusseinheit für
Waschtisch schallentkoppelte Traverse
aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen
Montage von Wandscheiben, mit
vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50,
Gummimanschette NW 30/50,
Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial
zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M
10 und Waschtischbefestigungen
Bestell-Nr.: 9020033
TECEprofil Anschlusseinheit für
Waschtisch mit UP-Geruchsverschluss
schallentkoppelte Traverse aus
verzinktem Stahl, zur bauseitigen
Montage von Wandscheiben, mit
vormontiertem UP-Geruchsverschluss DN
50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30
(zugleich Dichtung) einschließlich
Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial
zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M
10 und Waschtischbefestigungen
Bestell-Nr.: 9020034
TECEprofil Anschlusseinheit für
Waschmaschine zum horizontalen oder
vertikalen Einbau in ein TECEprofil
Tragwerk.Bestehend aus:Traverse aus
verzinktem Stahl zur Befestigung von
Siphon und WandscheibeWandeinbausiphon
für Waschmaschine, DN 40/50verchromter
Schlauchanschlussverchromte
RosetteMaterial zur Befestigung an einer
TECEprofil Strebe
Bestell-Nr.: 9020036
TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal
mit TECE-Spülergehäuse zur Aufnahme von
manuellen und elektronischen
Betätigungssystemen.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:schallentkoppelter Traverse aus
verzinktem StahlTECE-Urinalspülergehäuse
mit Vorabsperrung und
RohbauschutzArmaturenanschluss 1/2” x
1/2”3 x Befestigungsklammern M
8UrinalbefestigungEinlaufgarnitur
Bestell-Nr.: 9020038
TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal
Keramag Joly und Visit mit
TECE-Spülergehäuse zur Befestigung von
Wandeinbau-Urinalen an einer TECEprofil
Wand.Betätigung wahlweise von links,
rechts oder oben.Bestehend
aus:TECE-Urinalspülergehäuse mit
Vorabsperrung und RohbauschutzHalteblech
aus verzinktem StahlBefestigungsbolzen M
8Absauggeruchsverschluss DN 50 mit
verzinkter Traverse
Bestell-Nr.: 9020039
TECEprofil Armaturentraverse für UP- und
AP-Armaturen Traverse aus verzinktem
Stahl, zur bauseitigen Montage von UP-
undAP-Armaturen, einschließlich
Befestigungsmaterial an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände.Passend z.
B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und
Kludi Flex-Box.
Bestell-Nr.: 9020040
TECEprofil Armaturentraverse für UP- und
AP-Armaturen zum nachträglichen Einbau
in WT-Module Traverse aus verzinktem
Stahl, zur bauseitigen Montage von UP-
und AP-Armaturen, einschließlich
Befestigungsmaterial für den
nachträglichen Einbau in TECEprofil
Waschtischmodule oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände. Passend
z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box
und Kludi Flex-Box.
Bestell-Nr.: 9020041
TECEprofil Armaturenanschluss zum
Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an
das TECEprofil Tragwerk.Vormontierte
Einheit, bestehend aus:Wandscheibe
TECEflex 16 x 1/2”, lang oder TECE 1/2”
x 1/2”, lang oder TECElogo 16 x 1/2”,
lang oder TECElogo 20 Universalanschluss
x 1/2”Schallentkopplung vom
Tragwerkselbstklebende Dichtmanschette
zur Abdichtung zwischen Paneele und
WandscheibeMaterial zur Befestigung an
einem TECEprofil
ProfilrohrMarkierungsstopfen
Ausführung: ohne Wandscheibe
Bestell-Nr.: 9020046
TECEprofil Anschlusseinheit für
Waschtisch schallentkoppelte Traverse
aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen
Montage von Wandscheiben, inkl.
vormontiertem Abflusshalter, für den
Einbau in C-Profil-Wände
Bestell-Nr.: 9020048
TECEprofil Anschlusseinheit für
Waschtisch inkl. TECEflex oder TECElogo
Wandscheiben schallentkoppelte Traverse
aus verzinktem Stahl, vormontierte
Wandscheiben mit voreingestelltem
Stichmaß 80 mm, vormontierter
Anschlussbogen DN 40/50, mit
Gummimanschette NW 30/50 (zugleich
Dichtung), einschließlich
Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial
zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M
10 und Waschtischbefestigungen
Ausführung: TECEflex 16 x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9020049
TECEprofil Anschlusseinheit für
Waschtisch inkl. TECEflex oder TECElogo
Wandscheiben schallentkoppelte Traverse
aus verzinktem Stahl, vormontierte
Wandscheiben mit voreingestelltem
Stichmaß 80 mm, vormontierter
Anschlussbogen DN 40/50, mit
Gummimanschette NW 30/50 (zugleich
Dichtung), einschließlich
Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial
zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M
10 und Waschtischbefestigungen
Ausführung: TECElogo 20 x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9020050
TECEprofil Armaturenanschluss zum
Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an
das TECEprofil Tragwerk.Vormontierte
Einheit, bestehend aus:Wandscheibe
TECEflex 16 x 1/2”, lang oder TECE 1/2”
x 1/2”, lang oder TECElogo 16 x 1/2”,
lang oder TECElogo 20 Universalanschluss
x 1/2”Schallentkopplung vom
Tragwerkselbstklebende Dichtmanschette
zur Abdichtung zwischen Paneele und
WandscheibeMaterial zur Befestigung an
einem TECEprofil
ProfilrohrMarkierungsstopfen
Ausführung: TECEflex 16 x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9020051
TECEprofil Armaturenanschluss zum
Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an
das TECEprofil Tragwerk.Vormontierte
Einheit, bestehend aus:Wandscheibe
TECEflex 16 x 1/2”, lang oder TECE 1/2”
x 1/2”, lang oder TECElogo 16 x 1/2”,
lang oder TECElogo 20 Universalanschluss
x 1/2”Schallentkopplung vom
Tragwerkselbstklebende Dichtmanschette
zur Abdichtung zwischen Paneele und
WandscheibeMaterial zur Befestigung an
einem TECEprofil
ProfilrohrMarkierungsstopfen
Ausführung: TECElogo 20 x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9020052
TECEprofil System-Wandscheiben Lange
Trockenbauwandscheibe zur bauseitigen
Montage bei WT, Bidet und AP-Armaturen
im TECEprofil System.Bestehend
aus:Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2”, lang
oder TECE 1/2” x 1/2”, lang oder
TECElogo 16 x 1/2”, lang oder TECElogo
20 Universalanschluss x
1/2”selbstklebende Dichtmanschette zur
Abdichtung zwischen Paneele und
WandscheibeBefestigungsmaterialMarkierungsstopfen
Ausführung: TECE 1/2” x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9021017
TECEprofil Schallschutzset für
Befestigungswinkel Schallschutzset zur
Schallentkopplung der Befestigungswinkel
am Baukörper.
Bestell-Nr.: 9021019
TECEprofil System-Wandscheiben Lange
Trockenbauwandscheibe zur bauseitigen
Montage bei WT, Bidet und AP-Armaturen
im TECEprofil System.Bestehend
aus:Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2”, lang
oder TECE 1/2” x 1/2”, lang oder
TECElogo 16 x 1/2”, lang oder TECElogo
20 Universalanschluss x
1/2”selbstklebende Dichtmanschette zur
Abdichtung zwischen Paneele und
WandscheibeBefestigungsmaterialMarkierungsstopfen
Ausführung: TECEflex 16 x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9021021
TECEprofil System-Wandscheiben Lange
Trockenbauwandscheibe zur bauseitigen
Montage bei WT, Bidet und AP-Armaturen
im TECEprofil System.Bestehend
aus:Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2”, lang
oder TECE 1/2” x 1/2”, lang oder
TECElogo 16 x 1/2”, lang oder TECElogo
20 Universalanschluss x
1/2”selbstklebende Dichtmanschette zur
Abdichtung zwischen Paneele und
WandscheibeBefestigungsmaterialMarkierungsstopfen
Ausführung: TECElogo 20 x 1/2” Rotguss
Bestell-Nr.: 9021022
TECEprofil Befestigungswinkel
Befestigungswinkel zur Befestigung der
TECEprofil Profilrohre am Baukörper.
Vormontierte Einheit aus verzinktem
Stahl, einschließlich
Befestigungsmaterial.Optional:
TECEprofil Schallschutzset für
Befestigungswinkel 9021019
Bestell-Nr.: 9030002
TECEprofil Doppelbefestigung
Doppelbefestigung zur gleichzeitigen
Befestigung von zwei TECEprofil
Profilrohren am Baukörper. Für
Tragwerkstiefen von 140-220 mm.
Vormontierte Einheit aus verzinktem
Stahl, einschließlich
Befestigungsmaterial.Optional:
TECEprofil Schallschutzset für
Befestigungswinkel 9021019
Bestell-Nr.: 9030011
TECEprofil Doppelbefestigung, lange
Ausführung Doppelbefestigung zur
gleichzeitigen Befestigung von zwei
TECEprofil Profilrohren am Baukörper.
Für Schacht- und Tragwerkstiefen von
220-300 mm. Vormontierte Einheit aus
verzinktem Stahl, einschließlich
Befestigungsmaterial.Optional:
TECEprofil Schallschutzset für
Befestigungswinkel 9021019
Bestell-Nr.: 9030013
TECEprofil Stützfuß für freistehende
Wände zur Aussteifung von freistehenden
TECEprofil Tragwerken.Bestehend
aus:Stützfuß aus verzinktem
StahlBefestigungsmaterial zur
Befestigung auf dem
RohbaufußbodenBefestigungsmaterial zur
Befestigung am TECEprofil Tragwerk
Bestell-Nr.: 9030017
TECEprofil Modulfüße, verlängerte
Ausführung zum Einbau in TECEprofil
Module bei Fußbodenaufbauten von min. 20
cm und max. 50 cm. Verzinkte Ausführung
mit TECEprofil Modulfuß.Bestehend aus 2
Modulfüßen.
Bestell-Nr.: 9030028
TECEprofil Befestigungsklammer zur
Aufnahme einer Gewindestange.
Vormontierte Einheit aus verzinktem
Stahl, ohne Gewindestange.
Ausführung: M 10
Bestell-Nr.: 9040001
TECEprofil Befestigungsklammer zur
Aufnahme einer Gewindestange.
Vormontierte Einheit aus verzinktem
Stahl, ohne Gewindestange.
Ausführung: M 8
Bestell-Nr.: 9040004
TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit
TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne
Für TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur.Bestehend
aus:TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorneSicherheitstank aus schlagzähem
KunststoffSpülkasten komplett
vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Einmengen- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
FließdruckBefestigungstraverse zur
WC-Befestigung 180 oder 230 mmzwei
Haltebolzen und Muttern M 12zwei
verstellbaren Fußstützen für einen
Fußbodenaufbau von 0-200
mmWC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9041006
TECEprofil Stahlstrebenset zur
zusätzlichen Abstützung im Modulrahmen
von WC-Keramiken mit reduzierter
Auflagefläche (=Abstand von Mitte
Befestigungsbolzen bis Unterkante
Auflagefläche nicht größer als 18 cm) -
z. B. V & B Memento, Sentique und Subway
2.0. Passend für den Einbau in allen
TECEprofil WC-Modulen.
Bestell-Nr.: 9041029
TECEprofil Befestigungsplatte für
Stützgriffe und Haltesysteme zur
stabilen Befestigung von Stützgriffen
und Haltesystemen in einem TECEprofil
Tragwerk oder einer UA-Profil
Ständerwand.Vormontierte Einheit,
bestehend aus:Befestigungsplatte zum
Verschrauben mit einem TECEprofil
Universalmodul, aus wasserfest
verleimtem Baufurnierholz gemäß DIN
68705zwei Multiklemmen zur Befestigung
am TECEprofil Tragwerk
Bestell-Nr.: 9042003
TECEprofil Befestigungsplatte für
Zusatzeinbauten, 200 mm x 200 mm
Befestigungsplatte zur stabilen
Befestigung von Zusatzeinbauten, z. B.
Spiegelschränken in einem TECEprofil
Tragwerk aus wasserfest verleimtem
Baufurnierholz gemäß DIN 68705.
Bestell-Nr.: 9042005
TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme
von Stützklappgriffen bestehend aus zwei
Stahlplatten inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage am
WC-Gerontomodul 9300009.
Bestell-Nr.: 9042010
TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme
von Stützklappgriffen bestehend aus zwei
Stahlplatten inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage am
WC-Gerontomodul 9300009.
Bestell-Nr.: 9042011
TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme
von Stützklappgriffen bestehend aus zwei
Stahlplatten inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage am
WC-Gerontomodul 9300009.
Bestell-Nr.: 9042012
TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme
von Stützklappgriffen bestehend aus zwei
Stahlplatten inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage am
WC-Gerontomodul 9300009.
Bestell-Nr.: 9042013
TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme
von Stützklappgriffen bestehend aus zwei
Stahlplatten inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage am
WC-Gerontomodul 9300009.
Bestell-Nr.: 9042016
TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme
von Stützklappgriffen bestehend aus zwei
Stahlplatten inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage am
WC-Gerontomodul 9300009.
Bestell-Nr.: 9042017
TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme
von Stützklappgriffen bestehend aus zwei
Stahlplatten inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage am
WC-Gerontomodul 9300009.
Bestell-Nr.: 9042018
TECEprofil Anschlussbogen für
UP-Geruchsverschluss Anschlussbogen 1
1/4” x DN 32 mit höhenverstellbarem
Tauchrohr und Abdeckrosette Messing
verchromt.
Bestell-Nr.: 9080001
TECEprofil Einsteckfuß Stellfuß und
Endkappe zum Einstecken in ein
TECEprofil Profilrohr.Der Stellfuß ist
zur Lastaufnahme z. B. zur Abstützung
von Stahlwannen geeignet. Es ist kein
zusätzlicher Stahlwannenfuß
notwendig.Bestehend aus:Stellfuß zur
Höhenausrichtung von TECEprofil
ProfilrohrenEndkappe mit Gummiauflage
Bestell-Nr.: 9140000
TECEprofil Befestigungsplatte für
UP-Armaturen Stufenlos
tiefenverstellbare Montageplatte zur
Befestigung von UP-Armaturen und anderen
Einbauten.Vormontierte Einheit,
bestehend aus:Tragplatte aus wasserfest
verleimten Baufurnierholz gemäß DIN
68705Montagewinkel, verzinktvier
Multiklemmen
Bestell-Nr.: 9150000
TECEprofil Paneelplatte Feuchtraumplatte
zur Beplankung des TECEprofil Tragwerks
und der TECEprofil Module. Aus
imprägniertem Gipskarton, gemäß DIN
4102-A2, nicht brennbar.
Bestell-Nr.: 9200000
TECEprofil Spachtelmasse, imprägniert
zum Verspachteln von Fugen in der
Beplankung aus TECEprofil Paneelen.
Lieferform in Säcken a 5 kg.
Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q1
höhere Qualitätsstufen müssen bei
Ausschreibungen berücksichtigt werden.
Bestell-Nr.: 9200001
TECEprofil Paneelschraube,
selbstschneidend zur Befestigung der
TECEprofil Paneele an TECEprofil
Profilrohren aus Stahl, 3,5 mm x 35 mm
(Bit PH2).
Bestell-Nr.: 9200002
TECEprofil Schallschutzset für WC und
Bidet zur Schallentkopplung zwischen WC-
oder Bidet-Keramik und Fliesenbelag.
Bestell-Nr.: 9200010
TECEprofil Paneelplatte, für
hochnässebeanspruchten Bereich Spezielle
Beplankungsplatte für das TECEprofil
Tragwerk im hochnässebeanspruchten
Bereich. 12,5 mm starke zementgebundene
Leichtbetonplatte, gemäß DIN EN 13501-1,
nicht brennbar.
Bestell-Nr.: 9200013
TECEprofil Klebekartusche zum Verkleben
und Verfugen der stumpf gestoßenen
TECEprofil Paneelplatte (9200013) für
den hochnässebeanspruchten Bereich.
Bestell-Nr.: 9200014
TECEprofil Brandschutzplattenset
Brandschutzplatten für
Standard-WC-Module mit
TECE-Spülkasten.Set bestehend aus zwei
nicht brennbaren Steinwolle-Dämmplatten
A1.Abmessungen (B x H x T): 1000 x 625 x
30 mm bzw. 711 x 440 x 20 mmBei
Brandschutzanforderungen an Trennwände
mit WC-Modulen müssen die
Brandschutzplatten verwendet werden.
Brandschutzwände aus TECEprofil von F 30
bis F 120 müssen gemäß abP
P-3226/492/11-MPA BS ausgeführt werden.
Bestell-Nr.: 9200017
TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP
zur Beseitigung von Beschädigungen (z.
B. durch Anbohren) bis zu einem
Durchmesser von ca. 12 mm.Bestehend
aus:fünf
KunststoffscheibenSchleifpapierHeißklebepistolezwei
KlebesticksCleaner (125 ml)zwei Tüchern
Bestell-Nr.: 9221013
TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs
zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in
den TECE-Spülkasten. In Kombination mit
allen TECE-Betätigungsplatten oder
TECElux Betätigungsglasplatten, zum
Einbau von vorne. Geeignet für den
flächenbündigen Einbau.Nachrüstung bei
allen TECE-Betätigungen möglich.
Bestell-Nr.: 9240950
TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten,
Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm
WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul auch für die
Einzelblockmontage geeignet.Für
TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.
Komplett vormontierte Einheit, bestehend
aus: TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne:Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Ein- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109 geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
Fließdruck Modul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen und
Muttern M 12WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich
BauschutzstopfenEinstellung einer
erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm
Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich. (DIN
18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).
Bestell-Nr.: 9300000
TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten,
Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe
820 mm WC-Modul zur Befestigung an
TECEprofil Profilrohren oder als
Vorwand- oder Eckmodul.Für
TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur.Komplett vormontierte
Einheit, bestehend
aus:TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne oder oben:Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewindehydraulisch optimierter
Spülkasten für niedrige Bauhöhen10 Liter
Tankvolumen 6 Liter Spülkasten nach DIN
EN 14055 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge
jederzeit optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung nutzbar.Je nach
Betätigungsplatte als Ein- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.Je nach
Montage für die Betätigung von oben oder
von vorne einsetzbar.nach DIN EN 14055
geprüftArmaturengruppe 1 nach DIN
4109geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
FließdruckModul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen und
Muttern M 12WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich Bauschutzstopfenzwei
tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
Bestell-Nr.: 9300001
TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten,
mit Anschluss für Geruchsabsaugung,
Bauhöhe 1120 mm WC-Modul zur Befestigung
an TECEprofil Profilrohren oder für den
Einbau in Metall- oder Holzständerwände
und als Vorwand- oder Eckmodul auch für
die Einzelblockmontage geeignet.Für
TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.
Komplett vormontierte Einheit, bestehend
aus: TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne:Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Ein- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109 geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
Fließdruck Anschluss für
Geruchsabsaugung (DN 70)Modul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen und
Muttern M 12WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich
BauschutzstopfenPassende Lüfter z.
B.:Maico ER 100Lunos
Skalar-2SGEinstellung einer erhöhten
Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe,
gemäß DIN 18040 möglich. (DIN 18040:
Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).
Bestell-Nr.: 9300003
TECEprofil WC-Gerontomodul im
Baukastensystem, mit TECE-Spülkasten,
Betätigung von vorne, Keramikbefestigung
für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040-1,
Bauhöhe 1120 mm WC-Modul zur Befestigung
an TECEprofil Profilrohren oder für den
Einbau in UA-Profil-Wände oder vor einer
massiven Wand. Für barrierefreies Bauen
mit erhöhter Keramikbefestigung. Modul
mit seitlichen Stahlrahmen und
Leerrohren zur Kabelführung, inkl.
Befestigungsmaterial.Stützklappgriffhöhe
= 760 mmGeeignet zur Aufnahme aller
TECE-Betätigungsplatten, WC-Elektroniken
und der WC-Armatur.Teilmontierte
Einheit, bestehend
aus:TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne:Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Einmengen- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
FließdruckModul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei verstellbaren
Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von
0-200 mmzwei Haltebolzen und Muttern M
12acht tiefenverstellbaren
Modulbefestigungenvier Multiklemmen zur
Befestigung in einer TECEprofil
Wandseitliche Stahlrahmen zur Aufnahme
des Stahlplatten-SetsWC-Ablaufbogen DN
90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9300009
TECEprofil WC-Modul mit Geberit Sigma
Spülkasten (UP320), Betätigung von
vorne, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul zur
Befestigung an TECEprofil Profilrohren
oder für den Einbau in Metall- oder
Holzständerwände und als Vorwand- oder
Eckmodul auch für die Einzelblockmontage
geeignet.Für Geberit Betätigungsplatten
Sigma 01/10/20/50/60/70/80, Bolero,
Tango, Mambo.Komplett vormontierte
Einheit, bestehend aus:Geberit Sigma
UP-Spülkasten (UP320) für Betätigung von
vorne:Spülkasten aus
KunststoffSpülkasten nicht
vormontiertSpülkastenanschluss mit 1/2”
AG7,5 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge 4,5
und 7,5 Liter jederzeit optional
einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung
bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur
sofortigen Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertModul
bestehend aus:selbsttragendem
Montagerahmen, pulverbeschichtetzwei
Haltebolzen mit Muttern M
12WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich
BauschutzstopfenEinstellung einer
erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm
Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich. (DIN
18040: Barrierefreies bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).Bitte separat
bestellen:Befestigung für die Vorwand-,
Eck- oder Holzständermontage
Bestell-Nr.: 9300011
TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten,
Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe
980 mm WC-Modul zur Befestigung in einer
TECEprofil Vorwand oder vor einer
massiven Wand.Für
TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur.Komplett vormontierte
Einheit, bestehend
aus:TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne: Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Ein- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
FließdruckModul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen und
Muttern M 12zwei tiefenverstellbaren
ModulbefestigungenWC-Ablaufbogen DN 90
mit Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9300022
TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten,
für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe
1120 mm WC-Modul zur Befestigung an
TECEprofil Profilrohren oder für den
Einbau in Metall- oder Holzständerwände
und als Vorwand- oder Eckmodul auch für
die Einzelblockmontage geeignet.Für
TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.
Komplett vormontierte Einheit, bestehend
aus: TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne:Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Ein- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109 geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
Fließdruck Modul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen und
Muttern M 12WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich
Bauschutzstopfenvormontiertem
Steuerkabel für die automatische
Spülauslösung mit dem TOTO Neorest
Dusch-WCvormontierter Hohlwandgerätedose
für den Stromanschluss des
Dusch-WCsvormontiertem Halteblech für
Wasseranschluss des Dusch-WCsWandscheibe
1/2” x 1/2” inkl. Schallentkopplungvier
tiefenverstellbaren
WandbefestigungenEinstellung einer
erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm
Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich. (DIN
18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).
Bestell-Nr.: 9300044
TECEprofil WC-Modul für Keramag Espital
Ausgussbecken, mit TECE-Spülkasten,
Anschluss für Wandarmatur, Bauhöhe 1340
mm zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau
inMetall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne:Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9,0 Liter Spülmenge jederzeit
optimal einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Einmengen- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109Geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
FließdruckModul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei verstellbaren
Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von
0-200 mmzwei vormontierte,
schallentkoppelte 1/2” x 1/2”
Wandscheiben zur Aufnahme von
AP-Armaturenzwei Haltebolzen und Muttern
M 12Befestigungsabstand 180 oder 230
mmWC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich
BauschutzstopfenAbmessungen (H x B x T):
1340 x 500 x 176 mm
Bestell-Nr.: 9300066
TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten,
für Duravit SensoWash C und Geberit
AquaClean 8000/8000plus, Bauhöhe 1120 mm
WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul auch für die
Einzelblockmontage geeignet.Für
TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.
Komplett vormontierte Einheit, bestehend
aus: TECE-UP-Spülkasten für Betätigung
von vorne:Sicherheitstank aus
schlagzähem KunststoffSpülkasten
komplett vormontiert und
versiegeltSpülkastenanschluss mit 1/2”
Innengewinde10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung
nutzbar.schwitzwasserisoliertJe nach
Betätigungsplatte als Ein- oder
Zweimengenspülkasten einsetzbar.nach DIN
EN 14055 geprüftArmaturengruppe 1 nach
DIN 4109 geräuscharmes hydraulisches
Füllventil L(ap) <= 17 dB(A) bei 3 bar
Fließdruck Modul bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen und
Muttern M 12WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsstück DN 90/100 aus
PPÜbergangsstück auch für waagerechten
Einbau geeignetWC-Anschlussgarnitur DN
90, einschließlich
BauschutzstopfenLeerrohr für
nachträglichen Einzug eines
Panzerschlauches in den Spültank
(AquaClean 8000)schallentkoppelte
Wandscheibe 1/2” x 1/2” für
Wasseranschluss (Duravit SensoWash
C)Halteschelle zur festen Positionierung
eines StromkabelsEinstellung einer
erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm
Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich. (DIN
18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).
Bestell-Nr.: 9300075
TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120
mm zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen M 10,
höhen- und seitenverstellbares
Abstandsmaßschallentkoppelte
Armaturentraverse zur Befestigung von
WandscheibenAnschlussbogen DN 40/50 mit
Gummimanschette NW 30/50 (zugleich
Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9310000
TECEprofil Waschtischmodul für
Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm zur
Befestigung an TECEprofil Profilrohren
oder für den Einbau in Metall- oder
Holzständerwände und als Vorwand- oder
Eckmodul.Komplett vormontierte Einheit,
bestehend aus:selbsttragendem
Montagerahmen,
pulverbeschichtetwasserfest verleimter
Befestigungsplatte aus Baufurnierholz
gemäß DIN 68705Armaturentraverse zur
Befestigung von
AP-ArmaturenHT-Anschlussbogen DN 50
einschließlich Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9310002
TECEprofil Waschtischmodul mit
UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm
zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul.Zum Aufbau von
unterfahrbaren Waschtischanlagen gemäß
DIN 18040 - 1 (Barrierefreies Bauen -
Teil 1: Öffentlich zugängliche
Gebäude)Komplett vormontierte Einheit,
bestehend aus:selbsttragendem
Montagerahmen, pulverbeschichtetzwei
Haltebolzen M 10, höhen- und
seitenverstellbares
Abstandsmaßschallentkoppelte
Armaturentraverse zur Befestigung von
Wandscheiben, Stichmaße 80 mm, 120 mm,
150 mm und 200 mmUP-Geruchsverschluss DN
50 mit herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW
30 (zugleich Dichtung), inkl.
Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9310004
TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 980
mm zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei Haltebolzen M 10,
höhen- und seitenverstellbares
Abstandsmaßschallentkoppelter
Armaturentraverse zur Befestigung von
WandscheibenAnschlussbogen DN 40/50 mit
Gummimanschette NW 30/50 (zugleich
Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9310011
TECEprofil Urinalmodul mit
TECE-Spülergehäuse zur Aufnahme von
manuellen und elektronischen
Betätigungssystemen. Zur Befestigung an
TECEprofil Profilrohren oder für den
Einbau in Metall- oder Holzständerwände
und als Vorwand- oder Eckmodul.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:TECE-Urinalspülergehäuse mit
Vorabsperrung und Rohbauschutzzwei
verstellbaren Fußstützen für einen
Fußbodenaufbau von 0-200 mmzwei
Haltebolzen M 8stufenlos verstellbarer
Befestigungsschienestufenlos
höhenverstellbarem
AbwasseranschlussAnschlussbogen DN 50
einschließlich
BauschutzstopfenBefestigungsmaterial für
UrinalEinlaufgarnitur
Bestell-Nr.: 9320008
TECEprofil Urinalmodul für
AP-Druckspüler zur Aufnahme von
AP-Druckspülern. Zur Befestigung an
TECEprofil Profilrohren oder für den
Einbau in Metall- oder
Holzständerwändeund als Vorwand- oder
Eckmodul.Komplett vormontierte Einheit
bestehend aus:selbsttragendem
Montagerahmen, pulverbeschichtetzwei
verstellbaren Fußstützen für einen
Fußbodenaufbau von 0-200 mmzwei
Haltebolzen M 8stufenlos verstellbarer
Befestigungsschienestufenlos
höhenverstellbarem
AbwasseranschlussHT-Ablaufbogen DN 50
einschließlich
BauschutzstopfenBefestigungsmaterial für
Urinal
Bestell-Nr.: 9320010
TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes
Bidet, Bauhöhe 1120 mm zur Befestigung
an TECEprofil Profilrohren oder für den
Einbau in Metall- oder Holzständerwände
und als Vorwand- oder Eckmodul.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtet und zwei verstellbaren
Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von
0-200 mmzwei Haltebolzen und Muttern M
12stufenlos höhenverstellbarem
AbwasseranschlussAnschlussbogen DN
40/50, mit Gummimanschette NW 30/50
(zugleich Dichtung), einschließlich
Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9330000
TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes
Bidet, Bauhöhe 820 mm zur Befestigung an
TECEprofil Profilrohren, für den Einbau
in Metall- oder Holzständerwände, als
Vorwand- oder Eckmodul.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtet und zwei verstellbaren
Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von
0-200 mmzwei Haltebolzen und Muttern M
12stufenlos höhenverstellbarem
AbwasseranschlussAnschlussbogen DN
40/50, mit Gummimanschette NW 30/50
(zugleich Dichtung), einschließlich
Bauschutzstopfenzwei tiefenverstellbaren
ModulbefestigungenIn Kombination mit der
Teleskopbefestigung 9380001 auch fürdie
Bauhöhe 980 mm in einer TECEprofil
Vorwand einsetzbar.
Bestell-Nr.: 9330005
TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und
AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm zur
Aufnahme von Aufputz- oder
Unterputzarmaturen.Zur Befestigung an
TECEprofil Profilrohren oder für den
Einbau in Metall- oder Holzständerwände
und als Vorwand- oder Eckmodul.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtetzwei verstellbaren
Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von
0-200 mmstufenlos verstellbarer Traverse
zur Aufnahme von UP-Armaturen oder
Wandscheiben
Bestell-Nr.: 9340000
TECEprofil Modul für Stützgriffe und
Haltesysteme für den Einbau in eine
UA-Profil Ständerwand oder als
Vorwandelement.Komplett vormontierte
Einheit, bestehend aus:selbsttragendem
Montagerahmen,
pulverbeschichtetwasserfest, mehrfach
verleimter Baufurnierholzplatte gemäß
DIN 68705Befestigungsmaterial zur
Befestigung in einer UA-Profilwand
Bestell-Nr.: 9360000
TECEprofil Modulbefestigung,
tiefenverstellbar zur Befestigung von
Modulen an einer massiven Baukörperwand,
Befestigungsabstand 150-240 mm.Bestehend
aus:zwei tiefenverstellbaren
ModulbefestigungenBefestigungsmaterial
Bestell-Nr.: 9380000
TECEprofil Teleskopbefestigung für
Module zur Verlängerung der seitlichen
Modulstreben und zur Befestigung an
einer waagerechten TECEprofil
Strebe.Bestehend aus:zwei
höhenverstellbaren
ModulbefestigungenBefestigungsmaterial
zur Befestigung an einem TECEprofil
Profilrohr
Bestell-Nr.: 9380001
TECEprofil Modulbefestigung,
höhenverstellbar für Einzelmontage zur
Befestigung der TECEprofil Module vor
einer Massiv- oder Leichtbauwand.
Ermöglicht eine variable Tiefen- und
Höhenverstellung der
Ablagefläche.Komplett vormontierte
Einheit, bestehend aus:Montagetraverse
mit verzinkter Oberflächezwei
Wandbefestigungen, höhenverstellbar, zur
Anpassung an das
FliesenrasterBefestigungsmaterial für
die Montage vor der Wand
Bestell-Nr.: 9380002
TECEprofil Modulbefestigung für variable
Eckmontage zur Eckbefestigung der
TECEprofil Module vor einer
Baukörperecke. Bei allen Modulen ist
eine platzsparende Eckmontage, inklusive
der Unterbringung von Fall-, Lüftungs-
oder Versorgungsleitungen hinter dem
Modul möglich.Bestehend aus:zwei
Wandbefestigungen zur Eckmontage mit
variablem WinkelBefestigungsmaterial für
die Montage vor der Wand
Bestell-Nr.: 9380003
TECEprofil Modulbefestigung für
Wand-Eckmontage zur Befestigung der
TECEprofil Module in einem Winkel von
45Grad zu einer Massiv- oder
Leichtbauwand. Nur ein Schenkel muss an
der Wand verschraubt werden.Komplett
vormontierte Einheit, bestehend
aus:Montagetraverse mit verzinkter
Oberfläche, höhenverstellbar, zur
Anpassung an das Fliesenrasterverzinktem
Leichtbauprofil zur Befestigung der
BeplankungBefestigungsmaterial für die
Montage an der Wand
Bestell-Nr.: 9380004
TECEprofil Befestigungssatz für
Holzständerwände Befestigungsmaterial
zur Befestigung der TECEprofil Module an
seitlichen Holzständern.Bestehend
aus:vier Sechskantholzschraubenvier
Unterlegscheiben
Bestell-Nr.: 9380005
TECEprofil Befestigungssatz für
UA-Profilwände Befestigungsmaterial zur
Befestigung der TECEprofil Module an
seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA
50 Profile nach DIN 18182 Teil
1.Bestehend aus:vier Schrauben mit
Mutternacht Unterlegscheiben
Bestell-Nr.: 9380006
TECEprofil Stockschraubenbefestigung für
Massivwände Modulbefestigung mit
Stockschrauben vor Massivwänden.Für
Tragwerkstiefen von 145-175 mm.Bestehend
aus:zwei Stockschrauben mit Dübelnvier
Flanschmuttern
Bestell-Nr.: 9380007
TECEprofil Waschtischträger für Einbau
in Metall- oder Holzständerwände
Vormontierte Einheit, bestehend
aus:Montagerahmen, pulverbeschichtetzwei
Haltebolzen M 10, höhen- und
seitenverstellbares
AbstandsmaßArmaturenanschlusstraverseAnschlussbogen
DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50,
Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9510003
TECEprofil Ersatzteilkoffer für
TECE-Spülkasten Sortimentskoffer aus
Kunststoff mit Ersatzteilen für den
TECE-Spülkasten.
Bestell-Nr.: 9820000
TECE-Füllventil F1 Außengewinde 3/8”,
Einsatzbereich 0,5-10 bar,
Armaturengruppe 1 (DIN 4109).
Bestell-Nr.: 9820006
TECE-Druckspülerkartusche für TECE
Urinalspülergehäuse, mit automatischer
Düsenreinigungsnadel.
Bestell-Nr.: 9820031
TECEprofil Befestigungssatz für
TECE-Module
Bestell-Nr.: 9820054
TECEprofil Zulaufgarnitur für Urinal
Garnitur bestehend aus:1/2”
AnschlussstutzenUrinal-Verbinder
Bestell-Nr.: 9820055
TECEprofil Dichtmanschette für
Wandscheibe
Bestell-Nr.: 9820125
TECEprofil Endkappe mit Gummiauflage für
Profilrohr
Bestell-Nr.: 9820128
TECEprofil WC-Übergangsstück DN 90/100
WC-Übergangsstück für den waagerechten
Anschluss von einem WC-Modul an eine DN
100 Abwasserleitung.
Bestell-Nr.: 9820136
TECEprofil Dichtung für
Spülrohranschluss
Bestell-Nr.: 9820213
TECEprofil verlängerte
WC-Anschlussgarnitur 30 cm, DN 90, PE
PE-Anschlussgarnitur für wandhängende
WCs.
Bestell-Nr.: 9820214
TECE-Ablaufventil A2 für TECE
UP-Spülkästen, inkl. Ventilsitz,
Drosselset und Betätigungshebel.
Bestell-Nr.: 9820223
TECEprofil WC-Befestigungssatz
Bestell-Nr.: 9820245
TECE-Eckventilschlüssel zur
Montage/Demontage des Eckventils in
TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2”
bzw. 1/4” Ratsche.
Bestell-Nr.: 9820264
TECEprofil WC-Anschlussbogen 90Grad -
DN 90/90 zum Anschluss von einem
WC-Modul an eine DN 90 Abwasserleitung,
Material PE-HD (schweißbar), 3-fach
tiefenverstellbar.
Bestell-Nr.: 9820315
TECEprofil WC-Übergangsstück DN 90/100
WC-Übergangsstück für den waagerechten
Anschluss von einem WC-Modul an eine DN
100 Abwasserleitung.
Bestell-Nr.: 9820316
TECEprofil flexibler WC-Anschlussbogen
DN 90 Flexibler Ablaufbogen DN 90,
Anschlussstück Material PE-HD
(schweißbar).
Bestell-Nr.: 9820317
TECE-Drosselset zur Anpassung des
Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage
im Ventilsitz des Ablaufventils.
Durchmesser 46-28 mm.
Bestell-Nr.: 9820337
TECEprofil Starterset Zusammenstellung
aus Grundbauteilen, WC- und
Waschtischeinheit für den Aufbau von
TECEprofil Wänden.Bestehend aus:
Bestell-Nr.: 9850016
TECEprofil Aufrüstset für wandhängende
Dusch-WC Rohbauset für die Montage eines
Dusch-WC an TECEprofil Trockenbaumodule
passend für Geberit AquaClean
8000/8000plus. Rohbauset bestehend
aus:Leerrohr mit
SchnellverschraubungenAustausch-Panzerschlauch
für
SpülkastenHohlwandgerätedoseHalteblech
für Hohlwandgerätedose, zur seitlichen
Montage am ModulrahmenHalteblech für
WasseranschlussBefestigungsschrauben
Bestell-Nr.: 9880034
TECEprofil Wasseranschluss für Dusch-WC
Austausch-Panzerschlauch mit
integriertem T-Stück für
TECE-Spülkästen. Geeignet zum
wasserseitigen Anschluss von Dusch-WCs,
z. B. Geberit AquaClean 8000/8000plus.
Bestell-Nr.: 9880036
TECEprofil Aufrüstset für
Dusch-WC-Aufsätze Schallentkoppeltes
Rohbauset für die Montage an allen
TECEprofil Trockenbaumodulen geeignet
zur Vorrüstung eines Wasser- und
Stromanschlusses für Dusch-WC-Aufsätze,
z. B. Duravit SensoWash D-Code und
SensoWash Starck, TOTO Washlet
Giovannoni/GL/EK, AquaClean
4000/5000/5000plus, V & B viClean U.
Rohbauset bestehend
aus:HohlwandgerätedoseHalteblech für
Hohlwandgerätedose, zur seitlichen
Montage am ModulrahmenWandscheibe 1/2” x
1/2” inkl. SchallentkopplungHalteblech
für
WandscheibeDichtmanschetteBefestigungsschrauben
Bestell-Nr.: 9880037
TECEprofil Aufrüstset für TOTO SG
Schallentkoppeltes Rohbauset für die
Montage an allen TECEprofil
Trockenbaumodulen geeignet zur
Vorrüstung eines Wasseranschlusses für
ein Toto SG Dusch-WC.Rohbauset bestehend
aus:Wandscheibe 1/2” x 1/2” inkl.
SchallentkopplungHalteblech für
WandscheibeDichtmanschetteBefestigungsschrauben
Bestell-Nr.: 9880049