TECEdrainline
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Seal System Dichtband Gerader
Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 700 mm
Gesamtlänge L: 711 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 651 mm
Rohbaubreite: 150 mm
Sichtbreite nach Einbau: 71 mm
Bestell-Nr.: 600700
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Wandaufkantung und Seal System Dichtband
Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung
zum Einbau im Estrich an der Wand, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 700 mm
Gesamtlänge L: 711 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 651 mm
Rohbaubreite: 124 mm
Sichtbreite nach Einbau: 69 mm
Bestell-Nr.: 600701
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600710
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600711
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600720
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600721
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600730
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600731
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600740
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600741
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600750
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600751
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600760
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600761
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600770
TECEdrainline Fliesenmulde “plate II”,
für Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus poliertem
Edelstahl, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z. B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = “plate II”
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600772
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600782
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600783
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600790
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600791
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 600792
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Seal System Dichtband Gerader
Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 800 mm
Gesamtlänge L: 811 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 751 mm
Rohbaubreite: 150 mm
Sichtbreite nach Einbau: 71 mm
Bestell-Nr.: 600800
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Wandaufkantung und Seal System Dichtband
Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung
zum Einbau im Estrich an der Wand, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 800 mm
Gesamtlänge L: 811 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 751 mm
Rohbaubreite: 124 mm
Sichtbreite nach Einbau: 69 mm
Bestell-Nr.: 600801
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600810
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600811
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600820
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600821
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600830
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600831
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600840
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600841
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600850
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600851
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600860
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600861
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600870
TECEdrainline Fliesenmulde “plate II”,
für Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus poliertem
Edelstahl, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z. B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = “plate II”
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600872
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600882
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600883
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600890
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600891
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 600892
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Seal System Dichtband Gerader
Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 900 mm
Gesamtlänge L: 911 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 851 mm
Rohbaubreite: 150 mm
Sichtbreite nach Einbau: 71 mm
Bestell-Nr.: 600900
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Wandaufkantung und Seal System Dichtband
Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung
zum Einbau im Estrich an der Wand, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 900 mm
Gesamtlänge L: 911 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 851 mm
Rohbaubreite: 124 mm
Sichtbreite nach Einbau: 69 mm
Bestell-Nr.: 600901
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600910
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600911
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600920
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600921
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600930
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600931
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600940
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600941
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600950
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600951
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600960
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600961
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600970
TECEdrainline Fliesenmulde “plate II”,
für Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus poliertem
Edelstahl, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z. B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = “plate II”
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600972
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600982
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600983
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600990
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600991
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 600992
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Seal System Dichtband Gerader
Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1000 mm
Gesamtlänge L: 1011 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 951 mm
Rohbaubreite: 150 mm
Sichtbreite nach Einbau: 71 mm
Bestell-Nr.: 601000
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Wandaufkantung und Seal System Dichtband
Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung
zum Einbau im Estrich an der Wand, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1000 mm
Gesamtlänge L: 1011 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 951 mm
Rohbaubreite: 124 mm
Sichtbreite nach Einbau: 69 mm
Bestell-Nr.: 601001
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601010
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601011
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601020
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601021
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601030
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601031
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601040
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601041
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601050
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601051
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601060
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601061
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601070
TECEdrainline Fliesenmulde “plate II”,
für Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus poliertem
Edelstahl, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z. B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = “plate II”
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601072
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601082
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601083
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601090
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601091
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 601092
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Seal System Dichtband Gerader
Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1200 mm
Gesamtlänge L: 1211 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 1151 mm
Rohbaubreite: 150 mm
Sichtbreite nach Einbau: 71 mm
Bestell-Nr.: 601200
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Wandaufkantung und Seal System Dichtband
Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung
zum Einbau im Estrich an der Wand, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1200 mm
Gesamtlänge L: 1211 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 1151 mm
Rohbaubreite: 124 mm
Sichtbreite nach Einbau: 69 mm
Bestell-Nr.: 601201
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601210
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601211
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601220
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601221
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601230
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601231
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601240
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601241
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601250
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601251
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601260
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601261
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601270
TECEdrainline Fliesenmulde “plate II”,
für Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus poliertem
Edelstahl, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z. B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = “plate II”
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601272
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601282
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601283
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601290
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601291
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 601292
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Seal System Dichtband Gerader
Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1500 mm
Gesamtlänge L: 1511 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 1451 mm
Rohbaubreite: 150 mm
Sichtbreite nach Einbau: 71 mm
Bestell-Nr.: 601500
TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit
Wandaufkantung und Seal System Dichtband
Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung
zum Einbau im Estrich an der Wand, mit
Flansch und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1500 mm
Gesamtlänge L: 1511 mm
Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm: 1451 mm
Rohbaubreite: 124 mm
Sichtbreite nach Einbau: 69 mm
Bestell-Nr.: 601501
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601510
TECEdrainline Designrost “basic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601511
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601520
TECEdrainline Designrost “lines”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601521
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601530
TECEdrainline Designrost “drops”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601531
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601540
TECEdrainline Designrost “royal”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601541
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601550
TECEdrainline Designrost “quadratum”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300
kg.Höchste Rutschhemmung für
nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C
nach DIN 512097 (für Oberfläche
gebürstet).
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601551
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601560
TECEdrainline Designrost “organic”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601561
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601570
TECEdrainline Fliesenmulde “plate II”,
für Duschrinne, gerade Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus poliertem
Edelstahl, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z. B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = “plate II”
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601572
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601582
TECEdrainline Designrost “steel II”
Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet
für Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus
poliertem Edelstahl/gebürstetem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601583
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601590
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601591
TECEdrainline Glasabdeckung für
Duschrinne, gerade Designrost für
TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl
mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in
den Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
drei verschiedene Farbausführungen.
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 601592
TECEdrainline Winkelrinne mit Seal
System Dichtband Rinnenkörper in 90Grad 
Winkelausführung zum Einbau im Estrich,
mit Flansch und Seal System Dichtband,
zur Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit zwei
Anschlussstutzen für Abläufemit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 900 x 900 mm
Gesamtlänge L: 946 x 946 mm
Rohbaubreite: 156 mm
Sichtbreite nach Einbau: 76 mm
Bestell-Nr.: 610900
TECEdrainline Designrost “basic”,
Edelstahl poliert für Winkelrinne 90Grad
Designrost für TECEdrainline Duschrinne
90Grad Winkelausführung aus poliertem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zweiteilig
Nennlänge: 900 x 900 mm
Bestell-Nr.: 610910
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Winkelrinne 90Grad Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”,
zweiteilig
Nennlänge: 900 x 900 mm
Bestell-Nr.: 610970
TECEdrainline Designrost “steel II”,
Edelstahl poliert für Winkelrinne 90Grad
Designrost für TECEdrainline Duschrinne
90Grad Winkelausführung aus poliertem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zweiteilig
Nennlänge: 900 x 900 mm
Bestell-Nr.: 610982
TECEdrainline Winkelrinne mit Seal
System Dichtband Rinnenkörper in 90Grad 
Winkelausführung zum Einbau im Estrich,
mit Flansch und Seal System Dichtband,
zur Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit zwei
Anschlussstutzen für Abläufemit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1000 x 1000 mm
Gesamtlänge L: 1046 x 1046 mm
Rohbaubreite: 156 mm
Sichtbreite nach Einbau: 76 mm
Bestell-Nr.: 611000
TECEdrainline Designrost “basic”,
Edelstahl poliert für Winkelrinne 90Grad
Designrost für TECEdrainline Duschrinne
90Grad Winkelausführung aus poliertem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zweiteilig
Nennlänge: 1000 x 1000 mm
Bestell-Nr.: 611010
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Winkelrinne 90Grad Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”,
zweiteilig
Nennlänge: 1000 x 1000 mm
Bestell-Nr.: 611070
TECEdrainline Designrost “steel II”,
Edelstahl poliert für Winkelrinne 90Grad
Designrost für TECEdrainline Duschrinne
90Grad Winkelausführung aus poliertem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zweiteilig
Nennlänge: 1000 x 1000 mm
Bestell-Nr.: 611082
TECEdrainline Winkelrinne mit Seal
System Dichtband Rinnenkörper in 90Grad 
Winkelausführung zum Einbau im Estrich,
mit Flansch und Seal System Dichtband,
zur Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung. Bestehend
aus:Rinnenkörper mit Flansch aus
poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(304)Seal System Dichtband mit
Vlieskaschierung zur bauseitigen
Einarbeitung in die flüssige oder
bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit zwei
Anschlussstutzen für Abläufemit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesDichtungen
Nennlänge: 1200 x 1200 mm
Gesamtlänge L: 1246 x 1246 mm
Rohbaubreite: 156 mm
Sichtbreite nach Einbau: 76 mm
Bestell-Nr.: 611200
TECEdrainline Designrost “basic”,
Edelstahl poliert für Winkelrinne 90Grad
Designrost für TECEdrainline Duschrinne
90Grad Winkelausführung aus poliertem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zweiteilig
Nennlänge: 1200 x 1200 mm
Bestell-Nr.: 611210
TECEdrainline Fliesenmulde “plate”, für
Winkelrinne 90Grad Fliesenmulde für
TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in
den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit
polierten Sichtkanten, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zum bauseitigen Einkleben von Fliesen
mit elastischem Kleber z.B. Silikon-
oder Epoxidharzkleber.Achtung: Kleber
auf Fliesenverträglichkeit
prüfen!Designausführung = “plate”,
zweiteilig
Nennlänge: 1200 x 1200 mm
Bestell-Nr.: 611270
TECEdrainline Designrost “steel II”,
Edelstahl poliert für Winkelrinne 90Grad
Designrost für TECEdrainline Duschrinne
90Grad Winkelausführung aus poliertem
Edelstahl zum Einlegen in den
Rinnenkörper, belastbar nach
Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg,
zweiteilig
Nennlänge: 1200 x 1200 mm
Bestell-Nr.: 611282
TECEdrainline Ablauf “flach”, DN 50
Auslauf seitlich Ablauf für
TECEdrainline Duschrinne zur Montage am
Rinnenkörper, Ablauf 360Grad drehbar,
zum seitlichen Anschluss an DN 50
Abwasserleitung, mit herausnehmbarem
SiphontauchrohrAufbauhöhe Unterkante
Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95
mmreduzierte Sperrwasserhöhe = 25
mmAblaufleistung nach DIN EN 1253, bei
10 mm/20 mm Aufstau über Rost:
Designrost “basic”: 0,8 l/s 0,8 l/s
Fliesenmulde “plate”/”plate II”: 0,7 l/s
0,8 l/s
Bestell-Nr.: 650000
TECEdrainline Ablauf “Norm”, DN 50
Auslauf seitlich Ablauf für
TECEdrainline Duschrinne zur Montage am
Rinnenkörper, Ablauf 360Grad drehbar,
zum seitlichen Anschluss an DN 50
Abwasserleitung, mit herausnehmbarem
SiphontauchrohrAufbauhöhe Unterkante
Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120
mmSperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN
1253Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei
10 mm/20 mm Aufstau über Rost:
Designrost “basic”: 0,8 l/s 0,9 l/s
Fliesenmulde “plate”/”plate II”: 0,7 l/s
0,8 l/s
Bestell-Nr.: 650001
TECEdrainline Ablauf “Max”, DN 70
Auslauf seitlich Ablauf für
TECEdrainline Duschrinne zur Montage am
Rinnenkörper, Ablauf 360Grad drehbar,
zum seitlichen Anschluss an DN 70
Abwasserleitung, mit herausnehmbarem
SiphontauchrohrAufbauhöhe Unterkante
Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 148
mmSperrwasserhöhe = 60 mm, gem. DIN EN
1253 > 50 mmAblaufleistung nach DIN EN
1253, bei 10 mm/20 mm Aufstau über Rost:
Designrost “basic”: 1,4 l/s 1,5 l/s
Fliesenmulde “plate”/”plate II”: 1,1 l/s
1,2 l/s
Bestell-Nr.: 650002
TECEdrainline Ablauf “senkrecht”, DN 50
Senkrechter Ablauf für TECEdrainline
Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper,
Ablauf 360Grad drehbar, zum senkrechten
Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung,
mit herausnehmbarem
SiphontauchrohrMinimale Aufbauhöhe
Oberkante Rinne bis Unterkante Fußbügel
= 67 mmSperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN
EN 1253Notwendige Kernbohrung = 130
mmAblaufleistung nach DIN EN 1253, bei
10 mm/20 mm Aufstau über Rost:
Designrost “basic”: 1,3 l/s 1,4 l/s
Fliesenmulde “plate”/”plate II”: 1,1 l/s
1,3 l/s
Bestell-Nr.: 650003
TECEdrainline Ablauf “superflach”, DN 40
Auslauf seitlich Sehr flacher Ablauf für
TECEdrainline Duschrinne zur
schwenkbaren Montage am Rinnenkörper,
zum seitlichen Anschluss an DN 40
Abwasserleitung, mit herausnehmbarem
SiphontauchrohrAufbauhöhe Unterkante
Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5
mmreduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
(ohne Tauchrohr 20 mm)Ablaufleistung
nach DIN EN 1253, bei 10 mm/20 mm
Aufstau über Rost: Designrost “basic”:
0,5 l/s 0,6 l/s Fliesenmulde
”plate”/”plate II”: 0,5 l/s 0,6 l/s
Bestell-Nr.: 650004
TECEdrainline Duschrinne für Naturstein,
gerade, mit Seal System Dichtband und
Edelstahlträger als Set Gerader
Rinnenkörper und Trägerblech für
TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im
Estrich und zum bauseitigen Aufbringen
von großformatigen
Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch
und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend aus:
Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem
Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)Seal
System Dichtband mit Vlieskaschierung
zur bauseitigen Einarbeitung in die
flüssige oder bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesTrägerblech aus
Edelstahl - Werkstoff 1.4301 (304) - zum
Einlegen in den RinnenkörperDichtungen
Nennlänge: 700 mm
Bestell-Nr.: 650700
TECEdrainline Duschrinne für Naturstein,
gerade, mit Seal System Dichtband und
Edelstahlträger als Set Gerader
Rinnenkörper und Trägerblech für
TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im
Estrich und zum bauseitigen Aufbringen
von großformatigen
Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch
und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend aus:
Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem
Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)Seal
System Dichtband mit Vlieskaschierung
zur bauseitigen Einarbeitung in die
flüssige oder bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesTrägerblech aus
Edelstahl - Werkstoff 1.4301 (304) - zum
Einlegen in den RinnenkörperDichtungen
Nennlänge: 800 mm
Bestell-Nr.: 650800
TECEdrainline Duschrinne für Naturstein,
gerade, mit Seal System Dichtband und
Edelstahlträger als Set Gerader
Rinnenkörper und Trägerblech für
TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im
Estrich und zum bauseitigen Aufbringen
von großformatigen
Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch
und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend aus:
Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem
Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)Seal
System Dichtband mit Vlieskaschierung
zur bauseitigen Einarbeitung in die
flüssige oder bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesTrägerblech aus
Edelstahl - Werkstoff 1.4301 (304) - zum
Einlegen in den RinnenkörperDichtungen
Nennlänge: 900 mm
Bestell-Nr.: 650900
TECEdrainline Duschrinne für Naturstein,
gerade, mit Seal System Dichtband und
Edelstahlträger als Set Gerader
Rinnenkörper und Trägerblech für
TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im
Estrich und zum bauseitigen Aufbringen
von großformatigen
Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch
und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend aus:
Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem
Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)Seal
System Dichtband mit Vlieskaschierung
zur bauseitigen Einarbeitung in die
flüssige oder bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesTrägerblech aus
Edelstahl - Werkstoff 1.4301 (304) - zum
Einlegen in den RinnenkörperDichtungen
Nennlänge: 1000 mm
Bestell-Nr.: 651000
TECEdrainline Duschrinne für Naturstein,
gerade, mit Seal System Dichtband und
Edelstahlträger als Set Gerader
Rinnenkörper und Trägerblech für
TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im
Estrich und zum bauseitigen Aufbringen
von großformatigen
Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch
und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend aus:
Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem
Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)Seal
System Dichtband mit Vlieskaschierung
zur bauseitigen Einarbeitung in die
flüssige oder bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesTrägerblech aus
Edelstahl - Werkstoff 1.4301 (304) - zum
Einlegen in den RinnenkörperDichtungen
Nennlänge: 1200 mm
Bestell-Nr.: 651200
TECEdrainline Duschrinne für Naturstein,
gerade, mit Seal System Dichtband und
Edelstahlträger als Set Gerader
Rinnenkörper und Trägerblech für
TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im
Estrich und zum bauseitigen Aufbringen
von großformatigen
Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch
und Seal System Dichtband, zur
Ausführung eines geprüften und
zertifizierten Anschlusses der
TECEdrainline Duschrinne an die
Verbundabdichtung.Bestehend aus:
Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem
Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)Seal
System Dichtband mit Vlieskaschierung
zur bauseitigen Einarbeitung in die
flüssige oder bahnenförmige
VerbundabdichtungAnschlussbügel zur
Verankerung im Estrich und zur Montage
von optionalen Montagefüßenmit mittigem
Anschlussstutzen für Ablaufmit innerem
Gefälle zur Verbesserung des
Wasserabflusses und
SelbstreinigungseffektesTrägerblech aus
Edelstahl - Werkstoff 1.4301 (304) - zum
Einlegen in den RinnenkörperDichtungen
Nennlänge: 1500 mm
Bestell-Nr.: 651500
Schallschutzmatte Drainbase für
TECEdrainline und TECEdrainboard
Schallschutzmatte zur Montage unter
schwimmendem Estrich im Bereich von
bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad.
Zur Reduzierung von
Installationsschallgeräuschen und zur
Trittschallisolierung für Sanierung und
Neubau.Installationsschallpegel bei
Duscheinstellung Normal: 22 dB(A) mit
Duschrinne TECEdrainline. Hergestellt
aus hochfestem Gummigranulat auf
Recyclingbasis mit PUR-Elastomer
gebunden. Erfüllt die erhöhten
Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
Ausgabe 2001-01 und die höchste
Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100
Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis
vom Fraunhofer IBP auf
Anfrage)Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6
mmBrandklasse: B2 (DIN
4102)Wärmedurchlasswiderstand: 0,05
(m2K)/WStauchung bei 15 t/m2: 0,6
mmTrittschallminderung: (Delta)Lw= 20
dB(A) (bei 50 mm Estrich)
Bestell-Nr.: 660001
Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für
TECEdrainline und TECEdrainboard
Schallschutzmatte zur Montage unter
schwimmendem Estrich im Bereich von
bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad.
Zur Reduzierung von
Installationsschallgeräuschen und zur
Trittschallisolierung für Sanierung und
Neubau.Installationsschallpegel bei
Duscheinstellung Normal: 22 dB(A) mit
Duschrinne TECEdrainline. Hergestellt
aus hochfestem Gummigranulat auf
Recyclingbasis mit PUR-Elastomer
gebunden. Erfüllt die erhöhten
Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
Ausgabe 2001-01 und die höchste
Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100
Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis
vom Fraunhofer IBP auf
Anfrage)Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6
mm (Rolle, ca. 50 kg)Brandklasse: B2
(DIN 4102)Wärmedurchlasswiderstand: 0,05
(m2K)/WStauchung bei 15 t/m2: 0,6
mmTrittschallminderung: (Delta)Lw= 20
dB(A) (bei 50 mm Estrich)
Bestell-Nr.: 660002
TECEdrainline Montagefüße Montagefüße
zur einfachen Höhenausrichtung und
Positionsfixierung des Rinnenkörpers bei
der Rohbaumontage.Bestehend aus:4 x
Montagefüße inkl. Schallschutzkappe und
Befestigungsmaterial
Bestell-Nr.: 660003
TECEdrainline Montagefüße Montagefüße
zur einfachen Höhenausrichtung und
Positionsfixierung des Rinnenkörpers bei
der Rohbaumontage.Bestehend aus:4 x
Montagefüße inkl. Schallschutzkappe und
Befestigungsmaterial
Bestell-Nr.: 660004
TECEdrainline Haarsieb Haarsieb aus
Edelstahl, zum Einlegen in den
TECEdrainline Rinnenkörper.
Bestell-Nr.: 660005
TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI
120 DN 50 Brandschutzset für die direkte
Montage am Ablauf TECEdrainline DN 50
senkrecht zur hochfeuerbeständigen
Abschottung von Deckendurchführungen in
Massivdecken bis 120 min.,
Klassifizierung nach DIN EN 13501 für
die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch
Technische Zulassung (ETA-11/0437)Set
bestehend aus:Brandschutzmanschette, 2
Kreuzschlitzschrauben,
Kennzeichnungsschild, 150 mm DN 50 PP-HT
Rohr nach DIN EN 1451Erforderliche
Kernlochbohrung: Durchm. 130 mm (Durchm.
min = 129 mm, Durchm. max = 133
mm)Anwendungsbereich: Massivdecken von
150 mm bis 325 mm DeckenstärkeKeine
Vermörtelung oder Verfüllung des
Zwischenraumes notwendigKompatibel zu
allen TECEdrainline Rinnen und
Abdeckungen
Bestell-Nr.: 660006
TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss
für Abläufe Tauchrohr aus Kunststoff mit
innenliegender Dichtlippenmembran als
Verdunstungsschutz, Geruchs- und
Ungeziefersperre (zweistufiger
Siphoneffekt durch Sperrwasser und
Dichtlippenmembran)
Bestell-Nr.: 660015
TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss
für Abläufe Tauchrohr aus Kunststoff mit
innenliegender Dichtlippenmembran als
Verdunstungsschutz, Geruchs- und
Ungeziefersperre (zweistufiger
Siphoneffekt durch Sperrwasser und
Dichtlippenmembran)
Bestell-Nr.: 660016
TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss
für Abläufe Tauchrohr aus Kunststoff mit
innenliegender Dichtlippenmembran als
Verdunstungsschutz, Geruchs- und
Ungeziefersperre (zweistufiger
Siphoneffekt durch Sperrwasser und
Dichtlippenmembran)
Bestell-Nr.: 660017
TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss
für Abläufe Tauchrohr aus Kunststoff mit
innenliegender Dichtlippenmembran als
Verdunstungsschutz, Geruchs- und
Ungeziefersperre (zweistufiger
Siphoneffekt durch Sperrwasser und
Dichtlippenmembran)
Bestell-Nr.: 660018
Seal System Dichtband für TECEdrainline
Selbstklebendes Butyldichtband mit
Vlieskaschierung zur Abdichtung der
TECEdrainline Duschrinnen. Zum direkten
bauseitigen Verkleben mit dem
Edelstahlflansch der Duschrinne. Mit
Vlieskaschierung zur Einarbeitung in die
flüssige oder bahnenförmige
Verbundabdichtung.Rollenbreite: 100 mm,
Rollenlänge: 3,9 m
Bestell-Nr.: 660019