TECEsepa E
TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ
0,5/0,7 Mobiler Fettabscheider aus
Edelstahl 1.4571, für bewegliche
Spüleinrichtungen, eckige Bauform, zur
freien Aufstellung in frostgeschützten
Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang,
Zu- und Ablaufstutzen DN 40 nach DIN EN
877 und DIN EN 1451, Fließrichtung
rechtsBestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen (Typ 0,5: 600 x 400 mm/Typ
0,7: 800 x 500 mm)Vier Räder für
leichtes Handling, zwei davon
feststellbar1,5 m flexibler Schlauch zum
Anschluss des Zu- und AblaufsR 1 1/4”
Absperrschieber am Boden der Ablaufseite
zur GrundreinigungHerausnehmbarer
Schlammkorb zur täglichen
ReinigungSpülmaschinenanschluss 3/4” IG
(nur bei Typ 0,7)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-155
Nenngröße: Typ 0,5
Abscheiderinhalt: 60 Liter
Schlammfang: 20 Liter
Aufstellmaße: L: 716 mm, B: 470 mm, H:
435 mm
Gewicht: 35 kg
Bestell-Nr.: 4020050
TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ
0,5/0,7 Mobiler Fettabscheider aus
Edelstahl 1.4571, für bewegliche
Spüleinrichtungen, eckige Bauform, zur
freien Aufstellung in frostgeschützten
Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang,
Zu- und Ablaufstutzen DN 40 nach DIN EN
877 und DIN EN 1451, Fließrichtung
rechtsBestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen (Typ 0,5: 600 x 400 mm/Typ
0,7: 800 x 500 mm)Vier Räder für
leichtes Handling, zwei davon
feststellbar1,5 m flexibler Schlauch zum
Anschluss des Zu- und AblaufsR 1 1/4”
Absperrschieber am Boden der Ablaufseite
zur GrundreinigungHerausnehmbarer
Schlammkorb zur täglichen
ReinigungSpülmaschinenanschluss 3/4” IG
(nur bei Typ 0,7)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-155
Nenngröße: Typ 0,7
Abscheiderinhalt: 130 Liter
Schlammfang: 50 Liter
Aufstellmaße: L: 916 mm, B: 570 mm, H:
585 mm
Gewicht: 55 kg
Bestell-Nr.: 4020070
TECEsepa E Fettabscheider NS 1
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571,
nach DIN EN 1825 und DIN 4040, eckige
Bauform, zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit
vorgeschaltetem Schlammfang,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, Zu- und Ablaufstutzen DN
70 nach DIN EN 1451, Fließrichtung
rechts, Gewicht: ca. 70 kgBestehend
aus:Hochwertiger Edelstahlbehälter,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung 1060 x
500 mm mit Schnellspannverschlüssen
geruchsdicht verschlossenR 1 1/4”
Absperrschieber am Boden der Ablaufseite
zur GrundreinigungAuslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.1-479
Nenngröße: NS 1
Fettsammelraum: 49 Liter
Abscheiderinhalt: 220 Liter
Schlammfang: 100 Liter
Aufstellmaße: L: 1200 mm, B: 510 mm, H:
730 mm
Gewicht: 70 kg
Bestell-Nr.: 4020100
TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571 für
die Direktentsorgung von Fett und
Feststoffen, nach DIN EN 1825, eckige
Bauform mit konisch nach oben
zulaufendem Fettsammelraum, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, mit Wartungsöffnungen,
inneres Gefälle für die
Behälterentleerung, Zu- und
Ablaufstutzen nach DIN EN 877 und DIN EN
1451, Fließrichtung rechts (kann vor Ort
in Fließrichtung links geändert
werden).Bestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Zulauffilter mit vollautomatischem
Antrieb der Förderschnecke
(sensorgesteuert) und Wartungsöffnung
mit Dichtung und
Schnellspannverschlüssen wasser- und
geruchsdicht verschlossen, mit
zusätzlichem
SicherheitsendschalterTransparenter
Sammelbehälter für das abgeschiedene
Fett mit
VerbindungsschläuchenTransparenter
Sammelbehälter für die ausgetragenden
Feststoffe mit
VerbindungsschläuchenGedämmter
Fettsammelbereich mit Heizung unterhalb
der FettschichtSchauglas zur Kontrolle
der Fettschichtdicke2-Wege-Kugelventil
zum Ablassen des gesammelten
FettesEntlüftungsanschluss DN
100Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt
für z.B. GLT, (Elektroanschluss: 400
V/50 Hz/16 A/4,5 kW)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-210
Nenngröße: NS 2
Abscheiderinhalt: 385 Liter
Aufstellmaße: L: 1660 mm, B: 820 mm, H:
1870 mm
Gewicht: 190 kg
Bestell-Nr.: 4020200
TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571 für
die Direktentsorgung von Fett und
Feststoffen, nach DIN EN 1825, eckige
Bauform mit konisch nach oben
zulaufendem Fettsammelraum, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, mit Wartungsöffnungen,
inneres Gefälle für die
Behälterentleerung, Zu- und
Ablaufstutzen nach DIN EN 877 und DIN EN
1451, Fließrichtung rechts (kann vor Ort
in Fließrichtung links geändert
werden).Bestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Zulauffilter mit vollautomatischem
Antrieb der Förderschnecke
(sensorgesteuert) und Wartungsöffnung
mit Dichtung und
Schnellspannverschlüssen wasser- und
geruchsdicht verschlossen, mit
zusätzlichem
SicherheitsendschalterTransparenter
Sammelbehälter für das abgeschiedene
Fett mit
VerbindungsschläuchenTransparenter
Sammelbehälter für die ausgetragenden
Feststoffe mit
VerbindungsschläuchenGedämmter
Fettsammelbereich mit Heizung unterhalb
der FettschichtSchauglas zur Kontrolle
der Fettschichtdicke2-Wege-Kugelventil
zum Ablassen des gesammelten
FettesEntlüftungsanschluss DN
100Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt
für z.B. GLT, (Elektroanschluss: 400
V/50 Hz/16 A/4,5 kW)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-210
Nenngröße: NS 4
Abscheiderinhalt: 470 Liter
Aufstellmaße: L: 1890 mm, B: 820 mm, H:
1870 mm
Gewicht: 210 kg
Bestell-Nr.: 4020400
TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571 für
die Direktentsorgung von Fett und
Feststoffen, nach DIN EN 1825, eckige
Bauform mit konisch nach oben
zulaufendem Fettsammelraum, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, mit Wartungsöffnungen,
inneres Gefälle für die
Behälterentleerung, Zu- und
Ablaufstutzen nach DIN EN 877 und DIN EN
1451, Fließrichtung rechts (kann vor Ort
in Fließrichtung links geändert
werden).Bestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Zulauffilter mit vollautomatischem
Antrieb der Förderschnecke
(sensorgesteuert) und Wartungsöffnung
mit Dichtung und
Schnellspannverschlüssen wasser- und
geruchsdicht verschlossen, mit
zusätzlichem
SicherheitsendschalterTransparenter
Sammelbehälter für das abgeschiedene
Fett mit
VerbindungsschläuchenTransparenter
Sammelbehälter für die ausgetragenden
Feststoffe mit
VerbindungsschläuchenGedämmter
Fettsammelbereich mit Heizung unterhalb
der FettschichtSchauglas zur Kontrolle
der Fettschichtdicke2-Wege-Kugelventil
zum Ablassen des gesammelten
FettesEntlüftungsanschluss DN
100Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt
für z.B. GLT, (Elektroanschluss: 400
V/50 Hz/16 A/4,5 kW)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-210
Nenngröße: NS 7
Abscheiderinhalt: 990 Liter
Aufstellmaße: L: 2770 mm, B: 900 mm, H:
1930 mm
Gewicht: 350 kg
Bestell-Nr.: 4020700
TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571 für
die Direktentsorgung von Fett und
Feststoffen, nach DIN EN 1825, eckige
Bauform mit konisch nach oben
zulaufendem Fettsammelraum, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, mit Wartungsöffnungen,
inneres Gefälle für die
Behälterentleerung, Zu- und
Ablaufstutzen nach DIN EN 877 und DIN EN
1451, Fließrichtung rechts (kann vor Ort
in Fließrichtung links geändert
werden).Bestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Zulauffilter mit vollautomatischem
Antrieb der Förderschnecke
(sensorgesteuert) und Wartungsöffnung
mit Dichtung und
Schnellspannverschlüssen wasser- und
geruchsdicht verschlossen, mit
zusätzlichem
SicherheitsendschalterTransparenter
Sammelbehälter für das abgeschiedene
Fett mit
VerbindungsschläuchenTransparenter
Sammelbehälter für die ausgetragenden
Feststoffe mit
VerbindungsschläuchenGedämmter
Fettsammelbereich mit Heizung unterhalb
der FettschichtSchauglas zur Kontrolle
der Fettschichtdicke2-Wege-Kugelventil
zum Ablassen des gesammelten
FettesEntlüftungsanschluss DN
100Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt
für z.B. GLT, (Elektroanschluss: 400
V/50 Hz/16 A/4,5 kW)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-210
Nenngröße: NS 10
Abscheiderinhalt: 2400 Liter
Aufstellmaße: L: 3670 mm, B: 1995 mm, H:
1950 mm
Gewicht: 480 kg
Bestell-Nr.: 4021000
TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571 für
die Direktentsorgung von Fett und
Feststoffen, nach DIN EN 1825, eckige
Bauform mit konisch nach oben
zulaufendem Fettsammelraum, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, mit Wartungsöffnungen,
inneres Gefälle für die
Behälterentleerung, Zu- und
Ablaufstutzen nach DIN EN 877 und DIN EN
1451, Fließrichtung rechts (kann vor Ort
in Fließrichtung links geändert
werden).Bestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Zulauffilter mit vollautomatischem
Antrieb der Förderschnecke
(sensorgesteuert) und Wartungsöffnung
mit Dichtung und
Schnellspannverschlüssen wasser- und
geruchsdicht verschlossen, mit
zusätzlichem
SicherheitsendschalterTransparenter
Sammelbehälter für das abgeschiedene
Fett mit
VerbindungsschläuchenTransparenter
Sammelbehälter für die ausgetragenden
Feststoffe mit
VerbindungsschläuchenGedämmter
Fettsammelbereich mit Heizung unterhalb
der FettschichtSchauglas zur Kontrolle
der Fettschichtdicke2-Wege-Kugelventil
zum Ablassen des gesammelten
FettesEntlüftungsanschluss DN
100Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt
für z.B. GLT, (Elektroanschluss: 400
V/50 Hz/16 A/4,5 kW)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-210
Nenngröße: NS 15
Abscheiderinhalt: 3675 Liter
Aufstellmaße: L: 3670 mm, B: 1995 mm, H:
1950 mm
Gewicht: 550 kg
Bestell-Nr.: 4021500
TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571 für
die Direktentsorgung von Fett und
Feststoffen, nach DIN EN 1825, eckige
Bauform mit konisch nach oben
zulaufendem Fettsammelraum, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, mit Wartungsöffnungen,
inneres Gefälle für die
Behälterentleerung, Zu- und
Ablaufstutzen nach DIN EN 877 und DIN EN
1451, Fließrichtung rechts (kann vor Ort
in Fließrichtung links geändert
werden).Bestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Zulauffilter mit vollautomatischem
Antrieb der Förderschnecke
(sensorgesteuert) und Wartungsöffnung
mit Dichtung und
Schnellspannverschlüssen wasser- und
geruchsdicht verschlossen, mit
zusätzlichem
SicherheitsendschalterTransparenter
Sammelbehälter für das abgeschiedene
Fett mit
VerbindungsschläuchenTransparenter
Sammelbehälter für die ausgetragenden
Feststoffe mit
VerbindungsschläuchenGedämmter
Fettsammelbereich mit Heizung unterhalb
der FettschichtSchauglas zur Kontrolle
der Fettschichtdicke2-Wege-Kugelventil
zum Ablassen des gesammelten
FettesEntlüftungsanschluss DN
100Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt
für z.B. GLT, (Elektroanschluss: 400
V/50 Hz/16 A/4,5 kW)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-210
Nenngröße: NS 20
Abscheiderinhalt: 6200 Liter
Aufstellmaße: L: 4165 mm, B: 2316 mm, H:
2170 mm
Gewicht: 675 kg
Bestell-Nr.: 4022000
TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl
Fettabscheider aus Edelstahl 1.4571 für
die Direktentsorgung von Fett und
Feststoffen, nach DIN EN 1825, eckige
Bauform mit konisch nach oben
zulaufendem Fettsammelraum, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
Standsicherheit von 25 Jahren
nachgewiesen, mit Wartungsöffnungen,
inneres Gefälle für die
Behälterentleerung, Zu- und
Ablaufstutzen nach DIN EN 877 und DIN EN
1451, Fließrichtung rechts (kann vor Ort
in Fließrichtung links geändert
werden).Bestehend aus:Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Zulauffilter mit vollautomatischem
Antrieb der Förderschnecke
(sensorgesteuert) und Wartungsöffnung
mit Dichtung und
Schnellspannverschlüssen wasser- und
geruchsdicht verschlossen, mit
zusätzlichem
SicherheitsendschalterTransparenter
Sammelbehälter für das abgeschiedene
Fett mit
VerbindungsschläuchenTransparenter
Sammelbehälter für die ausgetragenden
Feststoffe mit
VerbindungsschläuchenGedämmter
Fettsammelbereich mit Heizung unterhalb
der FettschichtSchauglas zur Kontrolle
der Fettschichtdicke2-Wege-Kugelventil
zum Ablassen des gesammelten
FettesEntlüftungsanschluss DN
100Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt
für z.B. GLT, (Elektroanschluss: 400
V/50 Hz/16 A/4,5 kW)Auslieferung: Anlage
komplett montiertBauaufsichtliche
Zulassung: Z-54.6-210
Nenngröße: NS 25
Abscheiderinhalt: 7550 Liter
Aufstellmaße: L: 4675 mm, B: 2450 mm, H:
2170 mm
Gewicht: 790 kg
Bestell-Nr.: 4022500
TECEsepa E Ausstattungspaket 100
Ausstattungspaket 100 für die
programmgesteuerte vollautomatische
Entsorgung von Fett und Feststoffen der
TECEsepa E Fettabscheider.Bestehend
aus:Sensor für die Füllstandsüberwachung
des Sammelbehälters der abgeschiedenen
FetteSensor für die
Füllstandsüberwachung des
Sammelbehälters der ausgetragenen
FeststoffeFettschichtdickenmessung des
Fettsammelbereiches zur automatischen
Entleerung des Fettsammelraumes mittels
Stellmotor ab
FettablasshahnSteuerungserweiterung für
Sensoren und
FettschichtdickenmessungAuslieferung:
Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 2/4/7/10/15/20/25
Bestell-Nr.: 4028000
TECEsepa E Probeentnahmerohr für NS 1
Probeentnahmerohr aus Edelstahl 1.4571,
für Abscheideranlagen zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
ohne Muffe, Zu- und Ablaufstutzen DN 70
nach DIN EN 877 und DIN EN 1451Bestehend
aus:Verschließbare
ReinigungsöffnungReinigungsbürsteAblasskugelhahn
1 1/4”CV-Verbinder zum Anschluss an den
Ablauf der Fettabscheideranlage
Nenngröße: NS 1
Aufstellmaße: L: 150 mm, B: 80 mm, H:
200 mm
Gewicht: 2 kg
Bestell-Nr.: 4029000
TECEsepa E Probeentnahmeeinrichtung,
waagerecht Probeentnahmeeinrichtung aus
Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen
zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit
Sohlensprung von 160 mm gemäß DIN
4040-100, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN
EN 877 und DIN EN 1451Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung 526 x 235 mm mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen
Nenngröße: NS 2/4
Aufstellmaße: L: 666 mm, B: 235 mm, H:
455 mm
Zu-/ Ablauf: DN: 100, DA: 110 mm
Gewicht: 18 kg
Bestell-Nr.: 4029001
TECEsepa E Probeentnahmeeinrichtung,
waagerecht Probeentnahmeeinrichtung aus
Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen
zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit
Sohlensprung von 160 mm gemäß DIN
4040-100, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN
EN 877 und DIN EN 1451Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung 526 x 235 mm mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen
Nenngröße: NS 7/10
Aufstellmaße: L: 666 mm, B: 235 mm, H:
455 mm
Zu-/ Ablauf: DN: 150, DA: 160 mm
Gewicht: 18 kg
Bestell-Nr.: 4029002
TECEsepa E Probeentnahmeeinrichtung,
waagerecht Probeentnahmeeinrichtung aus
Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen
zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit
Sohlensprung von 160 mm gemäß DIN
4040-100, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN
EN 877 und DIN EN 1451Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung 526 x 235 mm mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen
Nenngröße: NS 15/20/25
Aufstellmaße: L: 666 mm, B: 235 mm, H:
455 mm
Zu-/ Ablauf: DN: 200, DA: 210 mm
Gewicht: 18 kg
Bestell-Nr.: 4029003
TECEsepa E Probeentnahmeeinrichtung,
senkrecht Probeentnahmeeinrichtung aus
Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen
zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit
Sohlensprung von 160 mm gemäß DIN
4040-100, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN
EN 877 und DIN EN 1451Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung 526 x 235 mm mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen
Nenngröße: NS 2/4
Aufstellmaße: L: 596 mm, B: 235 mm, H:
525 mm
Zu-/ Ablauf: DN: 100, DA: 110 mm
Gewicht: 18 kg
Bestell-Nr.: 4029004
TECEsepa E Probeentnahmeeinrichtung,
senkrecht Probeentnahmeeinrichtung aus
Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen
zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit
Sohlensprung von 160 mm gemäß DIN
4040-100, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN
EN 877 und DIN EN 1451Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung 526 x 235 mm mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen
Nenngröße: NS 7/10
Aufstellmaße: L: 596 mm, B: 235 mm, H:
525 mm
Zu-/ Ablauf: DN: 150, DA: 160 mm
Gewicht: 18 kg
Bestell-Nr.: 4029005
TECEsepa E Probeentnahmeeinrichtung,
senkrecht Probeentnahmeeinrichtung aus
Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen
zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit
Sohlensprung von 160 mm gemäß DIN
4040-100, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN
EN 877 und DIN EN 1451Hochwertiger
Edelstahlbehälter, Werkstoff
1.4571Wartungsöffnung 526 x 235 mm mit
Schnellspannverschlüssen geruchsdicht
verschlossen
Nenngröße: NS 15/20/25
Aufstellmaße: L: 596 mm, B: 235 mm, H:
525 mm
Zu-/ Ablauf: DN: 200, DA: 210 mm
Gewicht: 18 kg
Bestell-Nr.: 4029006
TECEsepa E Sammelbehälter Sammelbehälter
aus transparentem Kunststoff, für
TECEsepa E Fettabscheider, 60 Liter
Inhalt.
Nenngröße: NS 2/4/7/10/15/20/25
Bestell-Nr.: 4029007