Inhaltsverzeichnis
TECE-Sanitärmodule
TECE-Sanitärmodule
TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten,
Bauhöhe 1120 mm WC-Modul inklusive “easy
fit” Betätigungsplattenmontage und
Leerrohr für den Anschluss
elektronischer Dusch-WCs. Zur
Befestigung an TECEprofil Profilrohren
oder für den Einbau in Metall- oder
Holzständerwände und als Vorwand- oder
Eckmodul auch für die Einzelblockmontage
geeignet.
Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem
Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und
versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R
1/2” seitlich, kompatibel zu
Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung
bei Zweimengentechnik Restvolumen zur
sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten
einsetzbar
- “easy fit” Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für
Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches
Füllventil, Armaturengruppe 1 nach
DIN 4109
Modulrahmen:
- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten
Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr für universellen
Dusch-WC-Wasseranschluss
(Anschlussposition prüfen)
- Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss,
inklusive Leerdose für Trafo
Einstellung einer erhöhten
Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe
gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040:
Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten). Bestell-Nr.: 9300300