Tabella dei contenuti
Moduli sanitari TECE
Moduli sanitari TECE
TECEprofil modulo WC con cassetta Uni,
altezza di montaggio 1120 mm Modulo WC
con installazione placca di azionamento
“easy fit” e condotto per il
collegamento di WC con doccetta
elettronici. Modulo WC per il fissaggio
su tubolari TECEprofil o su strutture
con montanti in metallo o legno oppure
utilizzabile come modulo fronte parete o
angolare adatto inoltre per
l’assemblaggio come blocco singolo.
Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale
plastico ad alta resistenza, testato in
conformita a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e
sigillata.
- Collegamento cassetta con filettatura
esterna R 1/2” sul lato, compatibile con
adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri volume di
scarico standard preimpostato a 6 litri,
il volume di scarico può essere
reimpostato in qualsiasi momento a
4,5/7,5/9 litri volume di scarico
parziale 3 litri per sistema a doppio
scarico il volume residuo può essere
utilizzato immediatamente per il
risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e
rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a
scarico singolo o doppio
- Installazione placca di azionamento
“easy fit”
- Tunnel di installazione per apertura
di servizio, può essere accorciato senza
attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a
bassa rumorosita, rubinetteria gruppo 1
a norma DIN 4109
Telaio modulo:
- autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Curva di scarico WC DN 90 con
adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche
all’installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Fissaggio modulo per pareti solide
- Kit di isolamento acustico
- Condotto per allacciamento acqua WC
con doccetta universale (controllare la
posizione di collegamento)
- Protezione guscio per collegamento WC
con doccetta, compreso condotto per
trasformatore
È possibile aggiungere un fissaggio per
sanitari ceramici con altezza della
seduta di 48 cm, secondo la DIN 18040
(DIN 18040: Costruzione senza barriere -
Parte 1: Edifici e luoghi di pubblico
accesso). Order-No.: 9300313