Tabella dei contenuti
Moduli sanitari TECE
Moduli sanitari TECE
TECEprofil modulo WC con cassetta Octa
II, da 8 cm, altezza di installazione
1120 mm Modulo WC con sistema Easy Fit
per il montaggio delle placche. Per il
fissaggio ai tubolari TECEprofil o per
l’installazione in strutture con
montanti in legno o metallo oppure
fronte parete o ad angolo adatto inoltre
per l’assemblaggio come blocco singolo.
Cassetta Octa II da 8 cm, per
azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale
plastico ad alta resistenza, testato in
conformita a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e
sigillata.
- Collegamento cassetta con filetto 1/2”
FE superiore, compatibile con adattatori
rapidi
- Volume serbatoio 7 litri volume di
scarico standard preimpostato a 6 litri,
il volume di scarico può essere
reimpostato in qualsiasi momento a 4,5
litri volume di scarico parziale 3 litri
per sistema a doppio scarico.
Possibilita di impostare opzionalmente
un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e
rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a
scarico singolo o doppio
- Sistema Easy Fit per il montaggio
delle placca di azionamento.
- Tunnel di installazione con apertura a
zip, può essere accorciato senza
attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a
bassa rumorosita, rubinetteria gruppo 1
a norma DIN 4109
Telaio modulo:
- autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Curva di scarico WC DN 90/90 PE-HD,
con tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Adatto per massetti fino a 30 cm
- Interasse di fissaggio sanitario 180
mm o 230 mm
- Con fissaggio a parete
Order-No.: 9300500