Spis treści
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile,  ruszt profilu
prysznicowego z kolorową powłoką PVD
Profil prysznicowy do odprowadzania wody
z prysznica, do montażu w kleju do
płytek, ponad jastrychem i warstwą
uszczelnienia.
Wykończenia z PVD są dopasowane
kolorystycznie do metalowych przycisków
spłukujących do WC TECEsquare II oraz
najnowszych produktów wiodących
producentów, włączając asortyment z
kolekcji Hansgrohe / AXOR
W skład zestawu wchodzi:
- profil prysznicowy, którego długość
można dopasować do wewnętrznego
nachylenia dla optymalnego odpływu wody
i efektu samoczyszczenia.
- Profil prysznicowy można skrócić do >=
500 mm
- pokrywa profilu z funkcją „push”
usuwana ręcznie, trwałość zgodna z klasą
obciążenia K3 - maksymalne obciążenie
300 kg
- Profil prysznicowy i pokrywa profilu
wykonane ze stali nierdzewnej, materiał
1.4301 (304) z kolorowaną powłoką PVD
- elementy przyłączeniowe do połączenia
z odpływem TECEdrainprofile
- elementy zaciskające do łatwego
montażu i jednolitego połączenia z
klejem do płytek.
- Do pokryć podłogowych od 8 do -25 mm
(z warstwą kleju)
- Do spłukiwania zamontowanego w ścianie
dla okładziny ściennej od 10 mm (z
warstwą kleju)
- Do montażu przy ścianie lub w
jakimkolwiek odstępie od ściany
Szerokość: 55 mm Długość: 800 mm Kolor:
czarny chrom szczotkowany Order-No.:
670801