Spis treści
Przyciski spłukujące TECE
Przyciski spłukujące TECE
TECEsolid elektronika do WC z
uruchamianiem bezdotykowym, zasilanie
12 V Mechanizm spłukujący elektroniczny
do bezdotykowego uruchamiania
standardowych spłuczek TECE (głębokość
montażowa 13 cm), uruchamianych z
przodu, z mechanizmem na wysokości ok. 1
m (środek płytki spłukującej). Bardzo
płaski przycisk spłukujący ze stali
nierdzewnej z materiałami montażowymi i
silniczkiem uruchamiającym do
spłukiwania jedną lub dwoma ilościami
wody. Kompatybilny z płytką maskującą z
koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 6 mm
Funkcja elektroniki:
Czujnik wykrywa, gdy ktoś zbliża się do
toalety i tylko wtedy podświetla
przyciski spłukujące. uruchamianie
spłukiwania za pomocą lekkiego dotyku
lub bezdotykowo. Elektronikę WC
TECEsolid można dopasować do
indywidualnych wymagań za pomocą
aplikacji programującej.
Możliwe do zaprogramowania funkcje
(przez interfejs Bluetooth i aplikację):
- spłukiwanie pojedyńcze lub
oszczędzające wodę spłukiwanie dwoma
ilościami wody
- zakres detekcji czujnika
- higieniczne spłukiwanie interwałowe
- czas aktywacji
- spłukiwanie standardowe
- spłukiwanie automatyczne (spłukiwanie
bezpieczne)
- jasność podświetlenia wyświetlacza
Ocena/ rejestrowanie funkcji przez
aplikację, interfejs do stworzenia
systemu zarządzania i zdalnego
uruchamiania przez przewodowy
elektryczny przycisk na poręczy
zabezpieczającej, w zestawie bateria 9
Volt do zasilania awaryjnego. Opis: null
Kolor: stal nierdzewna szczotkowana
(anti-fingerprint) Order-No.: 9240454