Spis treści
TECE stelaże sanitarne
TECE stelaże sanitarne
TECEprofil, stelaż do WC ze spłuczką
Uni, wysokość montażowa 1120 mm Moduł WC
z instalacją przycisków spłukujących
„easy fit”. do mocowania na
kształtownikach stalowych TECEprofil lub
do montażu w ścianach z profili
metalowych lub drewnianych oraz jako
ścianka przednia lub moduł narożnikowy.
Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa
odpornego na uderzanie, przetestowany
zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana
spłuczka.
- przyłącze spłuczki z gwintem
zewnętrznym R 1/2”, kompatybilne z
szybkimi adapterami
- pojemność zbiornika 10 litrów
standardowe ustawienie ilości
spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie
możliwość ustawienia ilości spłukiwanej
wody 4,5/7,5/9 litrów w systemie
spłukiwania dwoma ilościami wody
możliwość spłukiwania 3 litrami
pozostała ilość wody do natychmiastowego
spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE,
elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do
spłukiwania pojedyńczego lub dwoma
ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących
„easy fit”
- cichy zawór napełniający, grupa
akustyczna 1 według DIN 4109
Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujących i nakrętki M
12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z
adapterem przyłączeniowym DN 90/100,
wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni
także do montażu poziomego
- kpl. kroćców przyłączeniowych wraz z
zatyczkami, do montażu ceramiki
Możliwość podwyższonego mocowania
ceramiki na wysokości siedzenia 48 cm
zgodnie z niemiecką normą DIN 18040 (DIN
18040: Budownictwo bez barier - część 1:
Obiekty użyteczności publicznej).
Order-No.: 9300302