Obsah
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
Sprchový profil TECEdrainprofile
Sprchový profil pro odvodnění sprchy,
pro instalaci do lepidla na dlažbu,
nad stěrku a hydroizolaci.
Skládá se z:
- Sprchový profil, který lze podle
potřeby délkově zkracovat s vnitřním
spádem pro zlepšení odvodnění a
samočisticího efektu, materiál 1.4301
(304)
- Sprchový profil lze zkrátit na >= 500
mm
- Kryt odpadu s funkcí „Push“ pro
manuální vyjmutí, materiál 1.4301 (304)
- Prvky pro připojení odpadu
TECEdrainprofile
- Úchyty pro snadnou instalaci a pevné
spojení pomocí lepidla na dlažbu
- Pro podlahy 8-25 mm (včetně vrstvy
lepidla)
- Pro instalaci v rovině se stěnou s
obklady o tloušťce od 10 mm (včetně
vrstvy lepidla)
- Pro instalaci u zdi (v rovině se
stěnou) nebo v libovolné vzdálenosti od
zdi
Povrch: kartáčovaný Šířka: 55 mm Délka:
800 mm Order-No.: 670800