Зміст
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
Душовий профіль TECEdrainprofile Душовий
профіль для монтажу на плиточний клей,
поверх стяжки та гідроізоляції.
Комплект поставки:
- Душовий профіль із нержавіючої сталі,
з можливістю підрізання і внутрішнім
ухилом до центру для поліпшення зливу
води й ефекту самоочищення, матеріал
1.4301 (304)
- Душовий профіль можна скоротити до >=
500 мм
- Захисна вставка із нержавіючої сталі з
функцією «push», яку легко відкривати
руками, матеріал 1.4301 (304), клас
навантаження K3 — максимальне
випробувальне навантаження 300 кг
- Монтажна вставка для сифона
TECEdrainprofile
- Монтажні елементи для легкого монтажу
кращої адгезії з плиточним клеєм
- Для товщини плитки 8-25 мм (з
урахуванням клею)
- Для безпосереднього монтажу біля
стіни, товщина плитки має становити не
менше 10 мм (з урахуванням клею)
- Для пристінного монтажу (врівень зі
стіною) або на будь-якій конкретній
відстані від стіни
Поверхня: матовий Ширина: 55 mm
Довжина: 800 mm Order-No.: 670800