Зміст
Панелі змиву TECE
Панелі змиву TECE
TECEsolid, електроніка для унітазу з
безконтактною активацією, живлення від
акумулятора 6 В Електронна панель змиву
із сенсорною активацією для стандартних
бачків TECE (монтажна глибина 13 см) з
фронтальною активацією та висотою
активації близько 1 м (центральна панель
змиву). Надтонка металева панель змиву
укомплектована елементами кріплення,
водонепроникний блок для встановлення в
бачку (чотири акумулятори типів
Mono/D/LR20) та сервомотор для системи
одинарного або подвійного змиву.
Сумісний з лотком для гігієнічних
таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм
Функція електроніки:
Датчик розпізнає наближення людини та
вмикає підсвічування контуру сенсорних
клавіш. Активація змиву може бути
безконтактною або за допомогою легкого
дотику до клавіш. Електроніку для
унітазу TECEsolid можна налаштувати під
Ваші індивідуальні потреби за допомогою
додатку.
Функції, що програмуються (за допомогою
Bluetooth та додатку):
- Одинарний або подвійний змив для
заощадження води
- Діапазон розпізнавання датчика
- Інтервал спрацьовування гігієнічного
змиву
- Час активації
- Попередній змив
- Автоматичне змивання (попередній змив)
- Яскравість підсвічування
Функція оцінки/реєстрації за допомогою
програми, інтерфейс підключений до
системи управління будівлі, для
дистанційної активації за допомогою
електрокнопки, встановленій на
підтримувальному поручні. Опис: null
Колір: Хром глянцевий Order-No.: 9240461