Turinys
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile dušo profilio grotelės
Dušo profilis, skirtas TECEdrainprifile
sifonams, montuojamas lygiai su
plytelėmis, dušo zonoje.
Komplekte:
- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo
profilis su vidiniu nuolydžiu
efektyvesniam vandens surinkimui ir
savaiminiu išsivalymo efektu, medžiaga
1.4301 (304)
- Dušo profilį galima nupjauti iki >=
500 mm
- Profilio groteles galima lengvai
nuimti rankomis jas paspaudus, profilis
ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio
plieno, medžiaga 1.4301 (304), apkrovos
klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Pajungimo mova TECEdrainprofile
sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su
plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm
(įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis
nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai
prispaudus) arba bet kurioje dušo
patalpos vietoje
Paviršius: matinis Plotis: 55 mm Ilgis:
800 mm Order-No.: 670800