Turinys
TECE vandens nuleidimo plokštelės
TECE vandens nuleidimo plokštelės
TECEsolid WC elektroninė vandens
nuleidimo sistema, 6 V Elektroninė
vandens nuleidimo plokštelė TECE
nuplovimo bakeliams, tinka visiems 13 cm
gylio bakeliams, montuojama tik iš
priekio, montavimo aukštis apie 1 m
(plokštelės centras). Plona,
nerūdijančio plieno plokštelė
komplektuojama kartu su tvirtinimo
elementais, vandeniui nelaidžiu elementų
dėklu skirtu montuoti į Bakelį
(komplekte keturi Mono/D/LR 20 tipo
elementai) ir pakėlimo mechanizmu
dvigubam arba viengubam vandens
nuleidimui. Galima montuoti su rėmeliu
WC higieninėms tabletėms.
Matmenys: (plotis x aukštis x storis):
220 x 150 x 6 mm
Elektronikos veikimas:
Jutiklis aptinka besiartinantį žmogų
prie tualeto ir tik tada įjungia aktyvių
zonų apšvietimą. Norint aktyvinti
vandens nuleidimą pakanka švelniai
paliesti plokštelės paviršių arba net
nereikia jos liesti. TECEsolid
elektroninę vandens nuleidimo sistemą
galima lengvai nustatyti mums
reikalingoms funkcijoms.
Programuojamos funkcijos (naudoti
Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):
- Viengubas arba dvigubas vandens
nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas
- Apšvietimo intensyvumas
Aktyvavimo/registravimo funkcija per
mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato
valdymo sistema ir nuotolinis
aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu
mygtuku ant porankio. Aprašymas: null
Spalva: Chromuota, blizganti Order-No.:
9240461