Sommaire
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
Profilé de douche TECEdrainprofile
Profilé de douche pour l’évacuation
d’eau, pour installation dans le
carrelage au-dessus de la chape et de
l’étanchéité.
Composé de :
- Profilé de douche en inox pouvant être
recoupé a la longueur voulue, avec 4
pentes pour permettre une meilleure
évacuation de l’eau et un effet
autonettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être
raccourci a >= 500 mm
- Grille inox , avec « Fonction Push »
pouvant être retirée manuellement,
matériau 1.4301 (304), pouvant supporter
jusqu’a 300kg conformément a la classe
K3
- Sortie de raccordement sur un siphon
TECEdrainprofile
- Grip pour l’installation et l’ancrage
dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 a 25 mm
(couche de colle inclue)
- Pour montage a fleur de paroi et
revêtements muraux a partir de 10 mm
(couche de colle incl.).
- Pour montage mural (a fleur de paroi)
ou a n’importe quelle distance du mur.
Surface: Brossé Largeur: 55 mm
Longueur: 800 mm Order-No.: 670800