Inhoudsopgave
TECE bedieningsplaten
TECE bedieningsplaten
TECEflushpoint pneumatische spoeling op
afstand voor duospoeltechniek, fijn
montageset, met vierkant deksel
Pneumatische bediening op afstand voor
TECE-reservoirs voor decentrale
bediening van het reservoir in
combinatie met een manuele
TECE-bedieningsplaat of een
inspectiepaneel. Voor gebruik in de
massief- en droogbouw, of bij
meubelmontage. Verenigbaar met
inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm
Bestaande uit: zeer platte design
afdekplaat in vierkante vorm, grote en
kleine knop en de pneumatische
bedieningseenheid Benaming:
TECEflushpoint Kleur: Glanzend chroom
Order-No.: 9240979