Inhoudsopgave
TECE inbouwframes
TECE inbouwframes
TECEconstruct WC-inbouwframe met Uni
750-spoelkast, bouwhoogte 750 mm
WC-inbouwframe inclusief “easy fit”
bedieningsplaatmontage. Geschikt voor
enkelblokmontage, als
voorwandinbouwframe voor massieve wanden
en voor de inbouw in metaal- of
houtprofielwanden.
Uni 750-spoelkast voor bediening van de
bovenkant:
- veiligheidstank van slagvast
kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en
verzegeld
- reservoiraansluiting met buitendraad R
1/2” aan de zijkant
- 8 liter reservoirvolume 6 liter vooraf
ingesteld standaard spoelvolume 4,5
liter spoelvolume op elk moment
instelbaar 3 liter gedeeltelijk
spoelvolume bij duospoeltechniek
restvolume direct te gebruiken voor
reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- voor TECE-bedieningsplaten en
WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te
gebruiken
- “easy fit” bedieningsplaatmontage
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel,
armaturengroep 1 volgens DIN 4109
Inbouwframe:
- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 op DN 110 van PVC
- WC-aansluitset DN 90, inclusief
ruwbouwstop
- bevestigingsset voor massieve wanden
Order-No.: 9300290