Sommaire
Modules sanitaires TECE
Modules sanitaires TECE
Module WC TECEconstruct avec réservoir
Uni 750, hauteur d’installation 750 mm
Module WC équipé pour le montage de
plaque de déclenchement « easy fit ».
Pour montage monobloc, comme module en
applique devant des murs porteurs et
dans des cloisons a ossature métal ou
bois.
Réservoir Uni 750 pour déclenchement par
le dessus :
- Réservoir de sécurité en plastique
résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccordement de réservoir avec
filetage mâle R 1/2” sur le côté
- Réservoir d’une contenance de
8 litres  volume de chasse préréglé a
6 litres  volume de chasse réglable a
tout moment sur 4,5 litres  petite
chasse de 3 litres avec la technique de
double rinçage  volume résiduel pouvant
être immédiatement utilisé pour une
chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et
poignée encastrée WC
- Peut être utilisé comme réservoir a
simple ou a double chasse
- Montage de la plaque de déclenchement
« easy fit »
- Robinet flotteur a faible bruit,
groupe acoustique 1 selon DIN 4109
Bâti-support :
- Châssis avec surface traitée par
pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous
M 12
- Pipe d’évacuation WC DN 90 sur DN 110,
en PVC
- Kit de raccordement WC DN 90 avec
bouchons de protection
- Kit de fixation pour murs porteurs
Order-No.: 9300290