Inhoudsopgave
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile doucheprofiel
Doucheprofiel voor de afvoer van het
douchewater, voor inbouw in de tegellijm
boven de dekvloer en de afdichting.
Bestaande uit:
- inkortbaar doucheprofiel van rvs,
loopt schuin af ter verbetering van de
waterafvoer en het zelfreinigende
effect, grondstof 1.4301 (304)
- doucheprofiel in te korten tot >= 500
mm
- profieldeksel van rvs, met
”push-functie” voor het verwijderen met
de hand, grondstof 1.4301 (304),
belastbaar volgens belastingsklasse K3 -
testbelasting 300 kg
- verbindingsstukken voor verbinding met
een TECEdrainprofile afvoer
- grijpelementen voor eenvoudige montage
en een stevige verbinding met de
tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm
(incl. lijmbed)
- bij verzonken wandmontage voor
wandbekleding van 10 mm (incl. lijmbed)
- voor montage aan de muur (gelijk met
de muur), of op elke afstand van de muur
Uitvoering: Geborsteld Breedte: 55 mm
Lengte: 800 mm Order-No.: 670800