Sisukord
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile dušiprofiil, värvilise
PVD pinnaga Dušiprofiil dušiäravoolu
jaoks, monteeritav plaaditega samas
tasapinnas kogu dušiala ulatuses.
PVD viimistluste värvitoonid sobivad
TECEsquare II metallist WC-poti
loputusnuppudega ja uusimate
pakkumistega juhtivatelt tootjatelt,
nende hulgas hansgrohe/AXOR
kollektsioonid.
Sisaldab järgnevat:
- Dušiprofiil, mida saab sobivale
pikkusele lõigata, sisemise kallakuga
vee äravoolu parandamiseks ja
isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lühendada kuni
>= 500 mm
- Vajutatav profiilikaas käsitsi
eemaldamiseks, koormusklass K3 -
koormatav kuni 300 kg
- Dušiprofiil ja profiilikaas on
valmistatud roostevabast terasest,
materjal 1.4301 (304), värvilise PVD
kattega
- Ühenduselemendid TECEdrainprofile
trapiga ühendamiseks
- Monteerimistugi heaks nakkuvuseks
plaadiliimiga
- Põrandatele alates 8-25 mm (koos
liimialusega)
- Süvistatult seina sisse
paigaldamiseks, seinakatete korral
alates 10 mm (koos liimialusega)
- Paigaldamiseks seinale (süvistatult)
või mis tahes kaugusele seinast
Laius: 55 mm Pikkus: 800 mm Värv:
Brushed Black Chrome / Harjatud must
kroom Order-No.: 670801