Cuprins
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
Profil de duş TECEdrainprofile cu
suprafață colorată PVD Profil de duș
pentru scurgerea de duș, destinat pentru
instalarea în patul de adeziv, deasupra
șapei și a sistemului de hidroizolatie.
Finisajele PVD sunt asortate ca și
culoare la clapetele metalice de
acționare pentru WC TECEsquare II și la
cele mai noi oferte ale principalilor
producători, inclusiv colecțiile de la
hansgrohe / AXOR.
Constând din:
- Profil de duș, care poate fi tăiat la
lungime, cu pantă internă, pentru o
scurgere îmbunătățită a apei și efect de
auto-curățare
- Profilul de duș poate fi scurtat la >=
500 mm
- Capac profil cu „funcție de împingere”
pentru demontare cu mâna, rezistent până
la clasa de încărcare K3 - sarcină de
testare 300 kg
- Profil de duș și capac de profil
realizate din oțel inoxidabil 1.4301
(304) cu strat de acoperire din PVD
colorat
- Cleme de conectare pentru conectarea
cu sifonul TECEdrainprofile
- Elemente de prindere pentru instalarea
facilă și conectarea solidă cu adezivul
pentru plăci ceramice
- Pentru pardoseli de la 8-25 mm (incl.
pat adeziv)
- Pentru instalarea la nivel cu
peretele, pentru straturi de acoperire
perete de peste 10 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la perete (la nivel
cu peretele) sau la orice distanță
specifică de perete
Lățime: 55 mm Lungime: 800 mm Culoare:
Black Chrome Periat Order-No.: 670801