Cuprins
Module sanitare TECE
Module sanitare TECE
Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni
750, înălțimea de instalare 750 mm
Echpat cu sistem de montaj al clapetei
de acționare “easy fit”. Modul de WC
pentru montarea în structuri din profile
TECEprofil sau pentru instalarea în
pereți cu structuri de susținere
metalice sau de lemn, în fața unui
perete solid sau ca modul de colț
adecvate de asemenea pentru ansamblu
monobloc.
Rezervor Uni 750 cu acționare
superioară:
- Rezervor de siguranță confecționat din
plastic rezistent la impact, testat
conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și
sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior
1/2” lateral, compatibil cu adaptoarele
rapide
- Rezervor cu volumul de 8 litri volum
de spălare standard presetat de 6 litri,
poate fi setat opțional în orice moment
un volum de spălare de 4,5 litri volum
parțial de spălare de 3 litri cu sistem
cu acționare dublă. Volumul rămas poate
fi utilizat imediat pentru o spălare
ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și
mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru
acționare simplă sau dublă, în funcție
de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare “easy fit” pentru montajul
clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul in
rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere silențioasă, grupa
acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
Modul compus din:
- Ramă de montaj autoportantă, vopsită
în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare M 12 cu
piulițe
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor
excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este
adecvat si pentru instalarea orizontală
- Set de racordare WC DN 90, inclusiv
capace de protecție
- Casetă de încastrare pentru
conexiunile vaselor de WC cu bideu
Permite fixarea vasului ceramic la o
inaltime a sezutului de 48 cm in
conformitate cu DIN 18040-1 (DIN
18040-1: constructii fara bariere -
Partea 1: Cladiri si spatii publice).
Order-No.: 9300291