Inhoudsopgave
TECE inbouwframes
TECE inbouwframes
TECEprofil WC-inbouwframe met Uni
750-spoelkast, bouwhoogte 750 mm
WC-inbouwframe inclusief “easy fit”
bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging
aan TECEprofil profielbuizen of voor
inbouw in metaal- of houtprofielwanden
en als voorwand of hoekmodule ook
geschikt voor enkelblokmontage.
Uni 750-spoelkast voor bediening van de
bovenkant:
- veiligheidstank van slagvast
kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en
verzegeld
- reservoiraansluiting met buitendraad R
1/2” aan de zijkant, compatibel met
sneladapters
- 8 liter reservoirvolume 6 liter vooraf
ingesteld standaard spoelvolume 4,5
liter spoelvolume op elk moment
instelbaar 3 liter gedeeltelijk
spoelvolume bij duospoeltechniek
restvolume direct te gebruiken voor
reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- voor TECE-bedieningsplaten en
WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te
gebruiken
- “easy fit” bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening,
kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel,
armaturengroep 1 volgens DIN 4109
Inbouwframe:
- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief
overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor
horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief
ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en
afdekking voor trafo
Het instellen van een verhoogde
keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte
is volgens DIN 18040-1 mogelijk (DIN
18040-1: Bouw van toegankelijke gebouwen
- Ontwerpprincipes - Deel 1: Openbaar
toegankelijke gebouwen). Order-No.:
9300291