Sommaire
Modules sanitaires TECE
Modules sanitaires TECE
Module WC TECEprofil avec réservoir
Uni 750, hauteur d’installation 750 mm
Module WC équipé pour le montage de
plaque de déclenchement « easy fit ».
Pour installation dans un châssis
TECEprofil ou pour montage sur cloison a
ossature métal ou bois, ou encore pour
montage en angle également adapté pour
le montage en applique.
Réservoir Uni 750 pour déclenchement par
le dessus :
- Réservoir de sécurité monobloc en
plastique résistant antichoc, testé
selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage
mâle 1/2” sur le côté, compatible avec
les adaptateurs rapides
- Réservoir d’une contenance de
8 litres  volume de chasse préréglé a
6 litres  volume de chasse réglable a
tout moment sur 4,5 litres  petite
chasse de 3 litres avec la technique de
double rinçage  volume résiduel pouvant
être immédiatement utilisé pour une
chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Peut être utilisé comme réservoir a
simple ou a double chasse
- Montage de la plaque de déclenchement
« easy fit »
- Tunnel de détourage « Tear Off »
ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux
de catégorie acoustique 1, selon
DIN 4109
Bâti-support :
- Châssis avec surface traitée par
pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous
M 12
- Pipe d’évacuation WC DN 90
- Kit de raccordement WC DN 90
- Boite de raccordement WC, protection
de coque et conduit pour le raccordement
WC-douche universelles (vérifier la
position) inclus, avec boite de jonction
et couvercle de transformateur.
Un support en céramique surélevé pour
une hauteur assise de 48 cm peut être
ajouté conformément a la norme allemande
DIN 18040-1 (DIN 18040-1 : Construction
de bâtiments accessibles — Principes de
planification — Partie 1 : Bâtiments
publics accessibles). Order-No.: 9300291