Spis treści
TECE stelaże sanitarne
TECE stelaże sanitarne
TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni
750, wysokość montażowa 750 mm Moduł WC
z instalacją przycisków spłukujących
„easy fit”. Do mocowania na
kształtownikach stalowych TECEprofil lub
do montażu w ścianach z profili
metalowych lub drewnianych oraz jako
ścianka przednia lub moduł narożnikowy.
Spłuczka Uni 750 do uruchamiania od
góry:
- bezpieczny zbiornik wykonany z
tworzywa odpornego na uderzania,
przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- spłuczka kompletnie zmontowana i
zaplombowana
- przyłącze spłuczki z gwintem
zewnętrznym R 1/2”, kompatybilne z
adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 8 litrów
standardowe ustawienie ilości
spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie
możliwość ustawienia ilości spłukiwanej
wody 4,5 litra w systemie spłukiwania
dwoma ilościami wody możliwość
spłukiwania 3 litrami pozostała ilość
wody do natychmiastowego spłukiwania
czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i
armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami
wody
- instalacja przycisków spłukujących
„easy fit”
- tunel instalacyjny może zostać
skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa
akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109
Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z
adapterem przyłączeniowym DN 90/100,
wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy umożliwia
poziome odprowadzenie instalacji
kanalizacyjnej
- kpl. króćców przyłączeniowych do
montażu ceramiki
- szablon montażowy z puszką
przyłączeniową
Możliwość podwyższonego mocowania
ceramiki na wysokości siedzenia 48 cm
zgodnie z niemiecką normą DIN 18040-1
(DIN 18040-1: Konstrukcja dostępnych
budynków - Zasady projektowania - Część
1: budynki użyteczności publicznej).
Order-No.: 9300291