Sisukord
TECE sanitaarmoodulid
TECE sanitaarmoodulid
TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750,
paigalduskõrgus 750 mm WC-moodul “easy
fit” loputusnupu paigaldusega.
TECEprofil profiiltorude külge
kinnitamiseks või paigaldamiseks metall-
või puitkarkassiga seintesse ning
seinasisese paagi voi nurgamoodulina
sobib ka ühe tükina paigalduseks.
Uni-paak, pealt aktiveeritav:
- Löögikindlast plastist turvapaak,
sertifitseeritud standardi EN 14055
jargi
- Täielikult eelmonteeritud ja
tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2” väliskeermega
küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 8 liitrit eelseadistatud
standardne loputussüsteem 6 liitrit igal
ajal on võimalik määrata loputusmahuks
4,5 liitrit kahesüsteemse loputuse
korral väikese loputuse maht 3 liitrit
ülejaanud mahtu saab kasutada koheseks
puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti
loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- voi kahesüsteemse
loputuspaagina
- “easy fit” loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline
täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt
standardile DIN 4109
Mooduli raam:
- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos
ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud
PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka
horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
Tõstetud keraamiline kinnitus
istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab
Saksamaa
standardile DIN 18040 (DIN 18040:
Barjäärivaba ehitus - 1. osa: Avaliku
juurdepääsuga hooned ja töökohad).
Order-No.: 9300291