Turinys
TECE potinkiniai moduliai
TECE potinkiniai moduliai
TECEprofil unitazo modulis su Uni 750
vandens bakeliu, montavimo aukštis 750
mm Unitazo modulis su “easy fit” vandens
uleidimo plokštelių tvirtinimo sistema.
Skirtas tvirtinti prie TECEprofil
profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse
ar medinėse karkasinėse sienose, prie
sienos ar kampe taip pat tinka montuoti
atskirai.
Uni 750 vandens bakelis, valdymas iš
viršaus:
- Iš smūgiams atsparaus plastiko
pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta
pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas
vandens bakelis
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2”
išoriniu sriegiu, galima naudoti ir
greito jungimo jungtį
- 8 litrų talpos vandens bakelis iš
anksto nustatytas 6 litrų standartinis
vandens nuleidimo kiekis galimybė bet
kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo
vandens kiekį dvigubo vandens nuleidimo
sistemai skirtas sumažintas (3 litrai)
nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį
vandenį galima iš karto panaudoti
papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato
susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo
plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės
gali būti nustatyta viengubo arba
dvigubo vandens nuleidimo technologija
- “easy fit” vandens nuleidimo
plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas
aptarnavimui, jį galima sumažinti be
įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis
pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio
grupė, pagal DIN 4109
Modulio rėmo sudėtis:
- Milteliniu būdu dažytas tvirtas
montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su
perėjimu DN 90/100, pagaminta iš
plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima
pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- WC pajungimo dėžė su apsauginiu
šablonu, ir atskira niša su dangteliu
transformatoriui
Galima keramikinį unitazą montuoti
aukščiau (sėdėjimo aukštis - 48 cm)
atitinka Vokietijos standartą DIN 18040
(DIN 18040: Patalpos su lygiomis
grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir
darbo vietos). Order-No.: 9300291