Satura rādītājs
TECE sanitārie moduļi
TECE sanitārie moduļi
TECEprofil WC-modulis ar Uni 750
tvertni, instalācijas augstums 750 mm
WC-modulis, iekļaujot “easy fit”
skalošanas plāksnes uzstādīšanu.
Savienošanai ar TECEprofil sekcijas
caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai
koka stiprinājuma sienās un kā
priekšsienas vai stūra modulis piemērots
arī viena bloka montāžai.
Uni 750 tvertne iedarbināšanai no
augšas:
- Drošības tvertne no triecienizturīgas
plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN
14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska
tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2” ārējo
vītni malā, saderīgs ar ātrajiem
adapteriem
- Tvertnes tilpums - 8 litri iestatītais
standarta skalošanas tilpums - 6 litri
brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas
tilpums 3 litru daļējās skalošanas
tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu
tūlītēja higiēniska skalošana dubultajai
skalošanas sistēmai. Atlikušo tilpumu
var izmantot tūlītējai higiēniskai
skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas
vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes
uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai
apkopes nolūkā, var saīsināt bez
instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts,
veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
Moduļa rāmis:
- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un
uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP
materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī
horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- WC- pieslēgšanas kārba ar tukšas
sienas aizsardzību, ar sadales kārbu un
pārsegu transformatoram
Var pievienot paaugstinātu keramikas
stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam,
kura atbilst vācu standartam DIN 18040
(DIN 18040: Celtniecība bez šķēršļiem -
1. daļa: publiski pieejamās ēkas un
darba vietas). Order-No.: 9300291