Oглавление
TECEdrainprofile
TECEdrainprofile
Профиль для душа TECEdrainprofile
Душевой профиль для дренажа душа,
устанавливается на плиточный клей над
бетонной стяжкой и изоляцией.
Комплект поставки:
- Душевой профиль из нержавеющей стали,
который можно обрезать по длине, с
уклоном к центру для улучшения слива
воды и самоочищения, материал 1.4301
(304)
- Душевой профиль можно обрезать до >=
500 мм
- Крышка профиля из нержавеющей стали с
функцией нажатия для снятия руками,
материал 1.4301 (304), прочность
соответствует классу нагрузки K3
— максимальная испытанная нагрузка
составляет 300 кг
- Соединительный элемент для
подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Зажимные элементы для простоты
установки и надежного сцепления с
плиточным клеем
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм
(включая слой клея)
- Для монтажа к стене при толщине
облицовки стены от 10 мм (включая слой
клея)
- Для монтажа у стены (на уровне стены)
или на любом расстоянии от стены
Поверхность: сатин Ширина: 55 mm Длина:
800 mm Order-No.: 670800