Inhaltsverzeichnis
TECE-Sanitärmodule
TECE-Sanitärmodule
TECEprofil Waschtischmodul zur
asymmetrischen Montage für
Durchlauferhitzer und Waschtisch,
Bauhöhe 1120 mm Waschtischmodul zur
Befestigung an TECEprofil Profilrohren
oder für den Einbau in Metall- oder
Holzständerwände und als Vorwand- oder
Eckmodul.
Komplett vormontierte Einheit bestehend
aus:
- selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und
seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelte Armaturentraverse,
Wandscheiben mit Hygienebox für Kalt-
und Warmwasser durchgeschliffen  
- exzentrisch angeordneter HT
Abwasserbogen DN 50 zzgl. HT-Reduzierung
DN 50 x 32 mm
- werksseitig vorverrohrter
Trinkwassereingang 3/4” AG
- Montageblock für Wasserzähler G 2”
koaxial (HWW Modell), Anschluss Rp 3/4”
- werksseitig durchgeschliffene und
gedämmte Trinkwasserleitung für Kalt-
und Warmwasser mit Abgängen 1/2” AG
- Armaturentraverse mit zwei
Wandscheiben für Kalt- und
Warmwasseranschluss, 100 mm Abstand
- Holzbrett zur Befestigung von
elektronisch geregelten
Durchlauferhitzern
- eingesetztes Rohrsystem TECEflex,
vorgedämmt, kombiniert mit TECEflex
Fittings aus Siliziumbronze
Bestell-Nr.: 9310022