Inhaltsverzeichnis
TECE-Sanitärmodule
TECE-Sanitärmodule
TECEprofil WC-Modul mit Compact
320-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul
inklusive „easy fit“
Betätigungsplattenmontage. Zur
Befestigung an TECEprofil Profilrohren
oder für den Einbau in Metall- oder
Holzständerwände und als Vorwand- oder
Eckmodul auch für die Einzelblockmontage
geeignet.
Compact 320-Spülkasten für Betätigung
von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem
Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und
versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R
1/2” oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 3-Wege Eckhahn Absperrventil mit
Spülfunktion bei montiertem Füllventil
- 7 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge 4,5
Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3
Liter Teilmengenspülung bei
Zweimengentechnik Einstellung einer 4/2
Liter Spülmenge optional möglich.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten
einsetzbar
- „easy fit“ Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für
Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches
Füllventil, Armaturengruppe 1 nach
DIN 4109
Modulrahmen:
- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten
Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90,
einschließlich Bauschutzstopfen
Bestell-Nr.: 9300600