Spis treści
TECE stelaże sanitarne
TECE stelaże sanitarne
TECEbase stelaż WC ze spłuczką Base 320,
wysokość montażowa 1120 mm Stelaż WC do
mocowania w ścianach z profili
metalowych lub drewnianych oraz jako
ścianka przednia lub moduł narożnikowy.
Spłuczka Base 320 uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa
odpornego na uderzenia, przetestowany
zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana
spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem
zewnętrznym R 1/2” od góry, kompatybilne
z szybkimi adapterami
- trójdrogowy zawór odcinający z funkcją
płukiwania instalacji z zamontowanym
zaworem napełniającym
- pojemność zbiornika 7 litrów
standardowe ustawienie ilości
spłukiwanej wody 6 litrów opcjonalnie
możliwość ustawienia ilości spłukiwanej
wody 4,5 litra w systemie spłukiwania
dwoma ilościami wody możliwość
spłukiwania 3 litrami możliwość
dodatkowego zredukowania ilości
spłukiwanej wody do poziomu 4/2 l.
pozostała ilość wody do natychmiastowego
spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i
armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do
spłukiwania pojedyńczego lub dwoma
ilościami wody
- cichy hydrauliczny zawór napełniający,
grupa akustyczna 1 wg DIN 4109
Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z
adapterem przyłączeniowym DN 90/100
wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni
także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z
zatyczkami do montażu ceramiki
- mocowanie ścienne
Order No.: 9400440