Inhaltsverzeichnis
TECE-Badkeramiken
TECE-Badkeramiken
TECE-Nachrüstplatte für TECE-Dusch-WCs
Universelle Nachrüstplatte zur einfachen
Nachrüstung eines TECE-Dusch-WCs
Kaltwasser in einem Bestandsbadezimmer.
- ideal für Renovierungsarbeiten
- Trägermaterial aus Polyurethan
Werkstoff auf Hartschaumbasis
- Oberflächenkaschierung aus HPL
Material mit extra matter Oberfläche und
Anti-Fingerprint
- Kanten umleimt
- Rückseite mit Ausfräsungen für die
Panzerschlauchführung und den
WC-Anschluss
- feuchtraumbeständiges und druckfestes
Material, geprüft nach verschiedenen
DIN-Normen
- individuelles Ausschneiden des
Zuganges für die Betätigungsplatte
möglich
- ca. Maße: 1200 x 525 x 16,5 mm
Farbe: Weiß matt Order No.: 9700620