Inhaltsverzeichnis
TECE-Sanitärmodule
TECE-Sanitärmodule
TECEprofil WC-Modul mit Octa
II-Spülkasten 8 cm, Bauhöhe 1120 mm
WC-Modul inklusive “easy fit”
Betätigungsplattenmontage. Zur
Befestigung an TECEprofil Profilrohren
oder für den Einbau in Metall- oder
Holzständerwände und als Vorwand- oder
Eckmodul auch für die Einzelblockmontage
geeignet.
Octa II-Spülkasten 8 cm für Betätigung
von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem
Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und
versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R
1/2” oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 7 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge 4,5
Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3
Liter Teilmengenspülung bei
Zweimengentechnik Einstellung einer 4/2
Liter Spülmenge optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten
einsetzbar
- “easy fit” Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für
Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches
Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN
4109
Modulrahmen:
- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- tiefenverstellbarer WC-Ablaufbogen DN
90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus
PP, einschließlich Bauschutzstopfen
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- geeignet für Fußbodenaufbauten bis 20
cm
- Keramik Befestigungsabstand 180 oder
230 mm
Order No.: 9300505