Índice
TECE Cerámicas de baño
TECE Cerámicas de baño
TECE Placa de retroadaptación para WC
con función de lavado TECE Cubierta de
retroadaptación universal para facilitar
el reequipamiento de un WC TECE de agua
fría en un baño ya disponible.
- Ideal para reformas
- Soporte de poliuretano sobre una base
de espuma dura
- Laminado de superficie de HPL con
superficie extramate y antihuellas
- Bordes pegados
- Parte trasera con recortes para el
guiado de tubos flexibles reforzados y
la conexión del WC
- Material resistente a la humedad y a
la presión, probado de conformidad con
varias normas DIN
- Es posible efectuar un recorte
personalizado del acceso para la placa
de accionamiento
- Dimensiones aprox.: 1200 x 525 x 16,5
mm
Color: Blanco mate Order No.: 9700620