Sommaire
Modules sanitaires TECE
Modules sanitaires TECE
TECEprofil - Module WC avec réservoir
Octa II 8 cm, hauteur 1120 mm Module WC
équipé pour le montage de plaque de
déclenchement « easy fit ». Pour
installation dans un châssis TECEprofil
ou pour montage sur cloison à ossature
métal ou bois, ou encore pour montage en
angle également adapté pour le montage
en applique.
Réservoir Octa II 8 cm, pour
déclenchement frontal :
- Réservoir de sécurité monobloc en
plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage
mâle 1/2” sur le dessus, compatible avec
les adaptateurs rapides
- Réservoir d’une contenance de 7 litres
volume de chasse préréglé à 6 litres
volume de chasse réglable à tout moment
sur 4,5 litres petite chasse de 3
litres avec la technique de double
rinçage. Possibilité de réglage
optionnel d’un volume de chasse de 4/2
litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou
à double rinçage selon la plaque de
déclenchement
- Système d’installation de plaque de
déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détourage « Tear Off »
ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux
de catégorie acoustique 1, selon
DIN 4109
Bâti-support :
- Châssis avec surface traitée par
pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M
12
- Pipe d’évacuation DN 90 en PP, avec
bouchon de protection
- Kit de raccordement de WC DN 90
- Réglable jusqu’à 30 cm
- Entraxe de fixation de cuvette 180 ou
230 mm
- Fixations murales incluses
Order No.: 9300500