Inhoudsopgave
TECE inbouwframes
TECE inbouwframes
TECEprofil WC-inbouwframe met Octa
II-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm
WC-inbouwframe inclusief “easy fit”
bedieningsplaat montage. Voor
bevestiging aan TECEprofil profielbuizen
of voor inbouw in metaal- of
houtprofielwanden en als voorwand- of
hoekopstelling ook geschikt voor losse
opstelling.
Octa II-spoelkast 8 cm voor
frontbediening:
- veiligheidsreservoir van slagvast
kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en
verzegeld
- reservoiraansluiting met buitendraad R
1/2” boven, compatibel met
snelkoppelingen
- 7 liter reservoirvolume 6 liter vooraf
ingestelde standaard spoelhoeveelheid
4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment
naar keuze instelbaar 3 liter
gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij
duospoeltechniek spoelhoeveelheid van
4/2 liter optioneel mogelijk.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en
WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of
duospoeltechniek
- “easy fit” bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor
service-opening, kan zonder gereedschap
worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel,
armaturengroep 1 volgens DIN 4109
Inbouwframe:
- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90/90 PE-HD,
inclusief ruwbouwstop
- „WC-aansluitset DN 90
- geschikt voor wandopbouw tot 30 cm
- keramiek-bevestigingsafstand 180 of
230 mm
- inclusief wandbevestiging
Order No.: 9300500