Inhoudsopgave
TECE-Sanitair keramiek
TECE-Sanitair keramiek
TECE upgrade plaat voor TECE douche-WC’s
Universele, eenvoudig achteraf te
monteren bedieningsplaat voor een
TECE-douche-WC met koud water in een
bestaande badkamer.
- ideaal voor renovatiewerkzaamheden
- dragermateriaal van polyurethaan op
hardschuimbasis
- oppervlaklaminering van HPL-materiaal
met extra mat oppervlak en
anti-vingerprint
- gelijmde randen
- achterkant met uitsparingen voor
geleiding van gewapende slangen en de
WC-aansluiting
- vocht- en drukbestendig materiaal,
getest volgens diverse DIN-normen
- op maat snijden van de toegang voor de
bedieningsplaat mogelijk
- ca. afmetingen: 1200 x 525 x 16,5 mm
Kleur: Mat wit Order No.: 9700620