Turinys
TECE potinkiniai moduliai
TECE potinkiniai moduliai
TECEprofil unitazo modulis su Octa II
vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis
1120 mm Unitazo modulis su “easy fit”
vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo
sistema. Skirtas tvirtinti prie
TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti
metalinėse ar medinėse karkasinėse
sienose, prie sienos ar kampe taip pat
tinka montuoti atskirai.
Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas
iš priekio.
- Iš smūgiams atsparaus plastiko
pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta
pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas
vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su
1/2” išoriniu sriegiu, tinka ir greito
jungimo jungtims
- 7 litrų talpos bakelis iš anksto
nustatytas 6 litrų standartinis vandens
nuleidimo kiekis galimybė bet kada
nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens
kiekį dvigubo vandens nuleidimo sistemai
skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo
vandens kiekis, galima nustatyti 4/2
litrų nuleidžiamo vandens kiekį.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato
susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo
plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės
gali būti nustatyta viengubo arba
dvigubo vandens nuleidimo technologija
- “easy fit” vandens nuleidimo
plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas
aptarnavimui, jį galima sumažinti be
įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis
pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio
grupė, pagal DIN 4109
Modulio rėmo sudėtis:
- Milteliniu būdu dažytas tvirtas
montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- WC nuotekų alkūnė DN 90/90 pagaminta
iš PE-HD plastiko, įskaitant apsauginį
kamštį
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų storiui iki 30 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo
varžtų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti
prie sienos
Order No.: 9300500