Cuprins
Module sanitare TECE
Module sanitare TECE
TECEprofil Modul WC cu rezervor Octa II,
8 cm, înălțime de instalare 1120 mm
Modul de WC pentru montarea în structuri
din profile TECEprofil sau pentru
instalarea în pereți cu structuri de
susținere metalice sau de lemn, în fața
unui perete solid sau ca modul de colț.
Echpat cu sistem de montaj al clapetei
de acționare „easy fit”.
Rezervor Octa II 8 cm, pentru acționare
frontală:
- Rezervor de siguranță realizat din
plastic rezistent la impact, testat
conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și
sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior
de R 1/2” în partea superioară,
compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 7 litri volum de
spălare standard presetat de 6 litri,
poate fi setat opțional în orice moment
un volum de spălare de 4,5 litri volum
parțial de spălare de 3 litri cu sistem
cu acționare dublă este posibilă
reglarea opțională a unui volum de
spălare de 4/2 litri.
- Izolat împotriva condensului
-  Pentru clapetele de acționare TECE și
mânerul pentru acționare WC
-  Se poate seta ca rezervor pentru
acționare simplă sau dublă, în funcție
de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare „easy fit” pentru montajul
clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul in
rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică
silențioasă, grupa acustică 1 în
conformitate cu DIN 4109
Cadru modul:
- autoportant, vopsit în câmp
electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M
12
- Cot scurgere WC conform DN 90
incluzând adaptor DN 90/100 din PP,
inclusiv dop de protecție
- Adaptorul excentric de îmbinare este
adecvat si pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv
capace de protecție pentru șuruburile de
prindere.
- Adecvat pentru proiecții pardoseală de
până la 20 cm
- Distanța de prindere a vasului
ceramic 180 mm sau 230 mm
- Inclusiv sistem de fixare de perete
- Set de izolație fonică pentru vasul
ceramic
Order No.: 9300502