Sisukord
TECE sanitaarmoodulid
TECE sanitaarmoodulid
TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga,
8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm WC-moodul
”easy fit” loputusnupu paigaldusega.
TECEprofil profiiltorude külge
kinnitamiseks või paigaldamiseks metall-
või puitkarkassiga seintesse ning
seinasisese paagi või nurgamoodulina
sobib ka ühe tükina paigalduseks.
Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:
- Löögikindlast plastist turvapaak,
sertifitseeritud standardi EN 14055
järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja
tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2” väliskeermega
peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit eelseadistatud
standardne loputussüsteem 6 liitrit igal
ajal on võimalik määrata loputusmahuks
4,5 liitrit kahesüsteemse loputuse
korral väikese loputuse maht 3 liitrit
loputusmahuks saab määrata ka
4/2 liitrit.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti
loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse
loputuspaagina
- “easy fit” loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks,
lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline
täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt
standardile DIN 4109
Mooduli raam:
- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD,
kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib kuni 30 cm põrandatugedele
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või
230 mm
- Koos seinakinnitusega
Order No.: 9300500