Sisukord
TECE vannitoakeraamika
TECE vannitoakeraamika
TECE tagasiulatuvalt paigaldatav plaat
TECE bideega WC-pottide jaoks
Universaalne tagasiulatuvalt paigaldatav
kate TECE WC-poti külma vee hõlpsaks
järelpaigaldamiseks olemasolevas
vannitoas.
- Ideaalne renoveerimistöödeks
- Kandematerjal polüuretaanmaterjalist
kõval vahtmaterjalist alusel
- Pinna lamineerimiskiht valmistatud
HPL-materjalist, millel on eriti matt
pind ja mis on sõrmejäljekindel
- Liimitud servad
- Tagaosa nähtavate osadega survevooliku
juhtimiseks ja WC-poti ühenduse jaoks
- Niiskus- ja survekindel materjal,
testitud vastavalt erinevatele DIN
standarditele
- Võimalik kohandatud juurdepääsu
lõikamine loputusnupu jaoks
- Umbkaudsed mõõdud: 1200 x 525 x 16,5
mm
Värv: Matt valge Order No.: 9700620