Satura rādītājs
TECE sanitārie moduļi
TECE sanitārie moduļi
TECEprofil WC-modulis ar Octa II
tvertni, 8 cm, instalācijas augstums
1120 mm WC-modulis, iekļaujot “easy fit”
skalošanas plāksnes uzstādīšanu.
Savienošanai ar TECEprofil sekcijas
caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai
koka stiprinājuma sienās un kā
priekšsienas vai stūra modulis piemērots
arī viena bloka montāžai.
Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai
priekšpusē:
- Drošības tvertne no triecienizturīgas
plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar
EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska
tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2” ārējo
vītni augšā, saderīgs ar ātrajiem
adapteriem
- Tvertnes tilpums – 7 litri iestatītais
standarta skalošanas tilpums – 6 litri
brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas
tilpums 3 litru daļējās skalošanas
tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu
pieejams papildu iestatījums ar
4/2 litru skalošanas tilpumu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas
vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes
uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai
apkopes nolūkā, var saīsināt bez
instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts,
veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
Moduļa rāmis:
- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un
uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90/90
PE-HD, iekļauts aizsargspraudnis
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas izvirzījumiem līdz
30 cm
- Keramikas instalācijas atstatums
180 mm vai 230 mm
- Iekļauts sienas stiprinājums
Order No.: 9300500