Sadržaj –
TECE sanitarni moduli
TECE sanitarni moduli
TECEprofil modul za WC s Octa II
vodokotlićem, 8 cm, ugradbena visina
1120 mm Modul za WC uključujući „easy
fit” montažu aktivacijskih tipki. Za
pričvršćenje na profilne cijevi
TECEprofil ili za ugradnju u metalne ili
drvene konstrukcije te kao predzidni ili
kutni modul također za ugradnju kao
pojedinačni blok.
Octa II vodokotlić od 8 cm za aktivaciju
sprijeda:
- sigurnosni spremnik od plastike
otporne na udarce, provjereno u skladu s
EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran i
zapečaćen
- priključak za vodokotlić s vanjskim
navojem R 1/2”, bočni, kompatibilan s
brzim adapterima
- volumen spremnika od 7 litara
unaprijed namještena standardna količina
ispiranja od 6 litara količina ispiranja
od 4,5 litara može se uvijek namjestiti
količina djelomičnog ispiranja od 3
litre u slučaju tehnike dvokoličinskog
ispiranja opcionalno je moguće
namještanje količine ispiranja od 4/2
litara.
- izolirano od kondenzatne vode
-  za TECE aktivacijske tipke i armaturu
za WC
-  može se upotrebljavati kao vodokotlić
s jednokoličinskim i dvokoličinskim
ispiranjem
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- instalacijski tunel za servisni otvor,
može se skratiti bez alata
- tihi hidraulički uljevni ventil,
skupina armature 1 prema normi DIN 4109
Okvir modula:
- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- odljevno koljeno za WC DN 90 s
prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a,
uključujući zaštitni čep
- prijelazni adapter prikladan i za
vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90
- prikladno za debljine poda do 20 cm
- razmak pri pričvršćivanju keramike od
180 ili 230 mm
- zidno pričvršćenje
- komplet za zvučnu izolaciju WC-a
Order No.: 9300502