Зміст
Санітарні модулі TECE
Санітарні модулі TECE
TECEprofil модуль для унітазу зі змивним
бачком Octa II, 8 см, монтажна висота
1120 мм Модуль для унітазу з системою
легкого монтажу панелі змиву «easy fit».
Для кріплення до профілю TECEprofil або
монтажу в металеві та дерев’яні каркасні
конструкції, перед стіною або в кутку.
Також підходить для монтажу окремо
стоячих конструкцій.
Бачок Octa II, 8 см для фронтальної
активації змиву:
- Надійний бачок з ударостійкого
пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Верхнє підключення із зовнішньою
різьбою 1/2”, висока сумісність з
різними перехідниками
- Об’єм бачка 7 літрів попередньо
встановлений стандартний об’єм змиву 6
літрів можна налаштувати об’єм змиву на
4,5 літрів об’єм малого змиву 3 літри
для системи подвійного змиву можливість
налаштування об’єму змиву 4/2 літри
(опціонально).
- Ізоляція для запобігання утворенню
конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних
панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або
подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву
«easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна
скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем
шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109
Комплект поставки:
- Самоопорна монтажна рама з порошковим
покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та
перехідник DN 90/100 з ПП, включно з
комплектом захисних заглушок та
патрубків
- Перехідник також підходить для
горизонтального монтажу
- Комплект для підключення унітазу DN 90
- Підходить для кріплення в підлогу
глибиною до 20 см
- Монтажна відстань для встановлення
унітазу 180 мм або 230 мм
- Настінне кріплення
- Комплект звукоізоляції
Order No.: 9300502