Inhaltsverzeichnis
TECEfloor
TECEfloor
TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB
Flächenheizungsrohr Fünfschichtiges
Flächenheizungsrohr nach EN ISO 21003
aus hochdichtem Polyethylen mit erhöhter
Temperaturbeständigkeit (PE-RT Typ 2).
Sauerstoffdichtheit mit co-extrudierter
EVOH-Beschichtung nach DIN 4726
Einsatzbereich Tmax 90 °C, 6 bar.
Geeignet für besonders raue
Verlegebedingungen durch die
5-Schicht-Technologie SLQ güteüberwacht
und kompatibilitätsgeprüft.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)
Klassifizierung nach EN ISO 22391-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, Tmax 90
°C
BMB steht bei TECE für Produkte nach dem
Biomassenbilanz-Ansatz. Hierbei werden
biogene Rohstoffe (Abfall- und
Reststoffe aus Biomasse) bei der
Herstellung von chemischen
Grundprodukten im Produktionsverbund
gemeinsam mit fossilen Rohstoffen
eingesetzt. Der Bioanteil wird dann auf
Grundlage des ISCC Plus
Zertifizierungssystems den TECEfloor SLQ
PE-RT 5S BMB Flächenheizungsrohren
rechnerisch zugeordnet.
BMB-Produkte haben die gleiche Qualität
wie Nicht-BMB-Produkte, da die
Formulierung des Produktes identisch ist
mit der des fossilen Äquivalents. Der
Biomassenbilanz-Ansatz von TECE
unterstützt die Verwendung von biogenen
Rohstoffen, was zu einer Einsparung von
fossilen Rohstoffen und zu einer
Reduzierung von Treibhausgasemissionen
führt. Dimension: 16 x 2,0 mm Order No.:
77111635