Inhaltsverzeichnis
TECE-Sanitärmodule
TECE-Sanitärmodule
TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten,
mit integrierter Hygienespülfunktion
Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm
WC-Modul inklusive “easy fit”
Betätigungsplattenmontage. Zur
Befestigung an TECEprofil Profilrohren
oder für den Einbau in Metall- oder
Holzständerwände und als Vorwand- oder
Eckmodul auch für die Einzelblockmontage
geeignet.
Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Spülkasten mit integrierter
Hygienespülung
- komplett vorinstallierte Spüleinheit
mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventile mit Funktion
zum Spülen der Rohrleitungen vor
Inbetriebnahme
- zwei Spülkastenanschlüsse mit
Außengewinde R 1/2” oben, zum Spülen von
Warm- und Kaltwasserleitungen (2 x
Kaltwasser möglich), kompatibel zu
Schnelladaptern
- Sicherheitstank aus schlagzähem
Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und
versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung
bei Zweimengentechnik Restvolumen zur
sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten
einsetzbar
- “easy fit” Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für
Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches
Füllventil, Armaturengruppe 1 nach
DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive
Anschlusskabel
- Füllstandsensor, schützt vor Rückstau
im Spülkasten
- Spülstromdrossel einstellbar ohne
Demontage des Ablaufventils
Bedienung:
- lokal via Bluetooth-Schnittstelle über
TECE App Smartconnect
- zentral und ortsunabhängig via
Ethernet oder WLAN-Schnittstelle über
TECE Smartconnect Web Anwendung,
optional über GLT-Schnittstelle
- Einstellen der Spülintervalle oder
Spültage in Kombination mit der
Spülmenge
- Einstellen von Temperaturen für ein
temperaturgeführtes Spülen
- Protokollierung der Spülhistorie
Modulrahmen:
- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten
Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive
Rohbauschutz, mit Abzweigdose und
Abdeckung für Trafo
Einstellung einer erhöhten
Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe,
gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040:
Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).
Bitte separat bestellen:
- TECE-Gateway (Best.-Nr. 9810013)
- WC-Betätigungsplatte (siehe
Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck-
oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik
(optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für
TECE-Dusch-WCs (optional)
Order No.: 9300104