Inhaltsverzeichnis
TECE Badkeramiken
TECE Badkeramiken
TECEloft Set, WC-Keramik mit cyclon
flush, inklusive Sitz/Deckel Set besteht
aus:
- TECEloft WC-Keramik mit cyclon flush
- TECEloft WC-Sitz/Deckel in
klassisch-hohem Design
- verdeckte Befestigung
- Montageanleitung
Merkmale der WC-Keramik:
- wandhängendes Tiefspül-WC
- Spülwasserbedarf: geeignet für
Spülwassermengen von 4 und 2 Liter
- spülrandlos, daher keine verborgenen
Stellen für Ablagerungen und
Verschmutzungen
- cyclon flush Technologie (gründliche
und leise Spülung dank ringförmiger
Wasserführung im Innenbereich der
Keramik)
- kompakte Bauform – Ausladung 515 mm
- verdeckte Wandbefestigung und
verdeckter Wasseranschluss
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- Zulassung nach EN 997 Typ 1, Untertyp
6, 5 und 4
- Maße (B x H x T): 355 x 313 x 515 mm
Merkmale des WC-Sitzes:
- Deckel umschließt Sitz
- schnelle Montage dank einfachem
Aufstecken
- einfaches Reinigen, komplette Sitz-
und Deckeleinheit abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl mit
Absenkautomatik
- aus verwindungssteifem Duroplast,
Farbe weiß
- Zulassung nach DIN 19516
Order No.: 9700224